| KOSZTORYS OFERTOWY |
| Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |

45000000-7 |  | Roboty budowlane
45310000-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 |  | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45261000-4 |  | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI | : | Remont i podział lokali mieszkalnych, remont klatki schodowej, montaz instalacji domofonowej, częściowy remont dachu oraz montaż instalacji c.o. i c.w. w budynkach mieszkalnych
ADRES INWESTYCJI | : | 64-920 Piła, ul. Popiełuszki 17, Al. Niepodległości 16
INWESTOR | : | MZGM w Pile
ADRES INWESTORA | : | 64-920 Piła - Al.Powstańców Wlkp. 164
BRANŻA | : | ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Stanisław Słaby, Adam Jakubowski, Ryszard Więsek, Piotr Kubelec
DATA OPRACOWANIA | : | 24.05.2012

Stawka roboczogodziny | : |

Poziom cen | : | I kw. 2012

NARZUTY |  |

Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S
Zysk [Z] | % | R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] | % | R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł
Podatek VAT | : | zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł

Słownie: |  |

SPORZĄDZIŁ : |  | INWESTOR :
Data opracowania 24.05.2012 |  |

Popiełuszki 17 - 2-4-4a-6-6a-węzeł.kst

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość
1 |  | Roboty budowlane lokal nr 2 - parter
1 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |  | 81.18 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.057 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | folia polietylenowa | m2 | 0.36 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 1 |  |  |  |  | 81.18 |
2 d.1 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 |  |  |  | 5.30 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.38 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0035 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | wapno hydrauliczne | t | 0.002 |  |  |  |
|  | ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) | kg | 0.10 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 2 |  |  |  |  | 5.30 |
3 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |  | 81.18 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.30 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 3 |  |  |  |  | 81.18 |
4 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |  | 189.12 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.29 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 4 |  |  |  |  | 189.12 |
2 |  | Roboty budowlane lokal nr 3
5 d.2 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 0.82 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 13.01 |  |  |  |
Razem pozycja 5 |  |  |  |  | 0.82 |
6 d.2 | KNR 4-01 0427-06 | Rozebranie ścianek działowych z o konstrukcji drewnianej otynkowanych - w pokoju | m2 |  |  |  | 8.81 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.53 |  |  |  |
Razem pozycja 6 |  |  |  |  | 8.81 |
7 d.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej | m2 |  |  |  | 3.20 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.38 |  |  |  |
Razem pozycja 7 |  |  |  |  | 3.20 |
8 d.2 | KNR 4-01 0411-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm - po piecu i kuchnia | m2 |  |  |  | 2.70 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.16 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 mm kl.III | m3 | 0.037 |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.23 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 8 |  |  |  |  | 2.70 |
9 d.2 | KNR 4-01 0711-14 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) - łazienka | m2 |  |  |  | 2.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.99 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0066 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.027 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 9 |  |  |  |  | 2.80 |
10 d.2 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |  |  | 7.70 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.29 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0066 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.027 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 10 |  |  |  |  | 7.70 |
11 d.2 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | Kratka 14x21 cm b/żaluzji' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 11 |  |  |  |  | 2.00 |
12 d.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.16 |  |  |  |
Razem pozycja 12 |  |  |  |  | 3.00 |
13 d.2 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- przy otworach drzwiowych | m2 |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.95 |  |  |  |
Razem pozycja 13 |  |  |  |  | 1.00 |
14 d.2 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do L 50*50*5 mm - otwory drzwiowe | m |  |  |  | 6.60 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.62 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cegła budowlana pełna | szt | 8.00 |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.018 |  |  |  |
|  | Kształtowniki stal.-kątowniki równoramien. | kg | 3.80 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.03 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.07 |  |  |  |
Razem pozycja 14 |  |  |  |  | 6.60 |
15 d.2 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m |  |  |  | 14.40 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.75 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0013 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0017 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0017 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 15 |  |  |  |  | 14.40 |
16 d.2 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.45 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania' | dm3 | 0.083 |  |  |  |
|  | Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała | dm3 | 0.094 |  |  |  |
|  | Rozcieńczalnik do wyrob.poliuretan. og.st. | dm3 | 0.042 |  |  |  |
|  | Papier ścieny elektrokorundowy w ark. | ark | 0.06 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | Ościeżn.stal.FD16-FD18 do śc.g-k mal.podkł | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 16 |  |  |  |  | 3.00 |
17 d.2 | KNR 2-02 1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 |  |  |  | 3.20 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.47 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe szer 0,80 | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 17 |  |  |  |  | 3.20 |
18 d.2 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 |  |  |  | 1.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Skrzydła płytowe pełne, białe szer 90cm -wejściowe | szt | 1.60 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 18 |  |  |  |  | 1.80 |
19 d.2 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna | m2 |  |  |  | 9.49 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.52 |  |  |  |
Razem pozycja 19 |  |  |  |  | 9.49 |
20 d.2 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 | m2 |  |  |  | 9.49 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 3.19 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | kotwy stalowe | szt | 4.95 |  |  |  |
|  | Pianka uszczelniająca poliuretanowa | dm3 | 0.28 |  |  |  |
|  | Masa uszczelniająca silikon budowlany | kg | 0.05 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CR 64" | kg | 3.78 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | okna z tworzyw dwudzielne cztero skrzydłowe z nawiewnikiem | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.04 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.06 |  |  |  |
Razem pozycja 20 |  |  |  |  | 9.49 |
21 d.2 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników pcv do 1.5 w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.77 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.007 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.018 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.008 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.03 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.09 |  |  |  |
Razem pozycja 21 |  |  |  |  | 4.00 |
22 d.2 | KNR-W 2-02 0514-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne | m2 |  |  |  | 1.87 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.57 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm | kg | 5.55 |  |  |  |
|  | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 0.029 |  |  |  |
|  | kołki rozporowe plastykowe | szt | 6.70 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.015 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.007 |  |  |  |
Razem pozycja 22 |  |  |  |  | 1.87 |
23 d.2 | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej | m2 |  |  |  | 15.30 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.86 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 1.02 |  |  |  |
|  | zaprawa klejąca'' | kg | 5.20 |  |  |  |
|  | zaprawa spoinująca | kg | 0.55 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.037 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.024 |  |  |  |
Razem pozycja 23 |  |  |  |  | 15.30 |
24 d.2 | KNR-W 4-01 0804-03 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - łazienka | miejsc. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.04 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.013 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.031 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 24 |  |  |  |  | 1.00 |
25 d.2 | NNRNKB 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m2 |  |  |  | 4.02 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.17 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka | kg | 8.15 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 25 |  |  |  |  | 4.02 |
26 d.2 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 |  |  |  | 4.02 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.48 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 1.02 |  |  |  |
|  | zaprawa klejąca'' | kg | 4.75 |  |  |  |
|  | zaprawa spoinująca | kg | 0.55 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.058 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.039 |  |  |  |
Razem pozycja 26 |  |  |  |  | 4.02 |
27 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity pokoje | m2 |  |  |  | 33.63 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.092 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | mydło techniczne maziste (szare) 65%' | kg | 0.022 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.00088 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.001 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 27 |  |  |  |  | 33.63 |
28 d.2 | KNR 4-01 1202 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m2 |  |  |  | 102.04 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.092 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | mydło techniczne maziste (szare) 65%' | kg | 0.022 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.00088 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.001 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 28 |  |  |  |  | 102.04 |
29 d.2 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie | m2 |  |  |  | 135.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.066 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | preparat wzmacniający podłoże (CT17) * | dm3 | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 29 |  |  |  |  | 135.67 |
30 d.2 | KNR 2-02 2009-03 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym -sufity | m2 |  |  |  | 33.63 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.38 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0036 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0024 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Mieszarka do zapraw 3.0m3/h | m-g | 0.004 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0035 |  |  |  |
Razem pozycja 30 |  |  |  |  | 33.63 |
31 d.2 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m2 |  |  |  | 102.04 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.24 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0033 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0021 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Mieszarka do zapraw 3.0m3/h | m-g | 0.004 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0032 |  |  |  |
Razem pozycja 31 |  |  |  |  | 102.04 |
32 d.2 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |  | 135.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.176 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba emulsyjna Polinit | dm3 | 0.28 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 32 |  |  |  |  | 135.67 |
33 d.2 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i płyt paździeżowych - częśc kuchni ipokoju | m2 |  |  |  | 29.61 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.18*1.50=0.27= | r-g | 0.27 |  |  |  |
Razem pozycja 33 |  |  |  |  | 29.61 |
34 d.2 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt OSB 8mm | m2 |  |  |  | 29.61 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.49 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płyty OSB 8mm | m2 | 1.05 |  |  |  |
|  | wkręty | kg | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 34 |  |  |  |  | 29.61 |
35 d.2 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m2 |  |  |  | 29.61 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.40 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wykł.podł.z PVC Gamrat "Rondo 42" 2,0mm | m2 | 1.09 |  |  |  |
|  | Klej winyl-emuls. do wykł.PCW "Osakrylowy"' | kg | 0.60 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0057 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0041 |  |  |  |
Razem pozycja 35 |  |  |  |  | 29.61 |
36 d.2 | KNR-W 4-01 0815-07 | Wymiana cokołów na listwy panelowe | m |  |  |  | 30.74 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | listwy przyścienne z pcv | m | 1.10 |  |  |  |
|  | wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi | szt. | 3.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 36 |  |  |  |  | 30.74 |
37 d.2 | KNR 4-01 0108-14 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km | m3 |  |  |  | 1.40 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.34 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t 1.21+9*0.04=1.57= | m-g | 1.57 |  |  |  |
Razem pozycja 37 |  |  |  |  | 1.40 |
3 |  | robty elektryczne lokal nr 3
38 d.3 | KSNR 5 0404-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 1.98 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 | m | 7.08 |  |  |  |
|  | Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 38 |  |  |  |  | 3.00 |
39 d.3 | KSNR 5 0404-02 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.19 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 | m | 8.14 |  |  |  |
|  | Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 39 |  |  |  |  | 1.00 |
40 d.3 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 9.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.02 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 | m | 8.20 |  |  |  |
|  | Gniazdo podwójne 2x2P+Z, 10/16A, 250V | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm2 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 40 |  |  |  |  | 9.00 |
41 d.3 | KNR-W 5-08 0504-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa WOS-100 G100/E27, porc.,sufit. z kl | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Żarówka głównego szeregu 60W,250V | szt | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 41 |  |  |  |  | 1.00 |
42 d.3 | KNR-W 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.27 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica tabl. naśc. RN-1x12 | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 42 |  |  |  |  | 1.00 |
43 d.3 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. | szt |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.18 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 43 |  |  |  |  | 4.00 |
44 d.3 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.22 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy EFI-2 25/0,3A, Typ AC ASTI | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 44 |  |  |  |  | 1.00 |
45 d.3 | KNR 5-14 0513-05 | Montaż sygnalizatorów akustycznych | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) 0.36*0.955= | r-g | 0.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | dzwonki | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 45 |  |  |  |  | 1.00 |
46 d.3 | KNR-W 4-03 1001-04 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie | m |  |  |  | 37.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.12 |  |  |  |
Razem pozycja 46 |  |  |  |  | 37.00 |
47 d.3 | KNR-W 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m |  |  |  | 37.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.053 |  |  |  |
Razem pozycja 47 |  |  |  |  | 37.00 |
48 d.3 | KSNR 5 0301-04 | Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu betonowym dla lokalu mieszkalnego 3 i 3A | m |  |  |  | 7.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.47 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury winidurowe | m | 0.031 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-750V 3x4mm2 | m | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 48 |  |  |  |  | 7.00 |
4 |  | roboty instalacyjne lokal nr 3
49 d.4 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 49 |  |  |  |  | 3.00 |
50 d.4 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 50 |  |  |  |  | 3.00 |
51 d.4 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.43*0.955= | r-g | 1.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 110 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 51 |  |  |  |  | 1.00 |
52 d.4 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | Kratka wentyl.surowa 14x21 cm b/żaluzji | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 52 |  |  |  |  | 1.00 |
53 d.4 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 53 |  |  |  |  | 7.67 |
54 d.4 | KNR INSTAL 0101-02 | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych - instalacja ciepłej i zimnej wody | m |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.46 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm' | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Złączki miedziane redukcyjne fi 18x15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych | szt | 0.35 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 0.83 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.003 |  |  |  |
Razem pozycja 54 |  |  |  |  | 12.00 |
55 d.4 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 55 |  |  |  |  | 7.67 |
56 d.4 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg. | szt |  |  |  | 3 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0012 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.00067 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 56 |  |  |  |  | 3 |
57 d.4 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 57 |  |  |  |  | 3.00 |
58 d.4 | KSNR 4 0211-04 | Zlewozmywaki na ścianie z baterią | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zlewozmyw.2-kom.blasz. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm' | szt | 4.12 |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 6.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.31 |  |  |  |
Razem pozycja 58 |  |  |  |  | 1.00 |
59 d.4 | KSNR 4 0309-03 | Kuchnie gazowe z piekarnikiem | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarn.gaz.' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.18 |  |  |  |
Razem pozycja 59 |  |  |  |  | 1.00 |
60 d.4 | KNR INSTAL 0105-09 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.29 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki kielichowe miedziane | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.300mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 60 |  |  |  |  | 1.00 |
61 d.4 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.43*0.955= | r-g | 1.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 110 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 61 |  |  |  |  | 1.00 |
62 d.4 | KSNR 4 0214-01 | Ustępy typu compakt | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.89 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa porcelanowa gat.I typu kompakt' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Sedes z tw.sztucz.różne typy i kolory | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | kształtki PCV, kanalizacyjne, śr. 100 mm | szt | 1.60 |  |  |  |
|  | Zawór ST do spłuczki' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 62 |  |  |  |  | 1.00 |
63 d.4 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.05*0.955= | r-g | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria wannowa z natryskiem fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 63 |  |  |  |  | 1.00 |
64 d.4 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem . | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.95 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Postument porcelanowy do umywalki | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.14 |  |  |  |
Razem pozycja 64 |  |  |  |  | 1.00 |
65 d.4 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.76*0.955= | r-g | 0.73 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 65 |  |  |  |  | 1.00 |
66 d.4 | KNR INSTAL 0106-01 | Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.79 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm' | m | 0.42 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.06 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | konstrukcje wsporcze do rur miedzianych | kg | 0.40 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 66 |  |  |  |  | 1.00 |
67 d.4 | KNR INSTAL 0110-01 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.53 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody zimnej skrzydeł.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15 mm' | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | łączniki redukcyjne mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 67 |  |  |  |  | 1.00 |
68 d.4 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z blachy emaliowanej | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.87*0.955= | r-g | 0.83 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | spusty do wanien z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Brodzik natryskowy 900x900mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Kabina natryskowa z tw.sztuczn.3-ścienna' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Podstawa styropianowa' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 68 |  |  |  |  | 1.00 |
69 d.4 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm- odcinające baterie zlewozmywaka i umywalki | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 69 |  |  |  |  | 4.00 |
70 d.4 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - do pralki automatycznej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.17*0.955= | r-g | 0.16 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór wypływ.mos.z/złączką do węża fi 15 | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
Razem pozycja 70 |  |  |  |  | 1.00 |
71 d.4 | KNR 2-15 0305-01 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | lokal. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 2.4551*0.955= | r-g | 2.34 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 71 |  |  |  |  | 1.00 |
72 d.4 | KNR 4-01 0706 - 01 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.45 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0005 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0007 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.0027 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 72 |  |  |  |  | 3.00 |
73 d.4 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.216*0.955= | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm | m | 0.84 |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 0.84 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.004 |  |  |  |
Razem pozycja 73 |  |  |  |  | 3.00 |
5 |  | Roboty budowlane lokal nr 4 i 4a - piętro I
74 d.5 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie okien folią | m2 |  |  |  | 22.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.057 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | folia polietylenowa | m2 | 0.36 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 74 |  |  |  |  | 22.50 |
75 d.5 | KNR 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2- kuchnia skrytka i łazienka | m2 |  |  |  | 19.63 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.54 |  |  |  |
Razem pozycja 75 |  |  |  |  | 19.63 |
76 d.5 | KNR-W 4-01 0308-03 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.- kominy | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.96 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cegła budowlana pełna | szt | 4.00 |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.00215 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 76 |  |  |  |  | 4.00 |
77 d.5 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - pom II | m2 |  |  |  | 23.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.09 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 50mm | m2 | 1.05 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0077 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.009 |  |  |  |
Razem pozycja 77 |  |  |  |  | 23.00 |
78 d.5 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - góra i dół w stropie | m2 |  |  |  | 46.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.36 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm | m2 | 1.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.011 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0068 |  |  |  |
Razem pozycja 78 |  |  |  |  | 46.00 |
79 d.5 | KNR-W 4-01 0414-08 | Wymiana podsufitki z płyt OSB o grubości 12.5 mm - analogia- pokój miejsce powstania ognia | m2 |  |  |  | 23.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płyty OSB 12mm | m2 | 1.10 |  |  |  |
|  | wkręty do płyt gipsowych | kg | 0.08 |  |  |  |
|  | listwy iglaste nasycone | m3 | 0.003 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 79 |  |  |  |  | 23.00 |
80 d.5 | KNR 2-02 2011-01 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity pow. zbicia tynków i pom II | m2 |  |  |  | 100.21 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.79 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm | m2 | 1.03 |  |  |  |
|  | Profil sufitowy główny pod pł.g-k | m | 1.90 |  |  |  |
|  | Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k | m | 0.40 |  |  |  |
|  | Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k | szt | 0.38 |  |  |  |
|  | wkręty do płyt gipsowych | kg | 0.032 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0005 |  |  |  |
|  | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm | m | 1.15 |  |  |  |
|  | kołki | szt. | 2.55 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.045 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.013 |  |  |  |
Razem pozycja 80 |  |  |  |  | 100.21 |
81 d.5 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity | m2 |  |  |  | 105.11 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.176 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.28 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 81 |  |  |  |  | 105.11 |
82 d.5 | KSNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - pom IX (malowane emulsią) | m2 |  |  |  | 68.11 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.15 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.29 |  |  |  |
|  | szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej | dm3 | 0.60 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 82 |  |  |  |  | 68.11 |
83 d.5 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m |  |  |  | 14.40 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.62 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cegła budowlana pełna | szt | 8.00 |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.018 |  |  |  |
|  | kształtowniki walcowane - dwuteowniki | kg | 22.12 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.03 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.07 |  |  |  |
Razem pozycja 83 |  |  |  |  | 14.40 |
84 d.5 | KNR 4-01 0703-03 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek | m |  |  |  | 4.90 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.11 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm | m2 | 0.27 |  |  |  |
|  | drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm | kg | 0.03 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 84 |  |  |  |  | 4.90 |
85 d.5 | KNR 4-01 0704-03 | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową | m2 |  |  |  | 0.98 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.49 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0041 |  |  |  |
|  | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.0004 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.012 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0036 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.02 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 85 |  |  |  |  | 0.98 |
86 d.5 | KNR-W 4-01 0305-02 | Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości 1/2 ceg. oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach cegłami na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory drzwiowe | m2 |  |  |  | 2.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.55 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cegła budowlana pełna | szt | 48.60 |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0064 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0036 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.032 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.05 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.26 |  |  |  |
Razem pozycja 86 |  |  |  |  | 2.50 |
87 d.5 | KNR 2-02 2003-07 | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.55-02 - ściank kuchnia i łazienka - lokal 4- korytarz- łazienka i kuchnia lokalu 4a | m2 |  |  |  | 37.30 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.10 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm | m2 | 2.06 |  |  |  |
|  | kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 | kg | 0.72 |  |  |  |
|  | Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C | kg | 2.64 |  |  |  |
|  | kołki | szt. | 4.06 |  |  |  |
|  | wkręty do płyt gipsowych | kg | 0.057 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0014 |  |  |  |
|  | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm | m | 1.81 |  |  |  |
|  | Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 50mm | m2 | 0.034 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.00092 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.035 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.028 |  |  |  |
Razem pozycja 87 |  |  |  |  | 37.30 |
88 d.5 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |  | 71.34 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.176 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.28 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 88 |  |  |  |  | 71.34 |
89 d.5 | KNR-W 4-01 0703-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach | m2 |  |  |  | 12.64 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.25 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm | m2 | 1.10 |  |  |  |
|  | Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm | kg | 0.10 |  |  |  |
|  | gwoździe budowlane sufitowe | kg | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 89 |  |  |  |  | 12.64 |
90 d.5 | KNR-W 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |  | 240.15 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.69 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0066 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.027 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | Kratka 14x21 cm b/żaluzji' | szt | 0.03 |  |  |  |
|  | Narożniki ochronne z kątowników stalowych | kg | 0.03 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.04 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 90 |  |  |  |  | 240.15 |
91 d.5 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m |  |  |  | 46.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.75 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0013 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0017 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0017 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 91 |  |  |  |  | 46.50 |
92 d.5 | KNR-W 2-02 1510-09 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych | m2 |  |  |  | 218.22 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.104 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | fluorokrzemian cynkowy | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 92 |  |  |  |  | 218.22 |
93 d.5 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |  |  | 235.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.14 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.29 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 93 |  |  |  |  | 235.50 |
94 d.5 | KNR 0-12 0829-03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - łazienki i kuchnie | m2 |  |  |  | 44.53 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.86 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 1.02 |  |  |  |
|  | Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 | kg | 5.20 |  |  |  |
|  | zaprawa spoinująca | kg | 0.55 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.037 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.024 |  |  |  |
Razem pozycja 94 |  |  |  |  | 44.53 |
95 d.5 | KNR 2-02 1016-01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych | szt. |  |  |  | 9.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.45 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania' | dm3 | 0.083 |  |  |  |
|  | Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała | dm3 | 0.094 |  |  |  |
|  | rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0.042 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.06 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1 | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 95 |  |  |  |  | 9.00 |
96 d.5 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone pom I,II,III,VII,IX | m2 |  |  |  | 14.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Skrzydła płyt. wejść.pełne, białe (D10,D11 | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 96 |  |  |  |  | 14.80 |
97 d.5 | KNR-W 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej- łazienka | m2 |  |  |  | 7.03 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.84 |  |  |  |
Razem pozycja 97 |  |  |  |  | 7.03 |
98 d.5 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |  | 7.03 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.36 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | zaprawa cementowa M 12 0.0206+0*0.0105=0.0206= | m3 | 0.021 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.0309+0*0.0158=0.0309= | m-g | 0.031 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 98 |  |  |  |  | 7.03 |
99 d.5 | NNRNKB 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2- kuchnia | m2 |  |  |  | 12.85 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.17 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka | kg | 8.15 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 99 |  |  |  |  | 12.85 |
100 d.5 | KNR-W 4-01 0819-03 | Przybicie do podłóg płyt OSB 12mm | m2 |  |  |  | 102.52 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.49 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płyty OSB 12mm | m2 | 1.05 |  |  |  |
|  | Wkręty stal. do drewna stożk. fi 3,5-6,0mm | kg | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 100 |  |  |  |  | 102.52 |
101 d.5 | KNR 2-02 1112-06 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m2 |  |  |  | 118.35 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | wykładzina podłogowa z PCW GAMRAT Rekord P gr 2mm | m2 | 1.09 |  |  |  |
|  | klej winylowy osakrylowy | kg | 0.60 |  |  |  |
|  | pasta podłogowa bezbarwna | kg | 0.10 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0054 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.004 |  |  |  |
Razem pozycja 101 |  |  |  |  | 118.35 |
102 d.5 | KNR 2-02 1113-08 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne pcv | m |  |  |  | 88.56 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.083 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | listwy przyścienne z pcv | m | 1.02 |  |  |  |
|  | kołki rozporowe | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | kształtki łączące pcv |  | 1.10 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0004 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0012 |  |  |  |
Razem pozycja 102 |  |  |  |  | 88.56 |
103 d.5 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |  | 1.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.86 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przyjęcie gruzu na wysypisko | m3 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 103 |  |  |  |  | 1.50 |
104 d.5 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12 | m3 |  |  |  | 1.50 |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t 0.02*12= | m-g | 0.24 |  |  |  |
Razem pozycja 104 |  |  |  |  | 1.50 |
105 d.5 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- balkon | m2 |  |  |  | 27.10 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.092 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | mydło techniczne maziste (szare) 65%' | kg | 0.022 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.00088 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.001 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 105 |  |  |  |  | 27.10 |
106 d.5 | KSNR 3 0607-04 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni | m2 |  |  |  | 27.10 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.17 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 106 |  |  |  |  | 27.10 |
6 |  | Roboty elektryczne lokal nr 4
107 d.6 | KSNR 5 0404-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 | m | 7.08 |  |  |  |
|  | Łącznik 1-bieg. n/t-w/t 250V/10A st.p IP-4 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 4-tor. 4 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 107 |  |  |  |  | 4.00 |
108 d.6 | KSNR 5 0404-02 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.19 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 | m | 8.14 |  |  |  |
|  | Łącznik świeczn. n/t-w/t 250V/10Ast.p IP-4 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 4-tor. 4 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 108 |  |  |  |  | 1.00 |
109 d.6 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 11.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.02 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 | m | 8.20 |  |  |  |
|  | Gniazdo podwójne 2x2P+Z, 10/16A, 250V | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 4-tor. 4 mm2 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 109 |  |  |  |  | 11.00 |
110 d.6 | KSNR 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.47 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa WOS-60 G85/E27,porc.,ścienna z kl | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Żarówka głównego szeregu 60W,250V | szt | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 110 |  |  |  |  | 1.00 |
111 d.6 | KSNR 5 0201-01 | Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica tabl. naśc. RN-1x12 | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 111 |  |  |  |  | 1.00 |
112 d.6 | KNR 5-14 0513-05 | Montaż sygnalizatorów akustycznych | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) 0.36*0.955= | r-g | 0.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Gong 250V dwutonowy | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 112 |  |  |  |  | 1.00 |
113 d.6 | KNR-W 4-03 1001-04 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie | m |  |  |  | 25.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.12 |  |  |  |
Razem pozycja 113 |  |  |  |  | 25.00 |
114 d.6 | KNR-W 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m |  |  |  | 25.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.053 |  |  |  |
Razem pozycja 114 |  |  |  |  | 25.00 |
115 d.6 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. | szt |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.18 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 115 |  |  |  |  | 4.00 |
116 d.6 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.22 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 116 |  |  |  |  | 1.00 |
117 d.6 | KNR-W 5-08 0620-01 | Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Opaska zaciskowa z miedzi | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 117 |  |  |  |  | 3.00 |
118 d.6 | KNNR 5 0202-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych bruzdach | m |  |  |  | 15.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.018 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | przewody izolowane jednożyłowe | m | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 118 |  |  |  |  | 15.00 |
7 |  | Roboty elektryczne lokal nr 4a
119 d.7 | KSNR 5 0404-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 | m | 7.08 |  |  |  |
|  | Łącznik 1-bieg. n/t-w/t 250V/10A st.p IP-4 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 4-tor. 4 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 119 |  |  |  |  | 4.00 |
120 d.7 | KSNR 5 0404-02 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.19 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 | m | 8.14 |  |  |  |
|  | Łącznik świeczn. n/t-w/t 250V/10Ast.p IP-4 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 4-tor. 4 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 120 |  |  |  |  | 3.00 |
121 d.7 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.02 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 | m | 8.20 |  |  |  |
|  | Gniazdo podwójne 2x2P+Z, 10/16A, 250V | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 4-tor. 4 mm2 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 121 |  |  |  |  | 12.00 |
122 d.7 | KSNR 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.47 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa WOS-60 G85/E27,porc.,ścienna z kl | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Żarówka głównego szeregu 60W,250V | szt | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 122 |  |  |  |  | 1.00 |
123 d.7 | KSNR 5 0201-01 | Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica tabl. naśc. RN-1x12 | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 123 |  |  |  |  | 1.00 |
124 d.7 | KNR 5-14 0513-05 | Montaż sygnalizatorów akustycznych | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) 0.36*0.955= | r-g | 0.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Gong 250V dwutonowy | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 124 |  |  |  |  | 1.00 |
125 d.7 | KNR-W 4-03 1001-04 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie | m |  |  |  | 38.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.12 |  |  |  |
Razem pozycja 125 |  |  |  |  | 38.00 |
126 d.7 | KNR-W 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m |  |  |  | 38.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.053 |  |  |  |
Razem pozycja 126 |  |  |  |  | 38.00 |
127 d.7 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.22 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 127 |  |  |  |  | 1.00 |
128 d.7 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. | szt |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.18 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 128 |  |  |  |  | 4.00 |
129 d.7 | KNR-W 5-08 0620-01 | Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Opaska zaciskowa z miedzi | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 129 |  |  |  |  | 3.00 |
130 d.7 | KNNR 5 0202-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych bruzdach | m |  |  |  | 14.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.018 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | przewody izolowane jednożyłowe | m | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 130 |  |  |  |  | 14.00 |
8 |  | Roboty instalacyjne w lokalu nr 4
131 d.8 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 131 |  |  |  |  | 5.00 |
132 d.8 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 132 |  |  |  |  | 3.00 |
133 d.8 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.43*0.955= | r-g | 1.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 110 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 133 |  |  |  |  | 1.00 |
134 d.8 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | Kratka wentyl.surowa 14x21 cm b/żaluzji | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 134 |  |  |  |  | 1.00 |
135 d.8 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 135 |  |  |  |  | 7.67 |
136 d.8 | KNR INSTAL 0101-02 | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych - instalacja ciepłej i zimnej wody | m |  |  |  | 49.54 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.46 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm' | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Złączki miedziane redukcyjne fi 18x15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych | szt | 0.35 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 0.83 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.003 |  |  |  |
Razem pozycja 136 |  |  |  |  | 49.54 |
137 d.8 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 137 |  |  |  |  | 7.67 |
138 d.8 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg. | szt |  |  |  | 3 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0012 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.00067 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 138 |  |  |  |  | 3 |
139 d.8 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 139 |  |  |  |  | 3.00 |
140 d.8 | KSNR 4 0211-04 | Zlewozmywaki na ścianie z baterią | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zlewozmyw.2-kom.blasz. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm' | szt | 4.12 |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 6.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.31 |  |  |  |
Razem pozycja 140 |  |  |  |  | 1.00 |
141 d.8 | KSNR 4 0309-03 | Kuchnie gazowe z piekarnikiem | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarn.gaz.' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.18 |  |  |  |
Razem pozycja 141 |  |  |  |  | 1.00 |
142 d.8 | KNR INSTAL 0105-09 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.29 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki kielichowe miedziane | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.300mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 142 |  |  |  |  | 1.00 |
143 d.8 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.43*0.955= | r-g | 1.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 110 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 143 |  |  |  |  | 1.00 |
144 d.8 | KSNR 4 0214-01 | Ustępy typu compakt | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.89 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa porcelanowa gat.I typu kompakt' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Sedes z tw.sztucz.różne typy i kolory | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | kształtki PCV, kanalizacyjne, śr. 100 mm | szt | 1.60 |  |  |  |
|  | Zawór ST do spłuczki' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 144 |  |  |  |  | 1.00 |
145 d.8 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.05*0.955= | r-g | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria wannowa z natryskiem fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 145 |  |  |  |  | 1.00 |
146 d.8 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem . | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.95 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Postument porcelanowy do umywalki | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.14 |  |  |  |
Razem pozycja 146 |  |  |  |  | 1.00 |
147 d.8 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.76*0.955= | r-g | 0.73 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 147 |  |  |  |  | 1.00 |
148 d.8 | KNR INSTAL 0106-01 | Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.79 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm' | m | 0.42 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.06 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | konstrukcje wsporcze do rur miedzianych | kg | 0.40 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 148 |  |  |  |  | 1.00 |
149 d.8 | KNR INSTAL 0110-01 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.53 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody zimnej skrzydeł.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15 mm' | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | łączniki redukcyjne mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 149 |  |  |  |  | 1.00 |
150 d.8 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z blachy emaliowanej | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.87*0.955= | r-g | 0.83 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | spusty do wanien z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Brodzik natryskowy 900x900mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Kabina natryskowa z tw.sztuczn.3-ścienna' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Podstawa styropianowa' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 150 |  |  |  |  | 1.00 |
151 d.8 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm- odcinające baterie zlewozmywaka i umywalki | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 151 |  |  |  |  | 4.00 |
152 d.8 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - do pralki automatycznej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.17*0.955= | r-g | 0.16 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór wypływ.mos.z/złączką do węża fi 15 | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
Razem pozycja 152 |  |  |  |  | 1.00 |
153 d.8 | KNR 2-15 0305-01 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | lokal. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 2.4551*0.955= | r-g | 2.34 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 153 |  |  |  |  | 1.00 |
154 d.8 | KNR 4-01 0706 - 01 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.45 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0005 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0007 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.0027 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 154 |  |  |  |  | 6.00 |
155 d.8 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.216*0.955= | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm | m | 0.84 |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 0.84 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.004 |  |  |  |
Razem pozycja 155 |  |  |  |  | 3.00 |
156 d.8 | KNNR 8 0410-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie | m |  |  |  | 20.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 156 |  |  |  |  | 20.00 |
157 d.8 | KNNR 8 0423-01 | Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m | szt |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.32 |  |  |  |
Razem pozycja 157 |  |  |  |  | 2.00 |
158 d.8 | KNNR 8 0425-02 | Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. ponad 10 dm3 | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.10 |  |  |  |
Razem pozycja 158 |  |  |  |  | 1.00 |
9 |  | Roboty instalacyjne w lokalu nr 4a
159 d.9 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 159 |  |  |  |  | 5.00 |
160 d.9 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 160 |  |  |  |  | 3.00 |
161 d.9 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.43*0.955= | r-g | 1.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 110 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 161 |  |  |  |  | 1.00 |
162 d.9 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | Kratka wentyl.surowa 14x21 cm b/żaluzji | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 162 |  |  |  |  | 1.00 |
163 d.9 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 163 |  |  |  |  | 7.67 |
164 d.9 | KNR INSTAL 0101-02 | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych - instalacja ciepłej i zimnej wody | m |  |  |  | 28.46 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.46 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm' | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Złączki miedziane redukcyjne fi 18x15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych | szt | 0.35 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 0.83 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.003 |  |  |  |
Razem pozycja 164 |  |  |  |  | 28.46 |
165 d.9 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 165 |  |  |  |  | 7.67 |
166 d.9 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg. | szt |  |  |  | 3 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0012 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.00067 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 166 |  |  |  |  | 3 |
167 d.9 | KSNR 4 0211-04 | Zlewozmywaki na ścianie z baterią | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zlewozmyw.2-kom.blasz. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm' | szt | 4.12 |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 6.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.31 |  |  |  |
Razem pozycja 167 |  |  |  |  | 1.00 |
168 d.9 | KSNR 4 0309-03 | Kuchnie gazowe z piekarnikiem | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarn.gaz.' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.18 |  |  |  |
Razem pozycja 168 |  |  |  |  | 1.00 |
169 d.9 | KNR INSTAL 0105-09 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.29 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki kielichowe miedziane | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.300mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 169 |  |  |  |  | 1.00 |
170 d.9 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 170 |  |  |  |  | 3.00 |
171 d.9 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.43*0.955= | r-g | 1.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 110 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 171 |  |  |  |  | 1.00 |
172 d.9 | KSNR 4 0214-01 | Ustępy typu compakt | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.89 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa porcelanowa gat.I typu kompakt' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Sedes z tw.sztucz.różne typy i kolory | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | kształtki PCV, kanalizacyjne, śr. 100 mm | szt | 1.60 |  |  |  |
|  | Zawór ST do spłuczki' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 172 |  |  |  |  | 1.00 |
173 d.9 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.05*0.955= | r-g | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria wannowa z natryskiem fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 173 |  |  |  |  | 1.00 |
174 d.9 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem . | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.95 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Postument porcelanowy do umywalki | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.14 |  |  |  |
Razem pozycja 174 |  |  |  |  | 1.00 |
175 d.9 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z blachy emaliowanej | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.87*0.955= | r-g | 0.83 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | spusty do wanien z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Brodzik natryskowy 900x900mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Kabina natryskowa z tw.sztuczn.3-ścienna' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Podstawa styropianowa' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 175 |  |  |  |  | 1.00 |
176 d.9 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.76*0.955= | r-g | 0.73 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 176 |  |  |  |  | 1.00 |
177 d.9 | KNR INSTAL 0106-01 | Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.79 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm' | m | 0.42 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.06 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | konstrukcje wsporcze do rur miedzianych | kg | 0.40 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 177 |  |  |  |  | 1.00 |
178 d.9 | KNR INSTAL 0110-01 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.53 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody zimnej skrzydeł.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15 mm' | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | łączniki redukcyjne mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 178 |  |  |  |  | 1.00 |
179 d.9 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm- odcinające baterie zlewozmywaka i umywalki | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 179 |  |  |  |  | 4.00 |
180 d.9 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - do pralki automatycznej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.17*0.955= | r-g | 0.16 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór wypływ.mos.z/złączką do węża fi 15 | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
Razem pozycja 180 |  |  |  |  | 1.00 |
181 d.9 | KNR 2-15 0305-01 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | lokal. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 2.4551*0.955= | r-g | 2.34 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 181 |  |  |  |  | 1.00 |
182 d.9 | KNR 4-01 0706 - 01 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.45 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0005 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0007 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.0027 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 182 |  |  |  |  | 6.00 |
183 d.9 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.216*0.955= | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm | m | 0.84 |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 0.84 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.004 |  |  |  |
Razem pozycja 183 |  |  |  |  | 3.00 |
10 |  | Roboty budowlane - lokal nr 6 - piętro II
184 d.10 | KNR 4-01 0304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - drzwi do spiżarki | m3 |  |  |  | 0.16 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 15.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cegła budowlana pełna | szt | 372.00 |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.062 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.035 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.32 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.15 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.45 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 2.11 |  |  |  |
Razem pozycja 184 |  |  |  |  | 0.16 |
185 d.10 | KNR 2-02 2003-04 | Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - wejście | m2 |  |  |  | 3.98 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 3.24 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm | m2 | 4.12 |  |  |  |
|  | kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 | kg | 1.01 |  |  |  |
|  | kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 | kg | 3.33 |  |  |  |
|  | kołki do wstrzeliwania | szt. | 4.06 |  |  |  |
|  | wkręty do płyt gipsowych | kg | 0.113 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0028 |  |  |  |
|  | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm | m | 3.63 |  |  |  |
|  | filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm | m2 | 0.096 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0018 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.07 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.052 |  |  |  |
Razem pozycja 185 |  |  |  |  | 3.98 |
186 d.10 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - korytarz wspólny, p.pokój, duży pokój, kuchnia | m2 |  |  |  | 55.550 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.18 |  |  |  |
Razem pozycja 186 |  |  |  |  | 55.550 |
187 d.10 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - w.c. i spiżarka | m2 |  |  |  | 6.51 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.17 |  |  |  |
Razem pozycja 187 |  |  |  |  | 6.51 |
188 d.10 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 |  |  |  | 7.49 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.36 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej | kg | 3.50 |  |  |  |
|  | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 | 1.20 |  |  |  |
|  | lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 0.18 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.011 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0068 |  |  |  |
Razem pozycja 188 |  |  |  |  | 7.49 |
189 d.10 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych OSB grub. 10-20mm - łazienka | m2 |  |  |  | 6.51 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.49 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm 1.05*0.015=0.01575= | m3 | 0.016 |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 189 |  |  |  |  | 6.51 |
190 d.10 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - korytarz wspólny,łazienka z wywinięciem na ściany, p.pokój, pokój, kuchnia | m2 |  |  |  | 60.065 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.40 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | wykładzina podłogowa z PCW GAMRAT Rekord P gr 2mm | m2 | 1.09 |  |  |  |
|  | klej winylowy osakrylowy | kg | 0.60 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0057 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0041 |  |  |  |
Razem pozycja 190 |  |  |  |  | 60.065 |
191 d.10 | KNR 2-02 1113-08 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne | m |  |  |  | 56.370 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.083 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | listwy przyścienne z pcv | m | 1.00 |  |  |  |
|  | kołki montażowe | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | kształtki łączące | szt | 0.25 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0004 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0012 |  |  |  |
Razem pozycja 191 |  |  |  |  | 56.370 |
192 d.10 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - korytarz, p.pokój, pokój, łazienka,kuchnia | m2 |  |  |  | 213.63 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.092 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | mydło techniczne maziste (szare) 65%' | kg | 0.022 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.00088 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.001 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 192 |  |  |  |  | 213.63 |
193 d.10 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.16 |  |  |  |
Razem pozycja 193 |  |  |  |  | 5.00 |
194 d.10 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.88 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0035 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.008 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.004 |  |  |  |
|  | Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1 | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.09 |  |  |  |
Razem pozycja 194 |  |  |  |  | 5.00 |
195 d.10 | KNR 2-02 1017-03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone | m2 |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.47 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe szer 0,80 | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 195 |  |  |  |  | 4.00 |
196 d.10 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe | m2 |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe szer 0,80 | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 196 |  |  |  |  | 1.00 |
197 d.10 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m |  |  |  | 9.60 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.75 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0013 |  |  |  |
|  | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.0012 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0017 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 197 |  |  |  |  | 9.60 |
198 d.10 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - nowa łazienka do wys. 2,00 m, nowa kuchnia - pas roboczy | m2 |  |  |  | 21.08 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 1.02 |  |  |  |
|  | zaprawa klejąca'' | kg | 4.75 |  |  |  |
|  | zaprawa spoinująca | kg | 0.60 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.028 |  |  |  |
Razem pozycja 198 |  |  |  |  | 21.08 |
199 d.10 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |  |  | 19.86 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.17 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.0048 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.027 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 199 |  |  |  |  | 19.86 |
200 d.10 | KNR 4-01 0711-13 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) | m2 |  |  |  | 6.01 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.0048 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.027 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 200 |  |  |  |  | 6.01 |
201 d.10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |  | 153.56 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.08 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | preparat gruntujący "CERESIT CT 17" | dm3 | 0.22 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0002 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 201 |  |  |  |  | 153.56 |
202 d.10 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 |  |  |  | 60.07 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.06 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | preparat gruntujący "CERESIT CT 17" | dm3 | 0.21 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0002 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 202 |  |  |  |  | 60.07 |
203 d.10 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |  | 213.63 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.095 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0003 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 203 |  |  |  |  | 213.63 |
204 d.10 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |  | 153.560 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.29 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 204 |  |  |  |  | 153.560 |
205 d.10 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |  | 60.070 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.30 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 205 |  |  |  |  | 60.070 |
206 d.10 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |  | 8.10 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.22 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.014+0.013=0.027= | dm3 | 0.027 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 206 |  |  |  |  | 8.10 |
207 d.10 | KNR 4-01 1212-31 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm | m |  |  |  | 2.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.26 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.027+0.025=0.052= | dm3 | 0.052 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów | dm3 | 0.012 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 207 |  |  |  |  | 2.80 |
208 d.10 | KNR 0-19 0930-11 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - łazienka i kuchnia | m2 |  |  |  | 4.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 7.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | kotwy stalowe | szt | 4.40 |  |  |  |
|  | pianka poliuretanowa | dm3 | 0.25 |  |  |  |
|  | silikon | dm3 | 0.05 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.00184 |  |  |  |
|  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych | kg | 3.31 |  |  |  |
|  | płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm | m2 | 0.73 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6+M7) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | okna i drzwi balkonowe z tworzyw z nawiewnikami i parapetem zewnętrznym i wewnętrznym | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.04 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.06 |  |  |  |
Razem pozycja 208 |  |  |  |  | 4.67 |
209 d.10 | KNR 4-01 1102-04 | Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grub. 4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 | m2 |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.71 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | szkło płaskie okienne ciągnione | m2 | 1.21 |  |  |  |
|  | kit szklarski pokostowy | kg | 0.47 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
Razem pozycja 209 |  |  |  |  | 3.00 |
210 d.10 | KNR 4-01 1109-03 | Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych | m2 |  |  |  | 13.97 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.40 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | kit szklarski pokostowy | kg | 0.39 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
Razem pozycja 210 |  |  |  |  | 13.97 |
211 d.10 | KNR 4-01 0909-01 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m2 | szt. |  |  |  | 28.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.33 |  |  |  |
Razem pozycja 211 |  |  |  |  | 28.00 |
212 d.10 | KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami | m2 |  |  |  | 9.96 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.26 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | szpachlówka celulozowa na tynki' 0.086*(0.75+0.75)=0.129= | dm3 | 0.13 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach 0.43*(0.75+0.75)=0.645= | ark | 0.65 |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.094*(0.75+0.75)+0.089*(0.75+0.75)=0.2745= | dm3 | 0.27 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów 0.042*(0.75+0.75)=0.063= | dm3 | 0.063 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 212 |  |  |  |  | 9.96 |
213 d.10 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.40 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | szpachlówka celulozowa na tynki' | dm3 | 0.045 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.28 |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.047+0.044=0.091= | dm3 | 0.09 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów | dm3 | 0.021 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 213 |  |  |  |  | 3.00 |
214 d.10 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | Kratka 14x21 cm b/żaluzji' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 214 |  |  |  |  | 2.00 |
215 d.10 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 0.85 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 13.01 |  |  |  |
Razem pozycja 215 |  |  |  |  | 0.85 |
216 d.10 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km | m3 |  |  |  | 1.70 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.39 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t 0.72+5*0.02=0.82= | m-g | 0.82 |  |  |  |
Razem pozycja 216 |  |  |  |  | 1.70 |
217 d.10 | KNR 4-01 0711-13 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.)- sufit balkon | m2 |  |  |  | 3.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.0048 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.027 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 217 |  |  |  |  | 3.50 |
218 d.10 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit balkon | m2 |  |  |  | 3.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.06 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | preparat gruntujący "CERESIT CT 17" | dm3 | 0.21 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0002 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 218 |  |  |  |  | 3.50 |
219 d.10 | KNR 4-01 1204-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - balkon | m2 |  |  |  | 12.85 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.147 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.30 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 219 |  |  |  |  | 12.85 |
220 d.10 | KNR 4-01 1301-03 | Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - balkon podwyższenie balustrady do 1,1 m wysokości | m |  |  |  | 5.30 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | tlen techniczny sprężony | m3 | 0.19 |  |  |  |
|  | acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0.08 |  |  |  |
|  | elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych sr. 6 mm | kg | 0.12 |  |  |  |
|  | pręty kwadratowe walcowane na gorąco | kg | 6.72 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | spawarka elektryczna wirująca do 300 A | m-g | 1.15 |  |  |  |
Razem pozycja 220 |  |  |  |  | 5.30 |
11 |  | Roboty budowlane - lokal nr 6a
221 d.11 | KNR 4-01 0427-05 | Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - pawlacz w p.pokoju i ścianka do w.c. | m2 |  |  |  | 5.76 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
Razem pozycja 221 |  |  |  |  | 5.76 |
222 d.11 | KNR 2-02 2003-04 | Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2 |  |  |  | 3.98 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 3.24 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm | m2 | 4.12 |  |  |  |
|  | kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 | kg | 1.01 |  |  |  |
|  | kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 | kg | 3.33 |  |  |  |
|  | kołki do wstrzeliwania | szt. | 4.06 |  |  |  |
|  | wkręty do płyt gipsowych | kg | 0.113 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0028 |  |  |  |
|  | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm | m | 3.63 |  |  |  |
|  | filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm | m2 | 0.096 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0018 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.07 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.052 |  |  |  |
Razem pozycja 222 |  |  |  |  | 3.98 |
223 d.11 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - p.pokój, duży pokój, kuchnia | m2 |  |  |  | 45.635 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.18 |  |  |  |
Razem pozycja 223 |  |  |  |  | 45.635 |
224 d.11 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - duży pokój i kuchnia | m2 |  |  |  | 27.76 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.17 |  |  |  |
Razem pozycja 224 |  |  |  |  | 27.76 |
225 d.11 | KNR 4-01 0808-07 | Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych - mały pokój i część w średnim pokoju | m2 |  |  |  | 9.07 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.62 |  |  |  |
Razem pozycja 225 |  |  |  |  | 9.07 |
226 d.11 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - mały pokój | m2 |  |  |  | 6.74 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.36 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej | kg | 3.50 |  |  |  |
|  | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 | 1.20 |  |  |  |
|  | lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 0.18 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.011 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0068 |  |  |  |
Razem pozycja 226 |  |  |  |  | 6.74 |
227 d.11 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych OSB grub. 10-20mm - mały pokój, duży pokój, kuchnia, łazienka | m2 |  |  |  | 48.05 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.49 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm 1.05*0.015=0.01575= | m3 | 0.016 |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 227 |  |  |  |  | 48.05 |
228 d.11 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - mały pokój z wywinięciem na ściany, p.pokój, duży pokój i kuchnia | m2 |  |  |  | 54.343 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.40 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | wykładzina podłogowa z PCW GAMRAT Rekord P gr 2mm | m2 | 1.09 |  |  |  |
|  | klej winylowy osakrylowy | kg | 0.60 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0057 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0041 |  |  |  |
Razem pozycja 228 |  |  |  |  | 54.343 |
229 d.11 | KNR 2-02 1113-08 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne | m |  |  |  | 44.940 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.083 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | listwy przyścienne z pcv | m | 1.00 |  |  |  |
|  | kołki montażowe | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | kształtki łączące | szt | 0.31 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0004 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0012 |  |  |  |
Razem pozycja 229 |  |  |  |  | 44.940 |
230 d.11 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - uzupełnienie w nowej kuchni (po zdemontowanym piecu) | m2 |  |  |  | 2.95 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.54 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | panele podłogowe | m2 | 1.04 |  |  |  |
|  | listwy przyścienne z drewna | m | 1.16 |  |  |  |
|  | klej winylowy osakrylowy | kg | 0.11 |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.015 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.008 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.018 |  |  |  |
Razem pozycja 230 |  |  |  |  | 2.95 |
231 d.11 | KNNR-W 3 0614-05 | Rozebranie okładziny ściennej - łazienka, kuchnia | m2 |  |  |  | 13.984 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.38 |  |  |  |
Razem pozycja 231 |  |  |  |  | 13.984 |
232 d.11 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - nowa łazienka do wys. 2,00 m, nowa kuchnia - pas roboczy | m2 |  |  |  | 18.33 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 1.02 |  |  |  |
|  | zaprawa klejąca'' | kg | 4.75 |  |  |  |
|  | zaprawa spoinująca | kg | 0.60 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.028 |  |  |  |
Razem pozycja 232 |  |  |  |  | 18.33 |
233 d.11 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - pokoje, kuchnia i p.pokój | m2 |  |  |  | 156.17 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.092 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | mydło techniczne maziste (szare) 65%' | kg | 0.022 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.00088 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.001 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 233 |  |  |  |  | 156.17 |
234 d.11 | KNR 4-01 1205-01 | Zerwanie starych tapet - duży pokój, kuchnia | m2 |  |  |  | 45.54 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.11 |  |  |  |
Razem pozycja 234 |  |  |  |  | 45.54 |
235 d.11 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.58 |  |  |  |
Razem pozycja 235 |  |  |  |  | 1.00 |
236 d.11 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.16 |  |  |  |
Razem pozycja 236 |  |  |  |  | 3.00 |
237 d.11 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | szt |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.88 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0035 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.008 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.004 |  |  |  |
|  | Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1 | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.09 |  |  |  |
Razem pozycja 237 |  |  |  |  | 4.00 |
238 d.11 | KNR 2-02 1017-03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone | m2 |  |  |  | 6.40 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.47 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe szer 0,80 | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 238 |  |  |  |  | 6.40 |
239 d.11 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe | m2 |  |  |  | 1.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe szer 0,80 | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 239 |  |  |  |  | 1.80 |
240 d.11 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m |  |  |  | 9.60 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.75 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0013 |  |  |  |
|  | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.0012 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0017 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 240 |  |  |  |  | 9.60 |
241 d.11 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |  |  | 30.02 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.17 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.0048 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.027 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 241 |  |  |  |  | 30.02 |
242 d.11 | KNR 4-01 0711-13 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) | m2 |  |  |  | 4.73 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.0048 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.027 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 242 |  |  |  |  | 4.73 |
243 d.11 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |  | 107.15 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.08 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | preparat gruntujący "CERESIT CT 17" | dm3 | 0.22 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0002 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 243 |  |  |  |  | 107.15 |
244 d.11 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 |  |  |  | 63.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.06 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | preparat gruntujący "CERESIT CT 17" | dm3 | 0.21 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0002 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 244 |  |  |  |  | 63.00 |
245 d.11 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |  | 170.15 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.095 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0003 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 245 |  |  |  |  | 170.15 |
246 d.11 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |  | 88.820 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.29 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 246 |  |  |  |  | 88.820 |
247 d.11 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |  | 63.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.30 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 247 |  |  |  |  | 63.000 |
248 d.11 | KNR 4-01 0711-13 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) | m2 |  |  |  | 4.73 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.0048 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.027 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 248 |  |  |  |  | 4.73 |
249 d.11 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |  | 8.10 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.22 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.014+0.013=0.027= | dm3 | 0.027 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 249 |  |  |  |  | 8.10 |
250 d.11 | KNR 4-01 1212-31 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm | m |  |  |  | 2.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.26 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.027+0.025=0.052= | dm3 | 0.052 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów | dm3 | 0.012 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 250 |  |  |  |  | 2.80 |
251 d.11 | KNR 0-19 0930-11 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - duży pokój | m2 |  |  |  | 4.78 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 7.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | kotwy stalowe | szt | 4.40 |  |  |  |
|  | pianka poliuretanowa | dm3 | 0.25 |  |  |  |
|  | silikon | dm3 | 0.05 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.00184 |  |  |  |
|  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych | kg | 3.31 |  |  |  |
|  | płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm | m2 | 0.73 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6+M7) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | okna i drzwi balkonowe z tworzyw z nawiewnikami i parapetem zewnętrznym i wewnętrznym | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.04 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.06 |  |  |  |
Razem pozycja 251 |  |  |  |  | 4.78 |
252 d.11 | KNR 4-01 0909-01 | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m2 | szt. |  |  |  | 8.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.33 |  |  |  |
Razem pozycja 252 |  |  |  |  | 8.00 |
253 d.11 | KNR 4-01 0919-02 | Wymiana zasuwnicokiennych - baskwile | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.93 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | okucia stolarskie do otworów okiennych | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 8.00 |  |  |  |
Razem pozycja 253 |  |  |  |  | 4.00 |
254 d.11 | KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami | m2 |  |  |  | 2.32 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.26 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | szpachlówka celulozowa na tynki' 0.086*(0.75+0.75)=0.129= | dm3 | 0.13 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach 0.43*(0.75+0.75)=0.645= | ark | 0.65 |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.094*(0.75+0.75)+0.089*(0.75+0.75)=0.2745= | dm3 | 0.27 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów 0.042*(0.75+0.75)=0.063= | dm3 | 0.063 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 254 |  |  |  |  | 2.32 |
255 d.11 | KNR 4-01 1209-13 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.40 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | szpachlówka celulozowa na tynki' | dm3 | 0.045 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.28 |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.047+0.044=0.091= | dm3 | 0.09 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów | dm3 | 0.021 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 255 |  |  |  |  | 1.00 |
256 d.11 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | Kratka 14x21 cm b/żaluzji' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 256 |  |  |  |  | 2.00 |
257 d.11 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 0.85 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 13.01 |  |  |  |
Razem pozycja 257 |  |  |  |  | 0.85 |
258 d.11 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km | m3 |  |  |  | 1.70 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.39 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t 0.72+5*0.02=0.82= | m-g | 0.82 |  |  |  |
Razem pozycja 258 |  |  |  |  | 1.70 |
12 |  | Roboty elektryczne lokal nr 6
259 d.12 | KSNR 5 0404-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 1.98 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 | m | 7.08 |  |  |  |
|  | Łącznik 1-bieg. n/t-w/t 250V/10A st.p IP-4 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 5x4 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 259 |  |  |  |  | 5.00 |
260 d.12 | KSNR 5 0404-02 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.19 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 | m | 8.14 |  |  |  |
|  | Łącznik świeczn. n/t-w/t 250V/10Ast.p IP-4 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 5x4 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 260 |  |  |  |  | 1.00 |
261 d.12 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 11.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.02 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 | m | 8.20 |  |  |  |
|  | Gniazdo podwójne 2x2P+Z, 10/16A, 250V | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 5x4 mm2 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 261 |  |  |  |  | 11.00 |
262 d.12 | KNR-W 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.27 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica tabl. naśc. RN-1x12 | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 262 |  |  |  |  | 1.00 |
263 d.12 | KNR-W 5-08 0504-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa SOPS-100 G100/E27,ścienna,porcelan. | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Żarówka głównego szeregu 60W,250V | szt | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 263 |  |  |  |  | 1.00 |
264 d.12 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.18 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 264 |  |  |  |  | 4.00 |
265 d.12 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.22 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 265 |  |  |  |  | 1.00 |
266 d.12 | KNR 5-14 0513-05 | Montaż sygnalizatorów akustycznych | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) 0.36*0.955= | r-g | 0.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Gong 250V dwutonowy | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 266 |  |  |  |  | 1.00 |
267 d.12 | KSNR 5 0301-05 | Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym | m |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura instalacyjna gładka RB 25 mm | m | 0.031 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-750V 3x4mm2 | m | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 267 |  |  |  |  | 1.00 |
268 d.12 | KNR-W 4-03 1001-04 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie | m |  |  |  | 59.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.12 |  |  |  |
Razem pozycja 268 |  |  |  |  | 59.00 |
269 d.12 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m |  |  |  | 59.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.053 |  |  |  |
Razem pozycja 269 |  |  |  |  | 59.00 |
270 d.12 | KNNR 5 0202-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych bruzdach do uziemień wyrównawczych | m |  |  |  | 16.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.018 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgYc-750 V 10 mm2 | m | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 270 |  |  |  |  | 16.00 |
271 d.12 | KNR-W 5-08 0620-01 | Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Opaska zaciskowa z miedzi | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 271 |  |  |  |  | 1.00 |
13 |  | Roboty elektryczne lokal nr 6a
272 d.13 | KSNR 5 0404-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 1.98 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 | m | 7.08 |  |  |  |
|  | Łącznik 1-bieg. n/t-w/t 250V/10A st.p IP-4 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 272 |  |  |  |  | 4.00 |
273 d.13 | KSNR 5 0404-02 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.19 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 | m | 8.14 |  |  |  |
|  | Łącznik świeczn. n/t-w/t 250V/10Ast.p IP-4 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 273 |  |  |  |  | 2.00 |
274 d.13 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.02 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 | m | 8.20 |  |  |  |
|  | Gniazdo podwójne 2x2P+Z, 10/16A, 250V | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm2 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 274 |  |  |  |  | 12.00 |
275 d.13 | KNR-W 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.27 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica tabl. naśc. RN-1x12 | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 275 |  |  |  |  | 1.00 |
276 d.13 | KNR-W 5-08 0504-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa SOPS-100 G100/E27,ścienna,porcelan. | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Żarówka głównego szeregu 60W,250V | szt | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 276 |  |  |  |  | 1.00 |
277 d.13 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.18 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 277 |  |  |  |  | 1.00 |
278 d.13 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.22 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 278 |  |  |  |  | 1.00 |
279 d.13 | KNR 5-14 0513-05 | Montaż sygnalizatorów akustycznych | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) 0.36*0.955= | r-g | 0.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Gong 250V dwutonowy | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 279 |  |  |  |  | 1.00 |
280 d.13 | KSNR 5 0301-05 | Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym | m |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura instalacyjna gładka RB 25 mm | m | 0.031 |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-750V 3x4mm2 | m | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 280 |  |  |  |  | 5.00 |
281 d.13 | KNR-W 4-03 1001-04 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie | m |  |  |  | 68.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.12 |  |  |  |
Razem pozycja 281 |  |  |  |  | 68.00 |
282 d.13 | KNR-W 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m |  |  |  | 68.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.053 |  |  |  |
Razem pozycja 282 |  |  |  |  | 68.00 |
283 d.13 | KNNR 5 0202-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach | m |  |  |  | 14.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.018 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgYc-750 V 10 mm2 | m | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 283 |  |  |  |  | 14.00 |
284 d.13 | KNR-W 5-08 0620-01 | Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Opaska zaciskowa z miedzi | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 284 |  |  |  |  | 1.00 |
14 |  | Roboty instalacyjne w lokalu nr 6
285 d.14 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 285 |  |  |  |  | 5.00 |
286 d.14 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 286 |  |  |  |  | 3.00 |
287 d.14 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.43*0.955= | r-g | 1.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 110 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 287 |  |  |  |  | 1.00 |
288 d.14 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | Kratka wentyl.surowa 14x21 cm b/żaluzji | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 288 |  |  |  |  | 1.00 |
289 d.14 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 289 |  |  |  |  | 7.67 |
290 d.14 | KNR INSTAL 0101-02 | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych - instalacja ciepłej i zimnej wody | m |  |  |  | 49.54 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.46 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm' | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Złączki miedziane redukcyjne fi 18x15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych | szt | 0.35 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 0.83 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.003 |  |  |  |
Razem pozycja 290 |  |  |  |  | 49.54 |
291 d.14 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 291 |  |  |  |  | 7.67 |
292 d.14 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg. | szt |  |  |  | 3 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0012 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.00067 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 292 |  |  |  |  | 3 |
293 d.14 | KSNR 4 0211-04 | Zlewozmywaki na ścianie z baterią | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zlewozmyw.2-kom.blasz. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm' | szt | 4.12 |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 6.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.31 |  |  |  |
Razem pozycja 293 |  |  |  |  | 1.00 |
294 d.14 | KSNR 4 0309-03 | Kuchnie gazowe z piekarnikiem | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarn.gaz.' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.18 |  |  |  |
Razem pozycja 294 |  |  |  |  | 1.00 |
295 d.14 | KSNR 8 0303-01 | Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych - rura gazowa w kuchni | m |  |  |  | 6.64 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.07 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa czarna fi 21,3/2,6 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | tuleje ochronne do rur | szt. | 0.35 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 5.00 |  |  |  |
Razem pozycja 295 |  |  |  |  | 6.64 |
296 d.14 | KNR INSTAL 0105-09 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.29 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki kielichowe miedziane | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.300mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 296 |  |  |  |  | 1.00 |
297 d.14 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.43*0.955= | r-g | 1.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 110 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 297 |  |  |  |  | 1.00 |
298 d.14 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 298 |  |  |  |  | 3.00 |
299 d.14 | KSNR 4 0214-01 | Ustępy typu compakt | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.89 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa porcelanowa gat.I typu kompakt' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Sedes z tw.sztucz.różne typy i kolory | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | kształtki PCV, kanalizacyjne, śr. 100 mm | szt | 1.60 |  |  |  |
|  | Zawór ST do spłuczki' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 299 |  |  |  |  | 1.00 |
300 d.14 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.05*0.955= | r-g | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria wannowa z natryskiem fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 300 |  |  |  |  | 1.00 |
301 d.14 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z blachy emaliowanej | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.87*0.955= | r-g | 0.83 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | spusty do wanien z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Brodzik natryskowy 900x900mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Kabina natryskowa z tw.sztuczn.1-ścienna drzwi rozsuwane | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Podstawa styropianowa' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 301 |  |  |  |  | 1.00 |
302 d.14 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem . | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.95 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Postument porcelanowy do umywalki | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.14 |  |  |  |
Razem pozycja 302 |  |  |  |  | 1.00 |
303 d.14 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.76*0.955= | r-g | 0.73 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 303 |  |  |  |  | 1.00 |
304 d.14 | KNR INSTAL 0106-01 | Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.79 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm' | m | 0.42 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.06 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | konstrukcje wsporcze do rur miedzianych | kg | 0.40 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 304 |  |  |  |  | 1.00 |
305 d.14 | KNR INSTAL 0110-01 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.53 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody zimnej skrzydeł.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15 mm' | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | łączniki redukcyjne mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 305 |  |  |  |  | 1.00 |
306 d.14 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm- odcinające baterie zlewozmywaka i umywalki | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 306 |  |  |  |  | 4.00 |
307 d.14 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - do pralki automatycznej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.17*0.955= | r-g | 0.16 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór wypływ.mos.z/złączką do węża fi 15 | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
Razem pozycja 307 |  |  |  |  | 1.00 |
308 d.14 | KNR 2-15 0305-01 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | lokal. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 2.4551*0.955= | r-g | 2.34 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 308 |  |  |  |  | 1.00 |
309 d.14 | KNR 4-01 0706 - 01 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.45 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0005 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0007 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.0027 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 309 |  |  |  |  | 6.00 |
310 d.14 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.216*0.955= | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm | m | 0.84 |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 0.84 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.004 |  |  |  |
Razem pozycja 310 |  |  |  |  | 3.00 |
15 |  | Roboty instalacyjne w lokalu nr 6a
311 d.15 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 311 |  |  |  |  | 5.00 |
312 d.15 | KSNR 8 0314-03 | Demontaż kuchni 3-4 palnikowej z piekarnikiem | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.74 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 312 |  |  |  |  | 1.00 |
313 d.15 | KSNR 8 0225-05 | Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną | kpl |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 3.52 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 313 |  |  |  |  | 1.00 |
314 d.15 | KSNR 8 0122-04 | Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej | szt |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.38 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 314 |  |  |  |  | 2.00 |
315 d.15 | KSNR 8 0225-04 | Analogia -Demontaż wanny kąpielowej - demontaż brodzika | kpl |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 315 |  |  |  |  | 1.00 |
316 d.15 | KSNR 8 0225-03 | Demontaż umywalki porcelanowej | kpl |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 316 |  |  |  |  | 1.00 |
317 d.15 | KSNR 8 0225-01 | Demontaż zlewu kuchennego | kpl |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.69 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 317 |  |  |  |  | 1.00 |
318 d.15 | KSNR 8 0108-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.16 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 318 |  |  |  |  | 4.00 |
319 d.15 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 319 |  |  |  |  | 3.00 |
320 d.15 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.43*0.955= | r-g | 1.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 110 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 320 |  |  |  |  | 1.00 |
321 d.15 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | Kratka wentyl.surowa 14x21 cm b/żaluzji | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 321 |  |  |  |  | 1.00 |
322 d.15 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 322 |  |  |  |  | 7.67 |
323 d.15 | KNR INSTAL 0101-02 | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych - instalacja ciepłej i zimnej wody | m |  |  |  | 28.46 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.46 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm' | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Złączki miedziane redukcyjne fi 18x15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych | szt | 0.35 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 0.83 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.003 |  |  |  |
Razem pozycja 323 |  |  |  |  | 28.46 |
324 d.15 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 324 |  |  |  |  | 7.67 |
325 d.15 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg. | szt |  |  |  | 3 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0012 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.00067 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 325 |  |  |  |  | 3 |
326 d.15 | KSNR 4 0211-04 | Zlewozmywaki na ścianie z baterią | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zlewozmyw.2-kom.blasz. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm' | szt | 4.12 |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 6.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.31 |  |  |  |
Razem pozycja 326 |  |  |  |  | 1.00 |
327 d.15 | KSNR 4 0309-03 | Kuchnie gazowe z piekarnikiem | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarn.gaz.' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.18 |  |  |  |
Razem pozycja 327 |  |  |  |  | 1.00 |
328 d.15 | KNR INSTAL 0105-09 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.29 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki kielichowe miedziane | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.300mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 328 |  |  |  |  | 1.00 |
329 d.15 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 329 |  |  |  |  | 3.00 |
330 d.15 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.43*0.955= | r-g | 1.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 110 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 330 |  |  |  |  | 1.00 |
331 d.15 | KSNR 4 0214-01 | Ustępy typu compakt | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.89 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa porcelanowa gat.I typu kompakt' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Sedes z tw.sztucz.różne typy i kolory | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | kształtki PCV, kanalizacyjne, śr. 100 mm | szt | 1.60 |  |  |  |
|  | Zawór ST do spłuczki' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 331 |  |  |  |  | 1.00 |
332 d.15 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.05*0.955= | r-g | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria wannowa z natryskiem fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 332 |  |  |  |  | 1.00 |
333 d.15 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem . | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.95 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Postument porcelanowy do umywalki | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.14 |  |  |  |
Razem pozycja 333 |  |  |  |  | 1.00 |
334 d.15 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z blachy emaliowanej | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.87*0.955= | r-g | 0.83 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | spusty do wanien z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Brodzik natryskowy 900x900mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Kabina natryskowa z tw.sztuczn.1-ścienna drzwi rozsuwane | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Podstawa styropianowa' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 334 |  |  |  |  | 1.00 |
335 d.15 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.76*0.955= | r-g | 0.73 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 335 |  |  |  |  | 1.00 |
336 d.15 | KNR INSTAL 0106-01 | Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.79 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm' | m | 0.42 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.06 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | konstrukcje wsporcze do rur miedzianych | kg | 0.40 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 336 |  |  |  |  | 1.00 |
337 d.15 | KNR INSTAL 0110-01 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.53 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody zimnej skrzydeł.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15 mm' | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | łączniki redukcyjne mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 337 |  |  |  |  | 1.00 |
338 d.15 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm- odcinające baterie zlewozmywaka i umywalki | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 338 |  |  |  |  | 4.00 |
339 d.15 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - do pralki automatycznej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.17*0.955= | r-g | 0.16 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór wypływ.mos.z/złączką do węża fi 15 | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
Razem pozycja 339 |  |  |  |  | 1.00 |
340 d.15 | KNR 2-15 0305-01 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | lokal. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 2.4551*0.955= | r-g | 2.34 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 340 |  |  |  |  | 1.00 |
341 d.15 | KNR 4-01 0706 - 01 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.45 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0005 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0007 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.0027 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 341 |  |  |  |  | 6.00 |
342 d.15 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.216*0.955= | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm | m | 0.84 |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm' | szt | 0.84 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.004 |  |  |  |
Razem pozycja 342 |  |  |  |  | 3.00 |
343 d.15 | KSNR 8 0303-01 | Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych | m |  |  |  | 9.70 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.07 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura stalowa czarna fi 21,3/2,6 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | tuleje ochronne do rur | szt. | 0.35 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 5.00 |  |  |  |
Razem pozycja 343 |  |  |  |  | 9.70 |
16 |  | Klatka schodowa
344 d.16 | KNR-W 4-01 1215-03 | Mycie po pożarze ścian i sufitów | m2 |  |  |  | 141.88 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.137 |  |  |  |
Razem pozycja 344 |  |  |  |  | 141.88 |
345 d.16 | KNR-W 4-01 1215-07 | Mycie posadzki po pożarze | m2 |  |  |  | 32.88 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.067 |  |  |  |
Razem pozycja 345 |  |  |  |  | 32.88 |
346 d.16 | KSNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 |  |  |  | 141.88 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.15 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.29 |  |  |  |
|  | szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej | dm3 | 0.60 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 346 |  |  |  |  | 141.88 |
347 d.16 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - uszkodzenia mechaniczne | m2 |  |  |  | 73.57 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.53 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grunt pokostowy | dm3 | 0.18 |  |  |  |
|  | rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0.043 |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.099+0.085=0.184= | dm3 | 0.184 |  |  |  |
|  | Szpachlówki ogólnego stosowania | dm3 | 0.26 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.133 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 347 |  |  |  |  | 73.57 |
348 d.16 | KNR-W 4-01 1209-06 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 | m2 |  |  |  | 32.48 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.48 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | szpachlówka celulozowa na tynki' | dm3 | 0.075 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.49 |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.087 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów | dm3 | 0.022 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 348 |  |  |  |  | 32.48 |
349 d.16 | KNR 4-01 1209-08 | Jednokrotne malowanie farbą olejną - schody | m2 |  |  |  | 26.10 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.48 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | szpachlówka celulozowa na tynki' | dm3 | 0.075 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.49 |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 0.087 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów | dm3 | 0.022 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 349 |  |  |  |  | 26.10 |
350 d.16 | KNR 4-01 1212-04 | Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 |  |  |  | 19.43 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.65 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 0.095 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów | dm3 | 0.019 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 350 |  |  |  |  | 19.43 |
351 d.16 | KNR-W 4-01 1213-01 | Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich- szafki | m2 |  |  |  | 4.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania | dm3 | 0.16 |  |  |  |
|  | rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0.022 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 351 |  |  |  |  | 4.50 |
352 d.16 | KNR 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m |  |  |  | 21.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.15 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 0.015 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów | dm3 | 0.003 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 352 |  |  |  |  | 21.00 |
353 d.16 | KNR-W 4-01 0912-04 | Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki - drzw do piwnicy | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.75 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | listwy i łaty iglaste wymiarowe | m3 | 0.0016 |  |  |  |
|  | klej kostny ekstra gat.I | kg | 0.025 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 353 |  |  |  |  | 2.00 |
17 |  | Instalacja domofonowa
354 d.17 | KNR-W 5-08 0406-01 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa | szt |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.50 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | śruby kotwiące | szt | 4.00 |  |  |  |
|  | tablica przyzewowa - panel + zasilacz | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 354 |  |  |  |  | 2.00 |
355 d.17 | KNR-W 5-08 0406-02 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy | szt |  |  |  | 11.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.85 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | kołki rozporowe plastykowe | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | Aparat "Unifon MAC" do domofonów dwuprzewodowy z dodatkowym przyciskiem | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 355 |  |  |  |  | 11.00 |
356 d.17 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.18 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10-20A | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 356 |  |  |  |  | 1.00 |
357 d.17 | KNR-W 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.39 |  |  |  |
Razem pozycja 357 |  |  |  |  | 12.00 |
358 d.17 | KNR-W 4-03 1001-04 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie | m |  |  |  | 68.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.12 |  |  |  |
Razem pozycja 358 |  |  |  |  | 68.00 |
359 d.17 | KNR-W 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m |  |  |  | 68.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.032 |  |  |  |
Razem pozycja 359 |  |  |  |  | 68.00 |
360 d.17 | KNR-W 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton | m |  |  |  | 72.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.055 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewody do systemów alarmowych i domofonów YTDY 8x0,50 | m | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 360 |  |  |  |  | 72.00 |
361 d.17 | KNR-W 5-08 0406-01 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej - elektrozaczepu | szt |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 2.50 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | elektrozaczep | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | wkładka patentowa | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | klucz patentowy | szt | 11.00 |  |  |  |
|  | samozamykacz | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 361 |  |  |  |  | 2.00 |
362 d.17 | KNR-W 5-08 0306-18 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bezśrubowo) - przewód kabelkowy do 2.5 mm2 (4 wyloty) | szt. |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | odgałęźniki uniwersalne | szt. | 1.02 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 362 |  |  |  |  | 6.00 |
18 |  | Roboty budowlane - węzeł c.o.
363 d.18 | KNR 4-01 1202-0_ | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |  | 43.66 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.092 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | mydło techniczne maziste (szare) 65%' | kg | 0.022 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.00088 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.001 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 363 |  |  |  |  | 43.66 |
364 d.18 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 |  |  |  | 43.66 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.14 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.29 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 364 |  |  |  |  | 43.66 |
365 d.18 | KNR-W 2-02 1037-02 | Drzwi piwniczne deskowe pełne | m2 |  |  |  | 1.60 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.99 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.19+0.18=0.37= | dm3 | 0.37 |  |  |  |
|  | szpachlówka celulozowa na tynki' | dm3 | 0.32 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M2+M3) | % | 15.00 |  |  |  |
|  | drzwi piwniczne' | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 365 |  |  |  |  | 1.60 |
366 d.18 | KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 | m2 |  |  |  | 1.60 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.78 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | szpachlówka celulozowa na tynki' 0.075*1.25=0.09375= | dm3 | 0.094 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach 0.49*1.25=0.6125= | ark | 0.61 |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.087*1.25+0.081*1.25=0.21= | dm3 | 0.21 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów 0.038*1.25=0.0475= | dm3 | 0.048 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 366 |  |  |  |  | 1.60 |
367 d.18 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 |  |  |  | 12.87 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.36 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0.021 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.031 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 367 |  |  |  |  | 12.87 |
368 d.18 | KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. - gres - p.pokój, kuchnia , łazienka | m2 |  |  |  | 12.87 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 2.4792*1.2= | r-g | 2.98 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 1.02 |  |  |  |
|  | zaprawa klejąca'' | kg | 4.75 |  |  |  |
|  | zaprawa spoinująca | kg | 0.55 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.058 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.039 |  |  |  |
Razem pozycja 368 |  |  |  |  | 12.87 |
369 d.18 | KNR 0-12 1119-02 z.sz. 5.3.a | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.- gres - p.pokój, kuchnia, Łazienka | m |  |  |  | 13.70 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.5411*1.2= | r-g | 0.65 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 0.075 |  |  |  |
|  | zaprawa klejąca'' | kg | 0.78 |  |  |  |
|  | zaprawa spoinująca | kg | 0.083 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.0058 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0038 |  |  |  |
Razem pozycja 369 |  |  |  |  | 13.70 |
19 |  | instalacja zasilania węzła c.o.
370 d.19 | KNR-W 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m |  |  |  | 13.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.104 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura instalacyjna gładka RB 28 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Złączka kompensacyjna do rur ZCL 28 | szt | 0.41 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 370 |  |  |  |  | 13.00 |
371 d.19 | KNR-W 5-08 0218-01 | Przewód kabelkowy układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o średnicy do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach | m przew. |  |  |  | 17.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.058 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 | m | 1.04 |  |  |  |
|  | rury winidurowe 1.04*1=1.04= | m | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 371 |  |  |  |  | 17.00 |
372 d.19 | KNR-W 5-08 0101-09 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły | m |  |  |  | 13.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.31 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | uchwyty | szt. | 2.10 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 372 |  |  |  |  | 13.00 |
373 d.19 | KNR-W 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.27 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica tabl. naśc. RN-1x8 IP 55 | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 373 |  |  |  |  | 1.00 |
374 d.19 | KNR-W 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.27 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica do wbud.blasz.IP30 50x50x21cm | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 374 |  |  |  |  | 1.00 |
375 d.19 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.18 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 6-8A | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 375 |  |  |  |  | 3.00 |
376 d.19 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.18 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy S 301 C 10-20 | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 376 |  |  |  |  | 1.00 |
377 d.19 | KSNR 5 0408-04 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach pomocniczych budynków mieszkalnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże : tynk na cegle | wyp. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 3.49 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura instalacyjna gładka RB 20 mm | m | 6.03 |  |  |  |
|  | przewody izolowane YDYp 3x1,5mm | m | 7.50 |  |  |  |
|  | Łącznik n/t schod. 250V/10A st.pod. IP-44 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka natynk.PK 5, IP-44 (125x125x80 mm) | szt | 1.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 377 |  |  |  |  | 1.00 |
378 d.19 | KSNR 5 0408-05 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach pomocniczych budynków mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże : tynk na cegle | wyp. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 3.54 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura instalacyjna gładka RB 20 mm | m | 6.66 |  |  |  |
|  | przewody izolowane YDYp 3x2,5mm | m | 8.20 |  |  |  |
|  | Gniazdo podwójne 2x2P+Z, 10/16A, 250V | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka natynk.PK 5, IP-44 (125x125x80 mm) | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 378 |  |  |  |  | 1.00 |
379 d.19 | KNR-W 5-08 0504-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa SOPS-100 G100/E27,ścienna,porcelan. | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Żarówka głównego szeregu 60W,250V | szt | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 379 |  |  |  |  | 1.00 |
380 d.19 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.63 |  |  |  |
Razem pozycja 380 |  |  |  |  | 1.00 |
381 d.19 | KNR-W 5-08 0901-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.42 |  |  |  |
Razem pozycja 381 |  |  |  |  | 2.00 |
382 d.19 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 382 |  |  |  |  | 1.00 |
20 |  | naprawa dachu
383 d.20 | KNR 4-01 0428-01 | Rozebranie deskowania dachu | m2 |  |  |  | 9.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.18 |  |  |  |
Razem pozycja 383 |  |  |  |  | 9.00 |
384 d.20 | KNR-W 4-01 0819-03 | Przybicie do płyt OSB | m2 |  |  |  | 9.90 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.49 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płyty OSB 22 | m2 | 1.05 |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 384 |  |  |  |  | 9.90 |
385 d.20 | KNR 4-01 0533-02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej- pas nadrynowy | m2 |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm | kg | 5.01 |  |  |  |
|  | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 0.028 |  |  |  |
|  | gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane | kg | 0.06 |  |  |  |
|  | kwas solny techniczny | kg | 0.013 |  |  |  |
|  | drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm | kg | 0.012 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 385 |  |  |  |  | 2.00 |
386 d.20 | KNR AT-09 0102-02 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m | m2 |  |  |  | 20.46 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.24 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego | m2 | 1.20 |  |  |  |
|  | łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II | m3 | 0.0015 |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.007 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.003 |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.002 |  |  |  |
Razem pozycja 386 |  |  |  |  | 20.46 |
387 d.20 | KNR-W 4-01 0419-04 | Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm | m2 |  |  |  | 20.46 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II | m3 | 0.01 |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 387 |  |  |  |  | 20.46 |
388 d.20 | KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-03 | Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 50 m2 | m2 przel.pokr. |  |  |  | 21.39 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 1.56*1.2= | r-g | 1.87 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | dachówka ceramiczna | szt. | 49.00 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.002 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.003 |  |  |  |
|  | Drut stal.okrągły miękki fi 1,0-1,8mm | kg | 0.05 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Żuraw okienny do 0,50t | m-g | 0.20 |  |  |  |
|  | Mieszarka do zapraw 3.0m3/h | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 388 |  |  |  |  | 21.39 |
389 d.20 | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze | m |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 0.016 |  |  |  |
|  | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.025 |  |  |  |
|  | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III | m3 | 0.003 |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.34 |  |  |  |
|  | klamry ciesielskie | kg | 11.40 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 389 |  |  |  |  | 18.00 |
390 d.20 | KNR 4-01 0412-04 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny | m |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.52 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 0.022 |  |  |  |
|  | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.025 |  |  |  |
|  | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III | m3 | 0.003 |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.34 |  |  |  |
|  | klamry ciesielskie | kg | 11.40 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 390 |  |  |  |  | 6.00 |
391 d.20 | KNR 4-01 0410-04 | Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm - otwor w stropie | m2 |  |  |  | 2.30 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.93 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | deski iglaste strugane jednostronnie i profilowane gr. 19-25 mm kl.II | m3 | 0.03 |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.09 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 391 |  |  |  |  | 2.30 |
392 d.20 | KNR 4-01 0712-08 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |  |  | 2.30 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.71 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone' | t | 0.0054 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0087 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.025 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.032 |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 1.10 |  |  |  |
|  | drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm | kg | 0.15 |  |  |  |
|  | gwoździe budowlane sufitowe | kg | 0.25 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 392 |  |  |  |  | 2.30 |
393 d.20 | K.J | Zajęcie chodnika | m2 |  |  |  | 19.60 |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Znaki drogowe |  | 6.00 |  |  |  |
Razem pozycja 393 |  |  |  |  | 19.60 |
394 d.20 | KNR 4-01 0108-17 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km i ze strychu | m3 |  |  |  | 3.20 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.12 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t 0.73+9*0.04=1.09= | m-g | 1.09 |  |  |  |
Razem pozycja 394 |  |  |  |  | 3.20 |
21 |  | Niepodległości 16 lokal użytkowy
395 d.21 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 395 |  |  |  |  | 1.00 |
396 d.21 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 396 |  |  |  |  | 1.00 |
397 d.21 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1400 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1400 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 397 |  |  |  |  | 1.00 |
398 d.21 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1000 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 398 |  |  |  |  | 2.00 |
399 d.21 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 399 |  |  |  |  | 3.00 |
400 d.21 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 400 |  |  |  |  | 6.00 |
401 d.21 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 15.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 401 |  |  |  |  | 15.00 |
402 d.21 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 43.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 402 |  |  |  |  | 43.00 |
403 d.21 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 9.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 403 |  |  |  |  | 9.00 |
22 |  | Niepodległości 16/1
404 d.22 | KNNR 8 0410-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie | m |  |  |  | 56.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 404 |  |  |  |  | 56.00 |
405 d.22 | KNNR 8 0423-01 | Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m | szt |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.32 |  |  |  |
Razem pozycja 405 |  |  |  |  | 6.00 |
406 d.22 | KNNR 8 0425-02 | Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. ponad 10 dm3 | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.10 |  |  |  |
Razem pozycja 406 |  |  |  |  | 1.00 |
407 d.22 | KNNR 8 0529-01 | Demontaż kotła | kpl |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 407 |  |  |  |  | 1.00 |
408 d.22 | KSNR 8 0314-04 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.48 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 408 |  |  |  |  | 1.00 |
409 d.22 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 409 |  |  |  |  | 5.00 |
410 d.22 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 410 |  |  |  |  | 3.00 |
411 d.22 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 411 |  |  |  |  | 1.00 |
412 d.22 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1600 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1400'' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 412 |  |  |  |  | 2.00 |
413 d.22 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1000'' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 413 |  |  |  |  | 1.00 |
414 d.22 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 520 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 900/520' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 414 |  |  |  |  | 1.00 |
415 d.22 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 800 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/800' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 415 |  |  |  |  | 1.00 |
416 d.22 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1200 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 11 KV 600/1200 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 416 |  |  |  |  | 1.00 |
417 d.22 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 417 |  |  |  |  | 6.00 |
418 d.22 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 418 |  |  |  |  | 12.00 |
419 d.22 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 419 |  |  |  |  | 18.00 |
420 d.22 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 420 |  |  |  |  | 1.00 |
421 d.22 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 421 |  |  |  |  | 12.00 |
422 d.22 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 51.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 422 |  |  |  |  | 51.00 |
423 d.22 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 423 |  |  |  |  | 3.00 |
424 d.22 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 424 |  |  |  |  | 1.00 |
425 d.22 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 425 |  |  |  |  | 4.00 |
23 |  | Niepodległości 16/2
426 d.23 | KNNR 8 0410-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie | m |  |  |  | 50.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 426 |  |  |  |  | 50.00 |
427 d.23 | KNNR 8 0423-01 | Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m | szt |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.32 |  |  |  |
Razem pozycja 427 |  |  |  |  | 4.00 |
428 d.23 | KNNR 8 0425-02 | Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. ponad 10 dm3 | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.10 |  |  |  |
Razem pozycja 428 |  |  |  |  | 1.00 |
429 d.23 | KNNR 8 0529-01 | Demontaż kotła | kpl |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 429 |  |  |  |  | 1.00 |
430 d.23 | KSNR 8 0314-04 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.48 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 430 |  |  |  |  | 1.00 |
431 d.23 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 431 |  |  |  |  | 2.00 |
432 d.23 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 432 |  |  |  |  | 3.00 |
433 d.23 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 433 |  |  |  |  | 2.00 |
434 d.23 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 600/1600 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 434 |  |  |  |  | 1.00 |
435 d.23 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1400 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1400' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 435 |  |  |  |  | 1.00 |
436 d.23 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1000''' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 436 |  |  |  |  | 1.00 |
437 d.23 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. do 400 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 900/400 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 437 |  |  |  |  | 1.00 |
438 d.23 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 920 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 600/920 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 438 |  |  |  |  | 1.00 |
439 d.23 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 439 |  |  |  |  | 5.00 |
440 d.23 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 10.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 440 |  |  |  |  | 10.00 |
441 d.23 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 9.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 441 |  |  |  |  | 9.00 |
442 d.23 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 442 |  |  |  |  | 1.00 |
443 d.23 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 16.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 443 |  |  |  |  | 16.00 |
444 d.23 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 22.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 444 |  |  |  |  | 22.00 |
445 d.23 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 23.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 445 |  |  |  |  | 23.00 |
446 d.23 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 446 |  |  |  |  | 3.00 |
447 d.23 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 447 |  |  |  |  | 4.00 |
448 d.23 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 448 |  |  |  |  | 1.00 |
24 |  | Niepodległości 16/2a
449 d.24 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 449 |  |  |  |  | 3.00 |
450 d.24 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 450 |  |  |  |  | 1.00 |
451 d.24 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 3.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 451 |  |  |  |  | 3.50 |
452 d.24 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1000'''' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 452 |  |  |  |  | 1.00 |
453 d.24 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV 500/1000'' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 453 |  |  |  |  | 2.00 |
454 d.24 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług. do 400 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 11KV 600/400 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 454 |  |  |  |  | 1.00 |
455 d.24 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 455 |  |  |  |  | 4.00 |
456 d.24 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 8.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 456 |  |  |  |  | 8.00 |
457 d.24 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 457 |  |  |  |  | 18.00 |
458 d.24 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 458 |  |  |  |  | 1.00 |
459 d.24 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 8.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 459 |  |  |  |  | 8.00 |
460 d.24 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 460 |  |  |  |  | 12.00 |
461 d.24 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 14.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 461 |  |  |  |  | 14.00 |
462 d.24 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 3.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 462 |  |  |  |  | 3.50 |
463 d.24 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 463 |  |  |  |  | 4.00 |
464 d.24 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 464 |  |  |  |  | 1.00 |
465 d.24 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 0.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 13.01 |  |  |  |
Razem pozycja 465 |  |  |  |  | 0.80 |
25 |  | Niepodległości 16/3
466 d.25 | KSNR 8 0314-04 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.48 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 466 |  |  |  |  | 1.00 |
467 d.25 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 467 |  |  |  |  | 5.00 |
468 d.25 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 3.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 468 |  |  |  |  | 3.50 |
469 d.25 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 469 |  |  |  |  | 1.00 |
470 d.25 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1200 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 600/1200 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 470 |  |  |  |  | 1.00 |
471 d.25 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1125 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 600/1125 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 471 |  |  |  |  | 2.00 |
472 d.25 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 600/1000 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 472 |  |  |  |  | 1.00 |
473 d.25 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 600 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 600/600 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 473 |  |  |  |  | 1.00 |
474 d.25 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. 920 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.92 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV900/920 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 474 |  |  |  |  | 1.00 |
475 d.25 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 800 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 600/800 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 475 |  |  |  |  | 1.00 |
476 d.25 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 720 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 600/720 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 476 |  |  |  |  | 1.00 |
477 d.25 | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1200 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV 600/1200 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 477 |  |  |  |  | 1.00 |
478 d.25 | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1320 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV 600/1320 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 478 |  |  |  |  | 1.00 |
479 d.25 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 10.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 479 |  |  |  |  | 10.00 |
480 d.25 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 20.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 480 |  |  |  |  | 20.00 |
481 d.25 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 481 |  |  |  |  | 18.00 |
482 d.25 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 482 |  |  |  |  | 1.00 |
483 d.25 | KNNR 4 0405-06 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 13.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.81 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm | m | 1.03 |  |  |  |
|  | Kolano miedziane fi 28 mm | szt | 0.61 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm | szt. | 0.46 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 483 |  |  |  |  | 13.00 |
484 d.25 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 29.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 484 |  |  |  |  | 29.00 |
485 d.25 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 20.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 485 |  |  |  |  | 20.00 |
486 d.25 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 25.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 486 |  |  |  |  | 25.00 |
487 d.25 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 3.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 487 |  |  |  |  | 3.50 |
488 d.25 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 488 |  |  |  |  | 4.00 |
489 d.25 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 489 |  |  |  |  | 1.00 |
490 d.25 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 2.40 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 13.01 |  |  |  |
Razem pozycja 490 |  |  |  |  | 2.40 |
26 |  | Popiełuszki 17/1
491 d.26 | KNNR 8 0410-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie | m |  |  |  | 50.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 491 |  |  |  |  | 50.00 |
492 d.26 | KNNR 8 0423-01 | Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.32 |  |  |  |
Razem pozycja 492 |  |  |  |  | 5.00 |
493 d.26 | KNNR 8 0425-02 | Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. ponad 10 dm3 | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.10 |  |  |  |
Razem pozycja 493 |  |  |  |  | 1.00 |
494 d.26 | KNNR 8 0529-01 | Demontaż kotła | kpl |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 494 |  |  |  |  | 1.00 |
495 d.26 | KSNR 8 0314-04 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.48 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 495 |  |  |  |  | 1.00 |
496 d.26 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 496 |  |  |  |  | 5.00 |
497 d.26 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 497 |  |  |  |  | 4.00 |
498 d.26 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 498 |  |  |  |  | 1.00 |
499 d.26 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1200 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1200 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 499 |  |  |  |  | 1.00 |
500 d.26 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1000''''' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 500 |  |  |  |  | 6.00 |
501 d.26 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 720 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV 500/720 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 501 |  |  |  |  | 1.00 |
502 d.26 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 8.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 502 |  |  |  |  | 8.00 |
503 d.26 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 16.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 503 |  |  |  |  | 16.00 |
504 d.26 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 504 |  |  |  |  | 18.00 |
505 d.26 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 505 |  |  |  |  | 1.00 |
506 d.26 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 506 |  |  |  |  | 4.00 |
507 d.26 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 30.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 507 |  |  |  |  | 30.00 |
508 d.26 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 22.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 508 |  |  |  |  | 22.00 |
509 d.26 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 509 |  |  |  |  | 4.00 |
510 d.26 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 510 |  |  |  |  | 5.00 |
511 d.26 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 511 |  |  |  |  | 1.00 |
27 |  | Popiełuszki 17/2
512 d.27 | KNNR 8 0410-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie | m |  |  |  | 56.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 512 |  |  |  |  | 56.00 |
513 d.27 | KNNR 8 0423-01 | Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m | szt |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.32 |  |  |  |
Razem pozycja 513 |  |  |  |  | 6.00 |
514 d.27 | KSNR 8 0314-04 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.48 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 514 |  |  |  |  | 1.00 |
515 d.27 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 515 |  |  |  |  | 5.00 |
516 d.27 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 516 |  |  |  |  | 1.00 |
517 d.27 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 517 |  |  |  |  | 2.00 |
518 d.27 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 2200 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/2200 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 518 |  |  |  |  | 1.00 |
519 d.27 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 920 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/920 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 519 |  |  |  |  | 1.00 |
520 d.27 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług.1800 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV 500/1800 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 520 |  |  |  |  | 1.00 |
521 d.27 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV 500/1000''' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 521 |  |  |  |  | 2.00 |
522 d.27 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 900 mm i dług. 800 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 11KV 900/800 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 522 |  |  |  |  | 1.00 |
523 d.27 | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i dług. 1000 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV 500/1000' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 523 |  |  |  |  | 2.00 |
524 d.27 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług. 520 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 900/520 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 524 |  |  |  |  | 1.00 |
525 d.27 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 9.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 525 |  |  |  |  | 9.00 |
526 d.27 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 526 |  |  |  |  | 18.00 |
527 d.27 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 527 |  |  |  |  | 18.00 |
528 d.27 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 528 |  |  |  |  | 1.00 |
529 d.27 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 40.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 529 |  |  |  |  | 40.00 |
530 d.27 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 9.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 530 |  |  |  |  | 9.00 |
531 d.27 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 35.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 531 |  |  |  |  | 35.00 |
532 d.27 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 532 |  |  |  |  | 2.00 |
533 d.27 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 533 |  |  |  |  | 6.00 |
534 d.27 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 534 |  |  |  |  | 1.00 |
28 |  | Popiełuszki 17/3A
535 d.28 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 535 |  |  |  |  | 5.00 |
536 d.28 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 536 |  |  |  |  | 1.00 |
537 d.28 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 537 |  |  |  |  | 2.00 |
538 d.28 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV 500/1000 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 538 |  |  |  |  | 3.00 |
539 d.28 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 720 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/720 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 539 |  |  |  |  | 1.00 |
540 d.28 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 540 |  |  |  |  | 4.00 |
541 d.28 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 8.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 541 |  |  |  |  | 8.00 |
542 d.28 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 542 |  |  |  |  | 18.00 |
543 d.28 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 543 |  |  |  |  | 1.00 |
544 d.28 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 25.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 544 |  |  |  |  | 25.00 |
545 d.28 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 14.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 545 |  |  |  |  | 14.00 |
546 d.28 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 546 |  |  |  |  | 2.00 |
547 d.28 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 547 |  |  |  |  | 6.00 |
548 d.28 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 548 |  |  |  |  | 1.00 |
549 d.28 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 0.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 13.01 |  |  |  |
Razem pozycja 549 |  |  |  |  | 0.80 |
29 |  | Popiełuszki 17/3B
550 d.29 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 550 |  |  |  |  | 5.00 |
551 d.29 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 551 |  |  |  |  | 1.00 |
552 d.29 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 552 |  |  |  |  | 3.00 |
553 d.29 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV 500/1000 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 553 |  |  |  |  | 2.00 |
554 d.29 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1000 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 554 |  |  |  |  | 1.00 |
555 d.29 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys.500 mm i dług. 400 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 11 KV 500/400 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 555 |  |  |  |  | 1.00 |
556 d.29 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 556 |  |  |  |  | 4.00 |
557 d.29 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 8.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 557 |  |  |  |  | 8.00 |
558 d.29 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 558 |  |  |  |  | 18.00 |
559 d.29 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 559 |  |  |  |  | 1.00 |
560 d.29 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 560 |  |  |  |  | 2.00 |
561 d.29 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 11.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 561 |  |  |  |  | 11.00 |
562 d.29 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 21.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 562 |  |  |  |  | 21.00 |
563 d.29 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 563 |  |  |  |  | 3.00 |
564 d.29 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 564 |  |  |  |  | 4.00 |
565 d.29 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 565 |  |  |  |  | 1.00 |
566 d.29 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 0.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 13.01 |  |  |  |
Razem pozycja 566 |  |  |  |  | 0.80 |
30 |  | Popiełuszki 17/4A
567 d.30 | KNNR 8 0410-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie | m |  |  |  | 37.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 567 |  |  |  |  | 37.00 |
568 d.30 | KNNR 8 0423-01 | Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m | szt |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.32 |  |  |  |
Razem pozycja 568 |  |  |  |  | 3.00 |
569 d.30 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 569 |  |  |  |  | 5.00 |
570 d.30 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 570 |  |  |  |  | 1.00 |
571 d.30 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV 500/1000 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 571 |  |  |  |  | 2.00 |
572 d.30 | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i dług. 1000 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV 500/1000 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 572 |  |  |  |  | 2.00 |
573 d.30 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 573 |  |  |  |  | 4.00 |
574 d.30 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 8.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 574 |  |  |  |  | 8.00 |
575 d.30 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 575 |  |  |  |  | 18.00 |
576 d.30 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 576 |  |  |  |  | 1.00 |
577 d.30 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 577 |  |  |  |  | 12.00 |
578 d.30 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 21.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 578 |  |  |  |  | 21.00 |
579 d.30 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 29.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 579 |  |  |  |  | 29.00 |
580 d.30 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 580 |  |  |  |  | 12.00 |
581 d.30 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 581 |  |  |  |  | 1.00 |
31 |  | Popiełuszki 17/4B
582 d.31 | KNNR 8 0410-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie | m |  |  |  | 57.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 582 |  |  |  |  | 57.00 |
583 d.31 | KNNR 8 0423-01 | Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m | szt |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.32 |  |  |  |
Razem pozycja 583 |  |  |  |  | 6.00 |
584 d.31 | KNNR 8 0425-02 | Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. ponad 10 dm3 | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.10 |  |  |  |
Razem pozycja 584 |  |  |  |  | 1.00 |
585 d.31 | KNNR 8 0529-01 | Demontaż kotła | kpl |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 585 |  |  |  |  | 1.00 |
586 d.31 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 586 |  |  |  |  | 5.00 |
587 d.31 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 587 |  |  |  |  | 1.00 |
588 d.31 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług.1120 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1120 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 588 |  |  |  |  | 1.00 |
589 d.31 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1000 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 589 |  |  |  |  | 2.00 |
590 d.31 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 800 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV 500/800 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 590 |  |  |  |  | 2.00 |
591 d.31 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 500 mm i dług.600 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 11KV 500/600 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 591 |  |  |  |  | 1.00 |
592 d.31 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 592 |  |  |  |  | 6.00 |
593 d.31 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 593 |  |  |  |  | 12.00 |
594 d.31 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 594 |  |  |  |  | 18.00 |
595 d.31 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 595 |  |  |  |  | 1.00 |
596 d.31 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 20.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 596 |  |  |  |  | 20.80 |
597 d.31 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 25.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 597 |  |  |  |  | 25.00 |
598 d.31 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 7.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 598 |  |  |  |  | 7.00 |
599 d.31 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 599 |  |  |  |  | 4.00 |
600 d.31 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 600 |  |  |  |  | 1.00 |
32 |  | Popiełuszki 17/5
601 d.32 | KSNR 8 0314-04 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.48 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 601 |  |  |  |  | 1.00 |
602 d.32 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 602 |  |  |  |  | 5.00 |
603 d.32 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 603 |  |  |  |  | 1.00 |
604 d.32 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 604 |  |  |  |  | 3.00 |
605 d.32 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług.1120 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1120 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 605 |  |  |  |  | 2.00 |
606 d.32 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1000 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 606 |  |  |  |  | 1.00 |
607 d.32 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i dług.800 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń 11KV 600/800 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 607 |  |  |  |  | 1.00 |
608 d.32 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 720 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV 500/720' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 608 |  |  |  |  | 1.00 |
609 d.32 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 920 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV 500/920 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 609 |  |  |  |  | 1.00 |
610 d.32 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 1000 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 21KV 500/1000' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 610 |  |  |  |  | 2.00 |
611 d.32 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 8.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 611 |  |  |  |  | 8.00 |
612 d.32 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 16.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 612 |  |  |  |  | 16.00 |
613 d.32 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 9.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 613 |  |  |  |  | 9.50 |
614 d.32 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 614 |  |  |  |  | 1.00 |
615 d.32 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 615 |  |  |  |  | 6.00 |
616 d.32 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 32.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 616 |  |  |  |  | 32.00 |
617 d.32 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 36.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 617 |  |  |  |  | 36.00 |
618 d.32 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 618 |  |  |  |  | 3.00 |
619 d.32 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 13.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 619 |  |  |  |  | 13.00 |
620 d.32 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 620 |  |  |  |  | 1.00 |
621 d.32 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 1.60 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 13.01 |  |  |  |
Razem pozycja 621 |  |  |  |  | 1.60 |
33 |  | Popiełuszki 17/6A
622 d.33 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 622 |  |  |  |  | 5.00 |
623 d.33 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 623 |  |  |  |  | 1.00 |
624 d.33 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 624 |  |  |  |  | 6.00 |
625 d.33 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 625 |  |  |  |  | 12.00 |
626 d.33 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 18.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 626 |  |  |  |  | 18.00 |
627 d.33 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 627 |  |  |  |  | 1.00 |
628 d.33 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług.1120 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1120 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 628 |  |  |  |  | 1.00 |
629 d.33 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług.1320 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1320 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 629 |  |  |  |  | 1.00 |
630 d.33 | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i dług. 1000 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV 500/1000 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 630 |  |  |  |  | 3.00 |
631 d.33 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 631 |  |  |  |  | 5.00 |
632 d.33 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 10.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 632 |  |  |  |  | 10.00 |
633 d.33 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 633 |  |  |  |  | 12.00 |
634 d.33 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 24.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 634 |  |  |  |  | 24.00 |
635 d.33 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 33.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 635 |  |  |  |  | 33.00 |
636 d.33 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 10.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 636 |  |  |  |  | 10.00 |
637 d.33 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 637 |  |  |  |  | 1.00 |
638 d.33 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 0.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 13.01 |  |  |  |
Razem pozycja 638 |  |  |  |  | 0.80 |
34 |  | Popiełuszki 17/6B
639 d.34 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 639 |  |  |  |  | 3.00 |
640 d.34 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 640 |  |  |  |  | 1.00 |
641 d.34 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług.1000 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1000' | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 641 |  |  |  |  | 2.00 |
642 d.34 | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i dług. 1200 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV 500/1200 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 642 |  |  |  |  | 1.00 |
643 d.34 | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 500 mm i dług. 1000 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV 500/1000 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 643 |  |  |  |  | 1.00 |
644 d.34 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług.1120 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 500/1120 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 644 |  |  |  |  | 1.00 |
645 d.34 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 645 |  |  |  |  | 5.00 |
646 d.34 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 10.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 646 |  |  |  |  | 10.00 |
647 d.34 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 10.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 647 |  |  |  |  | 10.00 |
648 d.34 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 648 |  |  |  |  | 1.00 |
649 d.34 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 20.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 649 |  |  |  |  | 20.80 |
650 d.34 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 25.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 650 |  |  |  |  | 25.00 |
651 d.34 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 16.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 651 |  |  |  |  | 16.00 |
652 d.34 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 652 |  |  |  |  | 4.00 |
653 d.34 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 653 |  |  |  |  | 1.00 |
654 d.34 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 1.60 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 13.01 |  |  |  |
Razem pozycja 654 |  |  |  |  | 1.60 |
35 |  | Popiełuszki 17/7
655 d.35 | KSNR 8 0314-04 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.48 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od R) | % | 10.00 |  |  |  |
Razem pozycja 655 |  |  |  |  | 1.00 |
656 d.35 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm' | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 656 |  |  |  |  | 1.00 |
657 d.35 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 657 |  |  |  |  | 3.00 |
658 d.35 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 658 |  |  |  |  | 1.00 |
659 d.35 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 659 |  |  |  |  | 6.00 |
660 d.35 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 900 mm i dług.720 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 900/720 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 660 |  |  |  |  | 2.00 |
661 d.35 | KNNR 4 0418-11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600 mm i dług. 1120 mm | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń 33KV 600/1120 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 661 |  |  |  |  | 2.00 |
662 d.35 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług.1120 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22KV 600/1120 | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 662 |  |  |  |  | 1.00 |
663 d.35 | KNR INSTAL 0309-07 | Głowica termostatyczna do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 663 |  |  |  |  | 5.00 |
664 d.35 | KSNR 4 0406-01 | Zawory przelotowe i zwrotne śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych - zawory odcinające na powrocie c.o. przy grzejnikach. | szt. |  |  |  | 10.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór grzejnikowy odcinający fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 664 |  |  |  |  | 10.00 |
665 d.35 | KNNR 4 0113-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie instalacji ciepłej wody | m |  |  |  | 13.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.58 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 665 |  |  |  |  | 13.50 |
666 d.35 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 26.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 666 |  |  |  |  | 26.00 |
667 d.35 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 17.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 667 |  |  |  |  | 17.80 |
668 d.35 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 22.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 668 |  |  |  |  | 22.00 |
669 d.35 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 669 |  |  |  |  | 6.00 |
670 d.35 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.155 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0082 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.06 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0009 |  |  |  |
Razem pozycja 670 |  |  |  |  | 4.00 |
671 d.35 | KNR INSTAL 0110-02 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody ciepłej skrzydeł.fi 20mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 671 |  |  |  |  | 1.00 |
672 d.35 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 0.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 13.01 |  |  |  |
Razem pozycja 672 |  |  |  |  | 0.80 |
36 |  | części wspólne instalacji
673 d.36 | KNR 0-35 0219-02 | Szafki rozdzielaczowe natynkowe | szt. |  |  |  | 15.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.75 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalowej ocynkowanej lakierowane, ilość sekcji 5-8 | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt. | 4.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 673 |  |  |  |  | 15.00 |
674 d.36 | KNR 0-35 0222-02 | Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 20 mm | kpl. |  |  |  | 15.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 5.22 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej o śr. przyłączy 20 mm | kpl. | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.09 |  |  |  |
Razem pozycja 674 |  |  |  |  | 15.00 |
675 d.36 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |  |  | 15.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.11 |  |  |  |
Razem pozycja 675 |  |  |  |  | 15.00 |
676 d.36 | KNR 2-15 0403-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |  | 73.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.5181*0.955= | r-g | 0.49 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 20 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | uchwyty do rur o śr.nom. 25-32 mm | szt. | 0.41 |  |  |  |
|  | acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0.01 |  |  |  |
|  | tlen techniczny sprężony | m3 | 0.013 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 676 |  |  |  |  | 73.50 |
677 d.36 | KNR 2-15 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |  | 79.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.6138*0.955= | r-g | 0.59 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 25 mm | m | 1.03 |  |  |  |
|  | uchwyty do rur o śr.nom. 25-32 mm | szt. | 0.39 |  |  |  |
|  | acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0.013 |  |  |  |
|  | tlen techniczny sprężony | m3 | 0.017 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.014 |  |  |  |
Razem pozycja 677 |  |  |  |  | 79.00 |
678 d.36 | KNR 2-15 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |  | 50.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.6138*0.955= | r-g | 0.59 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 32 mm | m | 1.03 |  |  |  |
|  | uchwyty do rur o śr.nom. 25-32 mm | szt. | 0.39 |  |  |  |
|  | acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0.013 |  |  |  |
|  | tlen techniczny sprężony | m3 | 0.017 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.014 |  |  |  |
Razem pozycja 678 |  |  |  |  | 50.00 |
679 d.36 | KNR 2-15 0403-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |  | 8.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.6448*0.955= | r-g | 0.62 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 40 mm | m | 1.00 |  |  |  |
|  | łuki stalowe gładkie o śr.nom.40-50 mm | szt. | 0.17 |  |  |  |
|  | uchwyty do rur o śr.nom. 40-50 mm | szt. | 0.36 |  |  |  |
|  | acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0.016 |  |  |  |
|  | tlen techniczny sprężony | m3 | 0.017 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.024 |  |  |  |
Razem pozycja 679 |  |  |  |  | 8.00 |
680 d.36 | KNR 2-15 0403-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m |  |  |  | 46.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.6448*0.955= | r-g | 0.62 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 50 mm | m | 1.00 |  |  |  |
|  | łuki stalowe gładkie o śr.nom.40-50 mm | szt. | 0.17 |  |  |  |
|  | uchwyty do rur o śr.nom. 40-50 mm | szt. | 0.36 |  |  |  |
|  | acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0.016 |  |  |  |
|  | tlen techniczny sprężony | m3 | 0.017 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.024 |  |  |  |
Razem pozycja 680 |  |  |  |  | 46.00 |
681 d.36 | KNR 0-35 0231-01 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m |  |  |  | 290.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.036 |  |  |  |
Razem pozycja 681 |  |  |  |  | 290.00 |
682 d.36 | KNR 2-15 0408-04 | Zawór równoważący Hydrocontrol VTR 32mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.58*0.955= | r-g | 0.55 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór Hydrocontrol VTR PN 25 32 mm lub inny o tych samych parametrach | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.06 |  |  |  |
Razem pozycja 682 |  |  |  |  | 3.00 |
683 d.36 | KNR 2-15 0408-04 | Zawór równoważący Hydrocontrol VTR 10mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.58*0.955= | r-g | 0.55 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór Hydrocontrol VTR PN 25 10 mm lub inny o tych samych parametrach | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.06 |  |  |  |
Razem pozycja 683 |  |  |  |  | 1.00 |
684 d.36 | KNR 2-15 0408-04 | Zawór równoważący Hycocon ETZ 20mm | szt. |  |  |  | 13.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.58*0.955= | r-g | 0.55 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór Hycocon ETZ 20 mm lub inny o tych samych parametrach | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.06 |  |  |  |
Razem pozycja 684 |  |  |  |  | 13.00 |
685 d.36 | KNR 2-15 0408-04 | Zawór równoważący Hycocon ETZ 25mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.58*0.955= | r-g | 0.55 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór Hycocon ETZ 25 mm lub inny o tych samych parametrach | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.06 |  |  |  |
Razem pozycja 685 |  |  |  |  | 1.00 |
686 d.36 | KSNR 4 0511-01 | Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o śr. do 150 mm | m |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.54 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rozdzielacze z rur stalowych | kpl | 1.00 |  |  |  |
|  | kołnierze przyspawane, okrągłe gładkie, z blachy stalowej o śr. do 150 mm | szt. | 4.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 7.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.08 |  |  |  |
|  | spawarka elektryczna wirująca do 300 A | m-g | 1.08 |  |  |  |
Razem pozycja 686 |  |  |  |  | 1.00 |
687 d.36 | KNR-W 4-01 1212-27 | Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m |  |  |  | 432.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.15 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm3 | 0.015 |  |  |  |
|  | benzyna do lakierów | dm3 | 0.003 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 687 |  |  |  |  | 432.00 |
688 d.36 | KNR 0-34 0101-20 | Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m |  |  |  | 58.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.28 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm | m | 1.15 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.029 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.21 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 5.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0117 |  |  |  |
Razem pozycja 688 |  |  |  |  | 58.00 |
689 d.36 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m |  |  |  | 16.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 40 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.023 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.17 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.007 |  |  |  |
Razem pozycja 689 |  |  |  |  | 16.00 |
690 d.36 | KNR 0-34 0101-19 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m |  |  |  | 70.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 32 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.023 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.17 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.007 |  |  |  |
Razem pozycja 690 |  |  |  |  | 70.00 |
691 d.36 | KNR 0-34 0101-15 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) | m |  |  |  | 133.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.0225 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.15 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0059 |  |  |  |
Razem pozycja 691 |  |  |  |  | 133.00 |
692 d.36 | KNR 0-34 0101-18 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m |  |  |  | 124.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.19 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Otulina z pianki poliur.gr.30 mm fi 20 mm | m | 1.10 |  |  |  |
|  | klej Thermaflex 474 | dm3 | 0.023 |  |  |  |
|  | taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 0.13 |  |  |  |
|  | klipsy montażowe Thermaclips | szt | 6.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0031 |  |  |  |
Razem pozycja 692 |  |  |  |  | 124.50 |
693 d.36 | KNR-W 2-15 0105-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.64 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm | m | 1.02 |  |  |  |
|  | łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 0.65 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur | szt | 0.45 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.027 |  |  |  |
Razem pozycja 693 |  |  |  |  | 12.00 |
694 d.36 | KNR-W 2-15 0105-05 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |  | 9.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.57 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm | m | 1.02 |  |  |  |
|  | łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 0.53 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.019 |  |  |  |
Razem pozycja 694 |  |  |  |  | 9.00 |
695 d.36 | KNR-W 2-15 0105-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm | m | 1.03 |  |  |  |
|  | łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 0.67 |  |  |  |
|  | uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 0.60 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.017 |  |  |  |
Razem pozycja 695 |  |  |  |  | 12.00 |
696 d.36 | KNR-W 2-15 0105-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |  | 43.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.43 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm | m | 1.03 |  |  |  |
|  | łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 0.60 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.013 |  |  |  |
Razem pozycja 696 |  |  |  |  | 43.00 |
697 d.36 | KNR-W 2-15 0105-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |  | 51.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm | m | 1.03 |  |  |  |
|  | łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 0.85 |  |  |  |
|  | uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 0.75 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.0087 |  |  |  |
Razem pozycja 697 |  |  |  |  | 51.00 |
698 d.36 | KNR-W 2-15 0105-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |  | 48.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm | m | 1.03 |  |  |  |
|  | łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1.05 |  |  |  |
|  | uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 0.78 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.007 |  |  |  |
Razem pozycja 698 |  |  |  |  | 48.00 |
699 d.36 | KNR-W 2-15 0130-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |  | 60.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.24 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.005 |  |  |  |
Razem pozycja 699 |  |  |  |  | 60.00 |