| KOSZTORYS OFERTOWY |
| Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |

45260000-7 |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI | : | Remont dachu budynku - wymiana dachówki karpiówki
ADRES INWESTYCJI | : | 64-920 Piła, Al. Niepodlrgłości 16 - Ks. J. Popiełuszki 17
INWESTOR | : | Miejski Zakład gospodarki Mieszkaniowej w Pile
ADRES INWESTORA | : | 64-920 Piła , Al. Powst. Wielkopolskich 164
BRANŻA | : | budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Stanisław Słaby
DATA OPRACOWANIA | : | 21.03.2013r

Stawka roboczogodziny | : |

Poziom cen | : | 1 kw. 13

NARZUTY |  |

Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S
Zysk [Z] | % | R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Vat [V] | % | R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł
Podatek VAT | : | zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł

Słownie: |  |

Sporzadził : |  |

Popiełuszki 17-Al Nip 16 -dach. 2 KST.kst

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. | Ilość | Wartość
1 | KNR 4-01 0508-02 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie | m2 |  |  |  | 637.77 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 35211 | Wyciąg | m-g | 0.19 |  |  |  |
Razem pozycja 1 |  |  |  |  | 637.77 |
2 | KNR 4-01 0430-09 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie | m |  |  |  | 37.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.28 |  |  |  |
Razem pozycja 2 |  |  |  |  | 37.80 |
3 | KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-03/4 z.sz.2.4. 9910-03/4 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 85-120 % ścianyn lokalu M-7 | m2 |  |  |  | 28.71 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 | 0.68*1.2*1.15= | r-g | 0.94 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 35211 | Wyciąg | m-g | 0.19 |  |  |  |
Razem pozycja 3 |  |  |  |  | 28.71 |
4 | KNR 4-01 0430-05 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm | m2 |  |  |  | 637.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.07 |  |  |  |
Razem pozycja 4 |  |  |  |  | 637.80 |
5 | KNR 4-01 0535-07 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku- pas nadrynnowy | m2 |  |  |  | 26.53 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
Razem pozycja 5 |  |  |  |  | 26.53 |
6 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |  | 106.10 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.15 |  |  |  |
Razem pozycja 6 |  |  |  |  | 106.10 |
7 | KNR 4-01 0535-07 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku- kosze , kominy i wystawki | m2 |  |  |  | 46.56 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
Razem pozycja 7 |  |  |  |  | 46.56 |
8 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - wystawki szt 3 | m2 |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.22 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2305560 | papa termozgrzewalna nawierzchniowa | m2 | 1.15 |  |  |  |
| 1020100 | gaz propan-butan | kg | 0.23 |  |  |  |
| 2301500 | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 0.30 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.0048 |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.012 |  |  |  |
Razem pozycja 8 |  |  |  |  | 12.00 |
9 | KNR 4-01 0535-07 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku- okna w ścianie masardowej M-7 | m2 |  |  |  | 4.20 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
Razem pozycja 9 |  |  |  |  | 4.20 |
10 | KNR 4-01 0535-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - wystawka okien M-7 | m2 |  |  |  | 2.10 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
Razem pozycja 10 |  |  |  |  | 2.10 |
11 | NNRNKB 202 1027-01 | (z.VI) Okna dachowe o wym 55x78 - (w lokalu nr 3 poddasze Al Niep 16) | kpl. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 2.97 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 9_00016 | okna typu "FAKRO" | kpl. | 1.00 |  |  |  |
|  | kołnierz do okien | szt | 1.00 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34000 | wyciąg | m-g | 0.03 |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 11 |  |  |  |  | 3.00 |
12 | NNRNKB 202 1027-01 | (z.VI) Włazy dachowe o wym z odzysku - montowane od podwórza | kpl. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 2.97 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 9_00016 | włazy dachowe z odzysku | kpl. | 1.00 |  |  |  |
|  | kołnierz z blachy ocynkowanej | szt | 1.00 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34000 | wyciąg | m-g | 0.03 |  |  |  |
| 39599 | środek transportowy | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 12 |  |  |  |  | 2.00 |
13 | KNR 4-01 0413-02 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm | m |  |  |  | 24.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 1.20 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2640706 | Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.II | m3 | 0.01 |  |  |  |
| 1330400 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.28 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 13 |  |  |  |  | 24.00 |
14 | KNR AT-09 0103-02 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | m2 |  |  |  | 637.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1560399 | folia dachowa | m2 | 1.25 |  |  |  |
| 2642012 | kontrłaty iglaste nasycone | m3 | 0.002 |  |  |  |
| 1332099 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.007 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.003 |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.002 |  |  |  |
Razem pozycja 14 |  |  |  |  | 637.80 |
15 | KNR AT-09 0101-03 | Łacenie - rozstaw łat 28cm | m2 |  |  |  | 637.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.19 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2642012 | łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II (20% łat z odzysku) 0.0101*0.80=0.00808= | m3 | 0.008 |  |  |  |
| 1332099 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.04 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.007 |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.004 |  |  |  |
Razem pozycja 15 |  |  |  |  | 637.80 |
16 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej -pas nad rynnowy | m2 |  |  |  | 30.93 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 2.88 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1120300 | blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm | kg | 5.53 |  |  |  |
| 1200299 | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 0.028 |  |  |  |
| 2380807 | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.002 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.007 |  |  |  |
Razem pozycja 16 |  |  |  |  | 30.93 |
17 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |  | 46.56 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 1.94 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1120300 | blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm | kg | 5.55 |  |  |  |
| 1200299 | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 0.029 |  |  |  |
| 2380807 | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.001 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.007 |  |  |  |
Razem pozycja 17 |  |  |  |  | 46.56 |
18 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej | m |  |  |  | 106.10 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.65 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1120300 | blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm | kg | 1.95 |  |  |  |
| 1200299 | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 0.021 |  |  |  |
| 1343099 | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt. | 2.00 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.0035 |  |  |  |
| 34312 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.002 |  |  |  |
Razem pozycja 18 |  |  |  |  | 106.10 |
19 | KNNR 2 0506-04 | Montaż zbiorniczków stalowych - od ulicy 2szt i kl sch Popiełuszki 17 1szt (dylatacja rynien) | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.18 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1565599 | zbiorniczek z bl . ocynkowanej | szt. | 1.00 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 19 |  |  |  |  | 3.00 |
20 | KNR 4-01 0504-04 | Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki- łuk nad balkonem | m2 przel.pokr. |  |  |  | 20.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 1.56 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1820099 | dachówka ceramiczna z odzysku | szt. | 36.00 |  |  |  |
| 1120603 | drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm | kg | 0.05 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 35211 | Wyciąg | m-g | 0.20 |  |  |  |
| 46111 | mieszarka do zapraw 150 dm3 | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 20 |  |  |  |  | 20.00 |
21 | KNNR 2 0502-04 | Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki w koronkę | m2 |  |  |  | 637.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.74 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1820000 | dachówka ceramiczna karpiówka Braasa naturalna czerwień o wym 38x18mm | szt. | 36.00 |  |  |  |
| 1820110 | Gąsior dach.ceram.podstawowy kompletny | szt | 0.37 |  |  |  |
| 1568999 | gasiory trójkąt | szt. | 0.0017 |  |  |  |
|  | dachówka z pleksy o wym 36x38 ( szt 17) | szt | 0.027 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 5.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.064 |  |  |  |
Razem pozycja 21 |  |  |  |  | 637.80 |
22 | KNR AT-09 0104-06 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy | m |  |  |  | 74.70 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.19 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1316739 | płotki przeciwśniegowe z hakiem montażowym | m | 1.02 |  |  |  |
| 1316740 | klamry do łączenia płotków | szt. | 0.68 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 22 |  |  |  |  | 74.70 |
23 | KNNR 2 0502-04 z.sz.5 9906-02 | Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki w koronkę ściany nachylenie połaci ponad 85%( dachówki przykrecanie na wkręty stalowe - ściany lokalu M-7 | m2 |  |  |  | 28.71 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 | 0.74*1.2= | r-g | 0.89 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1820002 | Dach.ceram.karpiówka 38,0x18,0cm - Braasa | szt | 49.20 |  |  |  |
| 1820110 | Gąsior dach.ceram.podstawowy (3szt./m) | szt | 0.37 |  |  |  |
| 1568999 | wkręty stalowe powlekane | szt. | 36.00 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 5.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.064 |  |  |  |
Razem pozycja 23 |  |  |  |  | 28.71 |
24 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - ściany lokalu Popiełuszki 7 i dachu lokalu Al. Nie[podległości 16 | m2 |  |  |  | 108.95 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.09 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2310499 | płyty z wełny mineralnej | m2 | 1.05 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.0077 |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.009 |  |  |  |
Razem pozycja 24 |  |  |  |  | 108.95 |
25 | KNR AT-09 0103-02 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m | m2 |  |  |  | 40.25 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1560399 | folia dachowa | m2 | 1.25 |  |  |  |
| 2642012 | łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II | m3 | 0.002 |  |  |  |
| 1332099 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.007 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.003 |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.002 |  |  |  |
Razem pozycja 25 |  |  |  |  | 40.25 |
26 | KNR 4-01 0414-11 | Wymiana deski gazymsowej- M7 | m |  |  |  | 17.50 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.26 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2640702 | Deski igl. strugane wym. nas.gr.28-45mm,kl.I | m3 | 0.006 |  |  |  |
| 1330400 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.036 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 26 |  |  |  |  | 17.50 |
27 | NNRNKB 202 0420-01 | (z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - w ścianie przy oknach M-7 i uszczelnienie pomiędzy krokwiami na poziomie stropu z połacią | m2 |  |  |  | 15.54 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.29 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2640702 | Deski igl. strugane impregonowane . wym. nas.gr.28-45mm,kl.I | m3 | 0.028 |  |  |  |
| 1330400 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.08 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.006 |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 27 |  |  |  |  | 15.54 |
28 | KNR-W 2-15 0213-05 | Kominek do pionu k.s 125mm | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6328710 | rury wywiewne systemowa | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | dachówka z przejściem na ks |  | 1.00 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 28 |  |  |  |  | 4.00 |
29 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie drzwiczek wyciorowych | szt. |  |  |  | 21.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1800199 | cegła budowlana pełna | szt. | 2.00 |  |  |  |
| 1700301 | cement portlandzki 35 bez dodatków | t | 0.0021 |  |  |  |
| 1602003 | piasek do zapraw | m3 | 0.005 |  |  |  |
| 1350309 | drzwiczki wyciorowe | szt. | 1.00 |  |  |  |
| 3930000 | woda z rurociągu | m3 | 0.002 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 29 |  |  |  |  | 21.00 |
30 | KNR 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 |  |  |  | 31.87 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.41 |  |  |  |
Razem pozycja 30 |  |  |  |  | 31.87 |
31 | KNR 4-01 0715-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -kominy i ściana kolankowa Popieł 17 | m2 |  |  |  | 53.11 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.59 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1701100 | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0042 |  |  |  |
| 1720200 | wapno suchogaszone | t | 0.0046 |  |  |  |
| 1602003 | piasek do zapraw | m3 | 0.019 |  |  |  |
| 3930000 | woda z rurociągu | m3 | 0.0044 |  |  |  |
| 1350309 | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm | szt. | 0.02 |  |  |  |
| 1350500 | narożniki ochronne typ 'Wema' | szt. | 0.02 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.03 |  |  |  |
| 43211 | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 31 |  |  |  |  | 53.11 |
32 | KNR-W 4-01 1201-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany | m2 |  |  |  | 53.76 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1500399 | farby suche nastawiane-wapienne | kg | 0.04 |  |  |  |
| 1534001 | mydło techniczne maziste (szare) 65% | kg | 0.006 |  |  |  |
| 1720399 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | t | 0.0003 |  |  |  |
| 1740100 | Gips budowlany zwykły | t | 0.000004 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 32 |  |  |  |  | 53.76 |
33 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km - gruz z dachówki i czasu budowy | m3 |  |  |  | 23.75 |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | przyjecie gruzu na wysypisko | m3 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39811 | samochód samowyładowczy 5 t 0.177+9*0.037=0.51= | m-g | 0.51 |  |  |  |
Razem pozycja 33 |  |  |  |  | 23.75 |
34 | KNR 0-17 0926-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa - okna lokalu 3- AL Niep 16 | m2 |  |  |  | 29.90 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.105 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1552320 | farba gruntująca | dm3 | 0.30 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.0004 |  |  |  |
Razem pozycja 34 |  |  |  |  | 29.90 |
35 | KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m2 |  |  |  | 29.90 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 1.33 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1562600 | płyty styropianowe 15 cm | m3 | 0.15 |  |  |  |
| 1554100 | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych | kg | 6.00 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 35111 | Wyciąg | m-g | 0.0135 |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 35 |  |  |  |  | 29.90 |
36 | KNR 0-17 2609-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły | szt. |  |  |  | 85.10 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.064 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 8990499 | dyble plastikowe "z grzybkami" | szt. | 1.04 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 35111 | Wyciąg | m-g | 0.0002 |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.0002 |  |  |  |
Razem pozycja 36 |  |  |  |  | 85.10 |
37 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 |  |  |  | 29.90 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1554100 | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych | kg | 5.00 |  |  |  |
| 3900600 | siatka z włókna szklanego | m2 | 1.14 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 35111 | Wyciąg | m-g | 0.007 |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.0052 |  |  |  |
Razem pozycja 37 |  |  |  |  | 29.90 |
38 | KNR 0-17 0927-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 |  |  |  | 29.90 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.46 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2350061 | sucha mieszanka tynkarska mineralna | kg | 3.50 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 35111 | Wyciąg | m-g | 0.0095 |  |  |  |
| 39811 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 0.013 |  |  |  |
Razem pozycja 38 |  |  |  |  | 29.90 |
39 | K.J. | Zajęcie pasa chodnika ul. Ks. J. Popiełuszki 17-Al - Niepodległości 16 | m2 |  |  |  | 112.00 |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | znaki |  | 15.00 |  |  |  |
Razem pozycja 39 |  |  |  |  | 112.00 |
40 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków na rurach spustowych śred. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 | 0.41*0.955= | r-g | 0.39 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5650001 | czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm | szt. | 1.00 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39511 | samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 40 |  |  |  |  | 4.00 |