| KOSZTORYS OFERTOWY |
| Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |

45000000-7 |  | Roboty budowlane
45310000-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 |  | Roboty izolacyjne
45330000-9 |  | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI | : | Remont lokalu mieszkalnego i docieplenie stroopu
ADRES INWESTYCJI | : | 64-920 Piła, ul. Popiełuszki 17/7
INWESTOR | : | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile
ADRES INWESTORA | : | Al. Powst. Wielkopolskich 164
BRANŻA | : | ogólnobudowlana, sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Adam Jakubowski,Piotr Kubelec, Ryszard Więsek
DATA OPRACOWANIA | : | 21.03.2013r.

Stawka roboczogodziny | : |

Poziom cen | : | 4 kw. 2012

NARZUTY |  |

Narzuty kosztorysu

VAT [V] | % | R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Narzuty wspólne działów

Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S
Zysk [Z] | % | R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł
Podatek VAT | : | zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł

Słownie: |  |

SPORZĄDZIŁ : |  |
Data opracowania 21.03.2013r. |  |

Popiełuszki 17-7 poddasze.kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość
Lokal mieszkalny - ul. Popiełuszki 17/7
1 |  | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia, p. pokój | m2 |  |  |  | 16.83 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.18 |  |  |  |
Razem pozycja 1 |  |  |  |  | 16.83 |
2 d.1 | KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt pilśniowych OSB grub. 10-20mm - | m2 |  |  |  | 62.78 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.49 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm 1.05*0.015=0.01575= | m3 | 0.016 |  |  |  |
|  | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 2 |  |  |  |  | 62.78 |
3 d.1 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW ( w łazience wywinięte na ściany - 5 cm | m2 |  |  |  | 64.48 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.40 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | wykładzina podłogowa z PCW rulonowa gr 2 mm | m2 | 1.09 |  |  |  |
|  | klej winylowy osakrylowy | kg | 0.60 |  |  |  |
|  | pasta podłogowa bezbarwna | kg | 0.10 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.0057 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.0041 |  |  |  |
Razem pozycja 3 |  |  |  |  | 64.48 |
4 d.1 | KNR 2-02 1113-06 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone | m |  |  |  | 76.84 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.164 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | listwy przyścienne z PCW | m | 1.07 |  |  |  |
|  | klej Butapren B | kg | 0.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.0002 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.0003 |  |  |  |
Razem pozycja 4 |  |  |  |  | 76.84 |
5 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzw do pokoju, wejściowe i na strych | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.16 |  |  |  |
Razem pozycja 5 |  |  |  |  | 3.00 |
6 d.1 | KNR 4-01 0427-05 | Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli -z drzwiami wejściowymi na strych i do lokalu oraz w.c. | m2 |  |  |  | 11.94 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.39 |  |  |  |
Razem pozycja 6 |  |  |  |  | 11.94 |
7 d.1 | KNR 4-01 0426-04 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych | m2 |  |  |  | 23.88 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
Razem pozycja 7 |  |  |  |  | 23.88 |
8 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - między p.pokojem i pokojem | m3 |  |  |  | 3.69 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 7.27 |  |  |  |
Razem pozycja 8 |  |  |  |  | 3.69 |
9 d.1 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej - kuchnia | m2 |  |  |  | 1.80 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.38 |  |  |  |
Razem pozycja 9 |  |  |  |  | 1.80 |
10 d.1 | KNR 2-02 2003-04 | Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - korytarz, łazienka | m2 |  |  |  | 17.66 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 3.24 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm - MATERIAŁ INWESTORA | m2 | 4.12 |  |  |  |
|  | kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 1.01*2=2.02= | kg | 2.02 |  |  |  |
|  | kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 3.33*2=6.66= | kg | 6.66 |  |  |  |
|  | kołki do wstrzeliwania | szt. | 4.06 |  |  |  |
|  | wkręty do płyt gipsowych' | kg | 0.113 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0028 |  |  |  |
|  | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm | m | 3.63 |  |  |  |
|  | filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm | m2 | 0.096 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0018 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.07 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.052 |  |  |  |
Razem pozycja 10 |  |  |  |  | 17.66 |
11 d.1 | KNR-W 2-02 2003-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - pokój | m2 |  |  |  | 3.04 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.27 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm - MATERIAŁ INWESTORA | m2 | 2.06 |  |  |  |
|  | kształtowniki stalowe profilowane U | m | 0.76 |  |  |  |
|  | kształtowniki stalowe profilowane C | m | 2.05 |  |  |  |
|  | kołki do wstrzeliwania z nabojami | szt. | 4.06 |  |  |  |
|  | blachowkręty | szt. | 27.76 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.00196 |  |  |  |
|  | płyty z wełny mineralnej - MATERIAŁ INWESTORA | m2 | 1.03 |  |  |  |
|  | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm | m | 3.63 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.00127 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.04 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.029 |  |  |  |
Razem pozycja 11 |  |  |  |  | 3.04 |
12 d.1 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | szt |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.88 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki 35 bez dodatków | t | 0.0035 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.008 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.004 |  |  |  |
|  | ościeżnica drzwiowa stalowa (dostawca: POR) | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.09 |  |  |  |
Razem pozycja 12 |  |  |  |  | 4.00 |
13 d.1 | KNR 2-02 1017-04 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - pokój i łazienka | m2 |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.42 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe | szt | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.02 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 13 |  |  |  |  | 2.00 |
14 d.1 | KNR 2-02 1019-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe i na strych | m2 |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.35 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe szer 0,80 | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.02 |  |  |  |
Razem pozycja 14 |  |  |  |  | 2.00 |
15 d.1 | KNR 0-19 0929-10 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - pokój i kuchnia | m2 |  |  |  | 3.89 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.12 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | kotwy stalowe | szt. | 4.95 |  |  |  |
|  | pianka poliuretanowa | dm3 | 0.28 |  |  |  |
|  | silikon | dm3 | 0.05 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych | kg | 3.78 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | okna i drzwi balkonowe z tworzyw z parapetem wewnętrznym i nawiewnikiem | m2 | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.04 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.06 |  |  |  |
Razem pozycja 15 |  |  |  |  | 3.89 |
16 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - pokoje i kuchnia | m2 |  |  |  | 107.40 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.092 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | mydło techniczne maziste (szare) 65% | kg | 0.022 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone | t | 0.00088 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.001 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 16 |  |  |  |  | 107.40 |
17 d.1 | KNR-W 4-01 1205-01 | Zerwanie starych tapet - przedpokój | m2 |  |  |  | 38.24 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.11 |  |  |  |
Razem pozycja 17 |  |  |  |  | 38.24 |
18 d.1 | KNR 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.38 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone 0.002+0.0035=0.0055= | t | 0.0055 |  |  |  |
|  | ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) | kg | 0.10 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 18 |  |  |  |  | 2.00 |
19 d.1 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 |  |  |  | 21.85 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.29 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0052 |  |  |  |
|  | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.0048 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.027 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0067 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.05 |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.04 |  |  |  |
Razem pozycja 19 |  |  |  |  | 21.85 |
20 d.1 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie | m2 |  |  |  | 145.64 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.066 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | preparat wzmacniający podłoże (CT17) * | dm3 | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 20 |  |  |  |  | 145.64 |
21 d.1 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |  | 145.64 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.095 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0003 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 21 |  |  |  |  | 145.64 |
22 d.1 | KNR-W 4-01 1206-01 | Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 |  |  |  | 12.24 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grunt pokostowy | dm3 | 0.18 |  |  |  |
|  | Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała | dm3 | 0.125 |  |  |  |
|  | rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0.025 |  |  |  |
|  | gips budowlany | t | 0.000004 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 22 |  |  |  |  | 12.24 |
23 d.1 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |  | 107.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.29 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 23 |  |  |  |  | 107.00 |
24 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 |  |  |  | 53.01 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.30 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 24 |  |  |  |  | 53.01 |
25 d.1 | KNR 4-01 1212-31 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm | m |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.26 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm3 | 0.025 |  |  |  |
|  | farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania | dm3 | 0.027 |  |  |  |
|  | Benzyny do lakierów | dm3 | 0.012 |  |  |  |
|  | papier ścierny w arkuszach | ark. | 0.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 25 |  |  |  |  | 6.00 |
26 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia, łazienka | szt. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | Kratka 14x21 cm b/żaluzji | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.002 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 26 |  |  |  |  | 2.00 |
27 d.1 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami - na klej Lazienka do wysokości 2,0 m, kuchnia pas roboczy | m2 |  |  |  | 16.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.51 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 1.02 |  |  |  |
|  | zaprawa klejąca | kg | 5.20 |  |  |  |
|  | zaprawa spoinująca | kg | 0.55 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.037 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.024 |  |  |  |
Razem pozycja 27 |  |  |  |  | 16.00 |
28 d.1 | KNR-W 4-01 0604-01 | Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej gr 20 cm ścian na zaprawie cementowej z wykonaniem rusztu drewnianego - od strony strychu - wejście z lokalu | m2 |  |  |  | 15.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.26 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | listwy i łaty iglaste kl.II | m3 | 0.0055 |  |  |  |
|  | deski iglaste obrzynane nasycone gr.19-25 mm kl.II | m3 | 0.003 |  |  |  |
|  | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.20 |  |  |  |
|  | cement portlandzki 35 bez dodatków | t | 0.0002 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.002 |  |  |  |
|  | płyty z wełny mineralnej - MATERIAŁ INWESTORA | m2 | 1.05 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00 |  |  |  |
Razem pozycja 28 |  |  |  |  | 15.00 |
29 d.1 | KNR-W 2-02 2008-03 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach | m2 |  |  |  | 15.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.50 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm - MATERIAŁ INWESTORA | m2 | 1.03 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.00098 |  |  |  |
|  | gwoździe do płyt gipsowych | kg | 0.033 |  |  |  |
|  | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm | m | 1.26 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.00064 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.0095 |  |  |  |
Razem pozycja 29 |  |  |  |  | 15.00 |
30 d.1 | KNR 4-01 0429-04 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych | m2 |  |  |  | 25.51 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.30 |  |  |  |
Razem pozycja 30 |  |  |  |  | 25.51 |
31 d.1 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach | m2 |  |  |  | 32.61 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.70 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm - MATERIAŁ INWESTORA | m2 | 1.04 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.00098 |  |  |  |
|  | wkręty do płyt gipsowych' | kg | 0.032 |  |  |  |
|  | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm | m | 1.26 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.00064 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.0096 |  |  |  |
Razem pozycja 31 |  |  |  |  | 32.61 |
32 d.1 | KNR 2-02 2006-05 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie - belki drewniane na sufitach | m2 |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.88 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm - MATERIAŁ INWESTORA | m2 | 1.05 |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0.0058 |  |  |  |
|  | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm | m | 2.26 |  |  |  |
|  | woda | m3 | 0.0038 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | mieszarka do zapraw | m-g | 0.0082 |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.022 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.0143 |  |  |  |
Razem pozycja 32 |  |  |  |  | 12.00 |
33 d.1 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - przez analogię | m2 |  |  |  | 70.93 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.36 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | silikon dekarski | kg | 0.10 |  |  |  |
|  | Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm | m2 | 1.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.011 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.0068 |  |  |  |
Razem pozycja 33 |  |  |  |  | 70.93 |
34 d.1 | KNR-W 2-02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr.20 cm | m2 |  |  |  | 70.93 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.09 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płyty z wełny mineralnej - MATERIAŁ INWESTORA | m2 | 1.05 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.0077 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.009 |  |  |  |
Razem pozycja 34 |  |  |  |  | 70.93 |
35 d.1 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km | m3 |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.39 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.72+5*0.02=0.82= | m-g | 0.82 |  |  |  |
Razem pozycja 35 |  |  |  |  | 3.00 |
2 |  | OCIEPLENIE PODŁOGI NA STRYCHU
36 d.2 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych | m2 |  |  |  | 130.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.17 |  |  |  |
Razem pozycja 36 |  |  |  |  | 130.00 |
37 d.2 | KNR 4-01 0609-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm | m2 |  |  |  | 130.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.20 |  |  |  |
Razem pozycja 37 |  |  |  |  | 130.00 |
38 d.2 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 |  |  |  | 130.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.36 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 | 1.20 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.011 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.0068 |  |  |  |
Razem pozycja 38 |  |  |  |  | 130.00 |
39 d.2 | KNR-W 2-02 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm | m2 |  |  |  | 130.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.09 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | płyty z wełny mineralnej - MATERIAŁ INWESTORA | m2 | 1.05 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.0077 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.009 |  |  |  |
Razem pozycja 39 |  |  |  |  | 130.00 |
40 d.2 | KNR 2-02 1110-01 | Podłoga z desek struganych grubości 25 mm -wymiana 20%, pozostałe z odzysku | m2 |  |  |  | 130.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.87 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | tarcica podłogowa strugana iglasta (dostawca: KLO) 0.028*0.2=0.0056= | m3 | 0.0056 |  |  |  |
|  | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.137 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.016 |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.034 |  |  |  |
Razem pozycja 40 |  |  |  |  | 130.00 |
3 |  | roboty sanitarne
41 d.3 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |  |  | 5.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.50 |  |  |  |
Razem pozycja 41 |  |  |  |  | 5.00 |
42 d.3 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 3.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm''' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 42 |  |  |  |  | 3.00 |
43 d.3 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianach z cegieł | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.68 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki 35 bez dodatków | t | 0.0021 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.005 |  |  |  |
|  | Kratka 14x21 cm b/żaluzji | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
Razem pozycja 43 |  |  |  |  | 1.00 |
44 d.3 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.64 |  |  |  |
Razem pozycja 44 |  |  |  |  | 7.67 |
45 d.3 | KNR INSTAL 0101-02 | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych - instalacja ciepłej i zimnej wody | m |  |  |  | 22.02 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.46 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Złączki miedziane redukcyjne fi 18x15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych | szt | 0.35 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 0.83 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.003 |  |  |  |
Razem pozycja 45 |  |  |  |  | 22.02 |
46 d.3 | KNR 4-01 0705-07 | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami wodociągowymi | m |  |  |  | 7.67 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.44 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 46 |  |  |  |  | 7.67 |
47 d.3 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg. | szt |  |  |  | 3 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki 35 bez dodatków | t | 0.0012 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone | t | 0.00067 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.006 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 0.01 |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.03 |  |  |  |
Razem pozycja 47 |  |  |  |  | 3 |
48 d.3 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) 0.64*0.955= | r-g | 0.61 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm''' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 48 |  |  |  |  | 4.00 |
49 d.3 | KSNR 4 0211-04 | Zlewozmywaki na ścianie z baterią | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 4.30 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zlewozmyw.2-kom.blasz. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm | szt | 4.12 |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 6.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.31 |  |  |  |
Razem pozycja 49 |  |  |  |  | 1.00 |
50 d.3 | KSNR 4 0309-03 | Kuchnie gazowe z piekarnikiem | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 4.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarn.gaz. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.18 |  |  |  |
Razem pozycja 50 |  |  |  |  | 1.00 |
51 d.3 | KNR INSTAL 0105-09 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.29 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | złączki kielichowe miedziane | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.300mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 51 |  |  |  |  | 1.00 |
52 d.3 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) 1.43*0.955= | r-g | 1.37 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 110mm' | szt | 3.00 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 110 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 52 |  |  |  |  | 1.00 |
53 d.3 | KSNR 4 0214-01 | Ustępy typu compakt | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 4.89 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Miska ustępowa porcelanowa gat.I typu kompakt | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Sedes z tw.sztucz.różne typy i kolory | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | kształtki PCV, kanalizacyjne, śr. 100 mm | szt | 1.60 |  |  |  |
|  | Zawór ST do spłuczki | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 53 |  |  |  |  | 1.00 |
54 d.3 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) 1.05*0.955= | r-g | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria wannowa z natryskiem fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 54 |  |  |  |  | 1.00 |
55 d.3 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem . | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.95 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Postument porcelanowy do umywalki | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.14 |  |  |  |
Razem pozycja 55 |  |  |  |  | 1.00 |
56 d.3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) 0.76*0.955= | r-g | 0.73 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 56 |  |  |  |  | 1.00 |
57 d.3 | KNR INSTAL 0106-01 | Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.79 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm | m | 0.42 |  |  |  |
|  | złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.06 |  |  |  |
|  | uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | konstrukcje wsporcze do rur miedzianych | kg | 0.40 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 57 |  |  |  |  | 1.00 |
58 d.3 | KNR INSTAL 0110-01 | Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 15 mm | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.53 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wodomierz do wody zimnej skrzydeł.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15 mm | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | łączniki redukcyjne mosiężne o śr.nom. 15 mm | szt | 2.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 58 |  |  |  |  | 1.00 |
59 d.3 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z blachy emaliowanej z kabiną prysznicową | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) 0.87*0.955= | r-g | 0.83 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | spusty do wanien z tworzywa sztucznego | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Brodzik natryskowy 900x900mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Kabina natryskowa z tw.sztuczn.2-ścienna | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Podstawa styropianowa | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.05 |  |  |  |
Razem pozycja 59 |  |  |  |  | 1.00 |
60 d.3 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm- odcinające baterie zlewozmywaka i umywalki | szt. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 60 |  |  |  |  | 4.00 |
61 d.3 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm - do pralki automatycznej | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) 0.17*0.955= | r-g | 0.16 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy do pralki fi 15 x 20 mm | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.90 |  |  |  |
Razem pozycja 61 |  |  |  |  | 1.00 |
62 d.3 | KNR 2-15 0305-01 | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych | lokal. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) 2.4551*0.955= | r-g | 2.34 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.0001 |  |  |  |
Razem pozycja 62 |  |  |  |  | 1.00 |
63 d.3 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.72 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 22 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.66 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 22 mm | szt | 0.56 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 63 |  |  |  |  | 4.00 |
64 d.3 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.66 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Trójnik miedziany gładki fi 18 mm | szt | 0.77 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 18 mm | szt | 0.74 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 64 |  |  |  |  | 6.00 |
65 d.3 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |  | 22.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.63 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | Dwuzłączki miedziane proste 15 mm o połączeniach lut/gwint | szt | 0.71 |  |  |  |
|  | uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm | szt | 0.89 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 3.00 |  |  |  |
Razem pozycja 65 |  |  |  |  | 22.00 |
66 d.3 | KNNR 4 0425-01 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.92 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 66 |  |  |  |  | 1.00 |
67 d.3 | KNR 4-01 0706 - 01 | Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. |  |  |  | 6.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.45 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0.0005 |  |  |  |
|  | wapno suchogaszone | t | 0.0007 |  |  |  |
|  | Piasek zwykły | m3 | 0.0027 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0.01 |  |  |  |
Razem pozycja 67 |  |  |  |  | 6.00 |
68 d.3 | KNR 2-15 0205-02 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |  | 9.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) 0.216*0.955= | r-g | 0.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm | m | 0.84 |  |  |  |
|  | Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm''' | szt | 0.84 |  |  |  |
|  | Uchwyt do rur PVC fi 50 mm' | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.004 |  |  |  |
Razem pozycja 68 |  |  |  |  | 9.00 |
69 d.3 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) 0.299*0.955= | r-g | 0.29 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm | m | 0.81 |  |  |  |
|  | kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm | szt. | 0.70 |  |  |  |
|  | rury przepustowe z PCW śr. 110 mm | m | 0.15 |  |  |  |
|  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm | szt. | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 0.20 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.006 |  |  |  |
Razem pozycja 69 |  |  |  |  | 4.00 |
70 d.3 | KNR-W 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej w izolacji termicznej 150 mm - zewnętrzny kominek w łazience | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 4.05 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rury komin.stal ocynk fi 130mm - kominek wentylacyjny w izolacji termicznej | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Otwory rewiz.stal nierdzew.L=500mm,fi130mm | szt | 0.21 |  |  |  |
|  | Kryza dachowa ze stali nierdzew. fi 130 mm | szt | 0.21 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
|  | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 0.175 |  |  |  |
|  | Podnośnik sam.hydr.do 27m (2) | m-g | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 70 |  |  |  |  | 1.00 |
4 |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE
71 d.4 | KSNR 5 0404-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 1.98 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 | m | 7.08 |  |  |  |
|  | Przycisk p/t dzw-św z s.św.250V/10As.pIP-2 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 71 |  |  |  |  | 4.00 |
72 d.4 | KSNR 5 0404-02 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 2.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.19 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 | m | 8.14 |  |  |  |
|  | Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm2 | szt | 0.92 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 72 |  |  |  |  | 2.00 |
73 d.4 | KSNR 5 0404-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły | wyp. |  |  |  | 12.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 2.02 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 | m | 8.20 |  |  |  |
|  | Gniazdo podwójne 2P+Z, 10/16 A (jednolite) | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka instal.fi 60 mm do ścian gipsowych | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Płytki odgałęźne 5-tor. 2,5 mm2 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 73 |  |  |  |  | 12.00 |
74 d.4 | KNR-W 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.27 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica tabl. naśc. RN-1x12 | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 74 |  |  |  |  | 1.00 |
75 d.4 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt |  |  |  | 4.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.18 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A | szt | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 75 |  |  |  |  | 4.00 |
76 d.4 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy | szt |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.22 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | wyłączniki przeciwporażeniowe P 312 25A 30mA | szt. | 1.00 |  |  |  |
Razem pozycja 76 |  |  |  |  | 1.00 |
77 d.4 | KNR-W 5-08 0504-07 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.32 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa SOPS-100 G100/E27,ścienna,porcelan. | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Żarówka głównego szeregu 60W,250V | szt | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 77 |  |  |  |  | 1.00 |
78 d.4 | KNR 5-14 0513-05 | Montaż sygnalizatorów akustycznych | szt. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  | 0.36*0.955= | r-g | 0.34 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Gong 250V dwutonowy | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 78 |  |  |  |  | 1.00 |
79 d.4 | KNR-W 5-08 0107-02 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach | m |  |  |  | 14.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.11 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Rura karbowana, giętka typ lekki RG 25mm | m | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 79 |  |  |  |  | 14.00 |
80 d.4 | KNR-W 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur | m |  |  |  | 14.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.035 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | przewody kabelkowe ujęte w wypustach | m | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50 |  |  |  |
Razem pozycja 80 |  |  |  |  | 14.00 |
81 d.4 | KNR-W 4-03 1001-04 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie | m |  |  |  | 46.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.12 |  |  |  |
Razem pozycja 81 |  |  |  |  | 46.00 |
82 d.4 | KNR-W 4-03 1001-12 | Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie | m |  |  |  | 8.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.16 |  |  |  |
Razem pozycja 82 |  |  |  |  | 8.00 |
83 d.4 | KNR-W 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m |  |  |  | 52.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.053 |  |  |  |
Razem pozycja 83 |  |  |  |  | 52.00 |
84 d.4 | KSNR 5 0407-01 | Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi na uchwytach n.t. w pomieszczeniach pomocniczych budynków mieszkalnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże : na strychu | wyp. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 4.21 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYp-750V 2x2,5mm2 | m | 6.03 |  |  |  |
|  | Łącznik szcz.1-bieg. n/t-w/t st.pods. IP-3 | szt | 1.02 |  |  |  |
|  | Puszka odgał.n/t z PVC PO-75x75/380 IP-42 | szt | 1.11 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 84 |  |  |  |  | 1.00 |
85 d.4 | KSNR 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych na strychu | kpl. |  |  |  | 1.00 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
|  |  | r-g | 0.47 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa SOPS-R60 G85/E27 IP-20, 60W, skośna | szt | 1.00 |  |  |  |
|  | Żarówka warsztatowa 40 W, 24 V | szt | 1.04 |  |  |  |
|  | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00 |  |  |  |
Razem pozycja 85 |  |  |  |  | 1.00 |