| KOSZTORYS OFERTOWY |
| Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |

45000000-7 |  | Roboty budowlane
45331100-7 |  | Instalowanie centralnego ogrzewania
45400000-1 |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI | : | Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wydzielenie pomieszczenia węzła
ADRES INWESTYCJI | : | ul.1 Maja 4, 64- 920 Piła
INWESTOR | : | Miejski Zakład Gospodarki Mieszakniowej w Pile
ADRES INWESTORA | : | 64-920 Piła - Al.Powstańców Wlkp. 164
BRANŻA | : | budowlana , sanitarna ,elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Adam Jakubowsk, Piotr Kubelec, Ryszard Więsek
DATA OPRACOWANIA | : | 16.07.2013r.

Poziom cen | : | 2 kw. 13

NARZUTY |  |

Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S
Zysk [Z] | % | R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] | % | S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł
Podatek VAT | : | zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł

Słownie: |  |

SPORZĄDZIŁ : |  | INWESTOR :
Data opracowania 16.07.2013r. |  | Data zatwierdzenia

1 Maja 4 całość.kst

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. | Ilość | Wartość
Roboty remontowo-instalacyjne
1 |  | Roboty remontowe
1.1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1.1 | KNR 401 0333-0400 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o grubości: 2 cegieł | szt |  |  |  | 12.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.11000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 1 |  |  |  |  | 12.000 |
2 d.1.1 | KNR 401 0333-0300 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o grubości: 1 1/2 cegły | szt |  |  |  | 16.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.67000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 2 |  |  |  |  | 16.000 |
3 d.1.1 | KNR 401 0333-1500 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o grubości: 1/2 cegły | szt |  |  |  | 28.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.39000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 3 |  |  |  |  | 28.000 |
4 d.1.1 | KNR 401 0208-0300 | Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 20 cm do 30 cm | szt |  |  |  | 6.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.43000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 4 |  |  |  |  | 6.000 |
5 d.1.1 | KNR 401 0706-0110 | Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III na ścianach, w miejscach po przebiciach zamurowanych cegłami lub zabetonowanych, przy pow.otynkowania do 0,1 m2 - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna such. | szt |  |  |  | 56.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.45000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1602099 | Piaski do zapraw budowlanych | m3 | 0.00270 |  |  |  |
| 1701100 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0.00050 |  |  |  |
| 1720299 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) | t | 0.00070 |  |  |  |
| 3930001 | Woda przemysłowa z rurociągu | m3 | 0.00070 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t | m-g | 0.01000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 5 |  |  |  |  | 56.000 |
6 d.1.1 | KNR 202 0701-0100 | Dno kanału z betonu: o grubości 10 cm | m2 |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.27000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1332000 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.05000 |  |  |  |
| 2370699 | Betony zwykłe z kruszywa naturalnego | m3 | 0.10300 |  |  |  |
| 2380824 | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0.01500 |  |  |  |
| 2600622 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m3 | 0.00200 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 6 |  |  |  |  | 2.000 |
7 d.1.1 | KNR 202 0701-0301 | Ściany kanału z betonu zwykłego B-15: o grubości 12 cm | m2 |  |  |  | 4.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 3.61000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1332000 | Gwoździe budowlane gołe okrągłe | kg | 0.11000 |  |  |  |
| 2370604 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 | m3 | 0.12200 |  |  |  |
| 2600622 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m3 | 0.01100 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0.01000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 7 |  |  |  |  | 4.000 |
8 d.1.1 | KNR 202 0701-1000 | Obramowanie kanałów z kątownika 40x40x4 mm | m |  |  |  | 8.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.52000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1322800 | Ramy stalowe z kształtow.bez wypełnienia | kg | 2.88000 |  |  |  |
| 2380824 | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0.00100 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 8 |  |  |  |  | 8.000 |
9 d.1.1 | KNR 202 0702-0400 | Przekrycia kanałów płytami nadkanałowymi żelbetowymi prefabrykowanymi grubości: 12 cm | m2 |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 2.46000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2091004 | Płyty nadkanałowe żelb.prefabr.gr.12 cm | m2 | 1.00000 |  |  |  |
| 2380824 | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0.00100 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 9 |  |  |  |  | 2.000 |
2 |  | Grupa 4 - Instalacje
2.1 |  | Instalacje C.O.
10 d.2.1 | KNR 228 0216-0100 | Montaż rozdzielaczy z rur stalowych o średnicy: 80 mm | m |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 2.30000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6138099 | Rozdzielacze do pomp.c.o.,z rur stalowych | m | 1.00000 |  |  |  |
| 6602009 | Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 90 mm | szt | 2.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 10 |  |  |  |  | 2.000 |
11 d.2.1 | KNR 220 0215-0800 | Zewnętrzne sieci ciepłownicze wykonane z rur preizolowanych, o średnicach: 48,3/125 mm i gr.ścianki 2,6 mm - bez alarmu /norma wg.BI 8/96 / | m |  |  |  | 15.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.24590 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1122199 | Druty stalowe do spawania niepokryte | kg | 0.00220 |  |  |  |
| 1540001 | Acetylen rozpuszczony techniczny | kg | 0.00150 |  |  |  |
| 1540400 | Tlen techniczny sprężony | m3 | 0.00220 |  |  |  |
| 2641899 | Krawędziaki iglaste - wymiarowe nasycone | m3 | 0.00020 |  |  |  |
| 6207004 | Rury preiz.sys.ECOFLEX Aqua Single 50/175 lub równoważne | m | 1.03000 |  |  |  |
| 6290999 | Mufy połączeniowe systemów rur preizolow. | kpl | 0.07400 |  |  |  |
| 6294999 | Pianka izolacyjna dla systemów rur preiz. | dm3 | 0.04370 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0.01440 |  |  |  |
| 39650 | Przyczepa dłużycowa | m-g | 0.01440 |  |  |  |
| 77241 | Przyczepa montażowa | m-g | 0.13820 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 11 |  |  |  |  | 15.000 |
12 d.2.1 | KSNR 004 0403-0320 | Rurociągi centralnego ogrzewania stalowe, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, przy średnicy nominalnej rur: 32 mm | m |  |  |  | 36.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.87100 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1540001 | Acetylen rozpuszczony techniczny | kg | 0.01300 |  |  |  |
| 5040132 | Rura stalowa z/s przewod.CZ 42,4/ 3,2 mm | m | 1.03000 |  |  |  |
| 6620102 | Podparcie ślizgowe typ A dla rur śr. 32mm | szt | 0.28000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 18.00000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0.01410 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 12 |  |  |  |  | 36.000 |
13 d.2.1 | KSNR 004 0406-0420 | Zawory do centralnego ogrzewania, przelotowe skośne o średnicy nominalnej 32 mm | szt |  |  |  | 8.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.55000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5730325 | Zawór przelot.skośny c.o.żel.M3050 32 mm | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0.06000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 13 |  |  |  |  | 8.000 |
14 d.2.1 | KSNR 004 0406-0300 | Zawory do centralnego ogrzewania, przelotowe proste VTR o średnicy nominalnej 25 mm | szt |  |  |  | 4.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.41000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5730024 | Zawór przelot.prosty c.o.żel.M3007 25 mm | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0.04000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 14 |  |  |  |  | 4.000 |
15 d.2.1 | KSNR 004 0406-0200 | Zawory do centralnego ogrzewania, przelotowe proste ETZ o średnicy nominalnej 20 mm | szt |  |  |  | 11.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.35000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5730023 | Zawór przelot.prosty c.o.żel.M3007 20 mm | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0.03000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 15 |  |  |  |  | 11.000 |
16 d.2.1 | KSNR 004 0407-0500 | Zawór odpowietrzejący do centralnego ogrzewania. | szt |  |  |  | 11.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.16000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5732905 | Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do pionów | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 16 |  |  |  |  | 11.000 |
17 d.2.1 | KNR 215 0120-0100 | Obsadzenie szafki naściennej | szt |  |  |  | 11.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.06960 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5761199 | Szafki nieuzbrojone | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 0.70000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t (1) | m-g | 0.10000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 17 |  |  |  |  | 11.000 |
18 d.2.1 | KNR 215 0108-0100 | Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, o średnicy nominalnej: 15 mm | kpl |  |  |  | 11.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.39430 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5031010 | Rury stal.z/s przew.OC gwint. 15 mm | m | 0.42000 |  |  |  |
| 5119903 | Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane 15 mm | szt | 4.12000 |  |  |  |
| 6610902 | Wsporniki stalowe do rur 15 mm | szt | 2.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.40000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t (1) | m-g | 0.01000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 18 |  |  |  |  | 11.000 |
19 d.2.1 | KNR 215 0140-0120 | Montaż ciepłomierzy domowych, z zaworami kulowymi, o średnicy nominalnej: 15 mm /przy dostawie z łącznikami redukcyj./ | kpl |  |  |  | 11.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.84000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5701402 | Zawory wodne przelot.kul.mos.gwint. 15 mm | szt | 2.00000 |  |  |  |
| 6305091 | Ciepłomirz wodomierzowy z przelicznikiem 15 mm | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0.01000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 19 |  |  |  |  | 11.000 |
20 d.2.1 | KNNR 004 0403-0100 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 15 mm | m |  |  |  | 128.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.42000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5040902 | Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 15mm | m | 1.04000 |  |  |  |
| 6601999 | Uchwyty stalowe do rurociągów | szt | 0.47000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 20 |  |  |  |  | 128.000 |
21 d.2.1 | KNNR 004 0403-0200 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 20 mm | m |  |  |  | 209.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.51800 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5040903 | Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 20mm | m | 1.04000 |  |  |  |
| 6601999 | Uchwyty stalowe do rurociągów | szt | 0.41000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 21 |  |  |  |  | 209.000 |
22 d.2.1 | KNNR 004 0403-0300 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 25 mm | m |  |  |  | 51.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.56900 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5040999 | Rury stalowe z/s przewodowe czarne | m | 1.03000 |  |  |  |
| 6601999 | Uchwyty stalowe do rurociągów | szt | 0.39000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 22 |  |  |  |  | 51.000 |
23 d.2.1 | KNR 215 0428-0400 | Rury przyłączne do grzejników z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych, łączone z instalacją przez spawanie, o średnicy nominalnej: 15 mm | kpl |  |  |  | 73.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.14000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6080112 | Złączki grzejnikowe mos.chr/n proste 15 mm | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 6088100 | Tarczki ochronne | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 23 |  |  |  |  | 73.000 |
24 d.2.1 | KSNR 004 0407-0100 | Zawory do regulacji centralnego ogrzewania, przy średnicy nominalnej 15 mm i zaworach grzejnikowych | szt |  |  |  | 73.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.27000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5731202 | Zawór grzej.termostat. fi 15mm | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 24 |  |  |  |  | 73.000 |
25 d.2.1 | KNNR 004 0418-0300 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm 11/600/400 | szt |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.32000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6011999 | Grzejniki stalowe płytowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 25 |  |  |  |  | 2.000 |
26 d.2.1 | KNNR 004 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm 21/500/400 | szt |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.92000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6011999 | Grzejniki stalowe płytowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 26 |  |  |  |  | 2.000 |
27 d.2.1 | KNNR 004 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm 21/600/400 | szt |  |  |  | 6.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.92000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6011999 | Grzejniki stalowe płytowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 27 |  |  |  |  | 6.000 |
28 d.2.1 | KNNR 004 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm 22/600/400 | szt |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.92000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6011999 | Grzejniki stalowe płytowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 28 |  |  |  |  | 2.000 |
29 d.2.1 | KNNR 004 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm 22/600/520 | szt |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.92000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6011999 | Grzejniki stalowe płytowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 29 |  |  |  |  | 2.000 |
30 d.2.1 | KNNR 004 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm 22/600/600 | szt |  |  |  | 13.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.92000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6011999 | Grzejniki stalowe płytowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 30 |  |  |  |  | 13.000 |
31 d.2.1 | KNNR 004 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm 22/600/720 | szt |  |  |  | 24.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.92000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6011999 | Grzejniki stalowe płytowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 31 |  |  |  |  | 24.000 |
32 d.2.1 | KNNR 004 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm 22/600/1200 | szt |  |  |  | 3.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.92000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6011999 | Grzejniki stalowe płytowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 32 |  |  |  |  | 3.000 |
33 d.2.1 | KNNR 004 0418-1100 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm 33/600/520 | szt |  |  |  | 6.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 2.51000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6011999 | Grzejniki stalowe płytowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 33 |  |  |  |  | 6.000 |
34 d.2.1 | KNNR 004 0418-1100 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm 33/600/600 | szt |  |  |  | 8.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 2.51000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6011999 | Grzejniki stalowe płytowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 34 |  |  |  |  | 8.000 |
35 d.2.1 | KNNR 004 0418-1100 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości: 600-900 mm i dł.do 1600 mm 33/600/720 | szt |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 2.51000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6011999 | Grzejniki stalowe płytowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 35 |  |  |  |  | 2.000 |
36 d.2.1 | KNNR 004 0425-0200 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości: ponad 800 do 1200 mm | szt |  |  |  | 3.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.95000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6013999 | Grzejniki stalowe drabinkowe | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 6081099 | Uchwyty do grzejników | szt | 4.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 36 |  |  |  |  | 3.000 |
37 d.2.1 | KNR-W 2-15 0128-02 | Napełnienie instalacji c.o. wodą | m |  |  |  | 448.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.05560 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 37 |  |  |  |  | 448.000 |
38 d.2.1 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych | m |  |  |  | 448.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.09550 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5030999 | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm | m | 0.02000 |  |  |  |
| 5101201 | Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm | szt | 0.00600 |  |  |  |
| 5701002 | zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm' | szt | 0.00200 |  |  |  |
| 5703800 | zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm' | szt | 0.00200 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | środek transportowy | m-g | 0.00010 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 38 |  |  |  |  | 448.000 |
39 d.2.1 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania | urz. |  |  |  | 73.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.35700 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 39 |  |  |  |  | 73.000 |
40 d.2.1 | KNR 216 0501-0200 | Izolacja termiczna rurociągów jedną warstwą otulin - grubość izolacji i średnice zewnętrzne rurociągów: 30 mm - średnice 32 mm | m |  |  |  | 36.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.07430 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6750099 | Otuliny grub. 30 mm | m | 1.05000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 40 |  |  |  |  | 36.000 |
41 d.2.1 | KNR 216 0501-0200 | Izolacja termiczna rurociągów jedną warstwą otulin - grubość izolacji i średnice zewnętrzne rurociągów: 30 mm - średnice 50 mm | m |  |  |  | 24.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.07430 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6750099 | Otuliny grub. 30 mm | m | 1.05000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 41 |  |  |  |  | 24.000 |
2.2 |  | Instalacje c.w.
42 d.2.2 | KNR 220 0215-0100 | Zewnętrzne sieci ciepłownicze wykonane z rur preizolowanych, o średnicach: 26,6/ 90 mm i gr.ścianki 2,6 mm - bez alarmu /norma wg.BI 8/96/ | m |  |  |  | 15.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.16390 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1122199 | Druty stalowe do spawania niepokryte | kg | 0.00140 |  |  |  |
| 1540001 | Acetylen rozpuszczony techniczny | kg | 0.00070 |  |  |  |
| 1540400 | Tlen techniczny sprężony | m3 | 0.00140 |  |  |  |
| 2641899 | Krawędziaki iglaste - wymiarowe nasycone | m3 | 0.00020 |  |  |  |
| 6207051 | Rury sys.ECOFLEX Thermo Single 25/140 mm lub równoważne | m | 1.04000 |  |  |  |
| 6290999 | Mufy połączeniowe systemów rur preizolow. | kpl | 0.07140 |  |  |  |
| 6294999 | Pianka izolacyjna dla systemów rur preiz. | dm3 | 0.02280 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0.00740 |  |  |  |
| 39650 | Przyczepa dłużycowa | m-g | 0.00740 |  |  |  |
| 77241 | Przyczepa montażowa | m-g | 0.09380 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 42 |  |  |  |  | 15.000 |
43 d.2.2 | KSNR 004 0403-0200 | Rurociągi centralnego ogrzewania stalowe, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, przy średnicy nominalnej rur: 20 mm | m |  |  |  | 41.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.74400 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1540001 | Acetylen rozpuszczony techniczny | kg | 0.01000 |  |  |  |
| 5040082 | Rura stalowa z/s przewod.CZ 26,9/ 2,6 mm | m | 1.04000 |  |  |  |
| 6620199 | Podparcia ślizgowe rurociągów - typ A | szt | 0.30000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 20.00000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0.01010 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 43 |  |  |  |  | 41.000 |
44 d.2.2 | KSNR 004 0406-0310 | Zawory do centralnego ogrzewania, przelotowe skośne o średnicy nominalnej 25 mm | szt |  |  |  | 4.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.41000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5730324 | Zawór przelot.skośny c.o.żel.M3050 25 mm | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 0.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0.04000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 44 |  |  |  |  | 4.000 |
45 d.2.2 | KNR 215 0108-0100 | Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, o średnicy nominalnej: 15 mm | kpl |  |  |  | 11.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.39430 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5031010 | Rury stal.z/s przew.OC gwint. 15 mm | m | 0.42000 |  |  |  |
| 5119903 | Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane 15 mm | szt | 4.12000 |  |  |  |
| 6610902 | Wsporniki stalowe do rur 15 mm | szt | 2.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.40000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t (1) | m-g | 0.01000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 45 |  |  |  |  | 11.000 |
46 d.2.2 | KNR 215 0140-0120 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych, z zaworami kulowymi, o średnicy nominalnej: 15 mm /przy dostawie z łącznikami redukcyj./ | kpl |  |  |  | 11.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.84000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5701402 | Zawory wodne przelot.kul.mos.gwint. 15 mm | szt | 2.00000 |  |  |  |
| 6305001 | Wodomierz skrzydełkowy JSw 15 mm | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | Środek transportowy (1) | m-g | 0.01000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 46 |  |  |  |  | 11.000 |
47 d.2.2 | KNNR 004 0403-0100 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 15 mm | m |  |  |  | 74.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.42000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5040902 | Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 15mm | m | 1.04000 |  |  |  |
| 6601999 | Uchwyty stalowe do rurociągów | szt | 0.47000 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 47 |  |  |  |  | 74.000 |
48 d.2.2 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych | m |  |  |  | 130.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.09550 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5030999 | rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm | m | 0.02000 |  |  |  |
| 5101201 | Łącznik z żeliwa ciąg. ocynk. fi 15 mm | szt | 0.00600 |  |  |  |
| 5701002 | zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm' | szt | 0.00200 |  |  |  |
| 5703800 | zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm' | szt | 0.00200 |  |  |  |
| 0000000 | Materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | środek transportowy | m-g | 0.00010 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 48 |  |  |  |  | 130.000 |
2.3 |  | instalacja zasilania węzła c.o.
49 d.2.3 | KNR-W 4-03 1001-04 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie | m |  |  |  | 13.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.12100 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 49 |  |  |  |  | 13.000 |
50 d.2.3 | KSNR 5 0301-05 | Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym | m |  |  |  | 14.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.33600 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 7580099 | rury winidurowe | m | 0.03120 |  |  |  |
| 7951009 | Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 | m | 1.04000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 50 |  |  |  |  | 14.000 |
51 d.2.3 | KNR-W 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.27000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 7053041 | Rozdzielnica tabl. naśc. RN-1x8 IP 55 | szt | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 51 |  |  |  |  | 1.000 |
52 d.2.3 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt |  |  |  | 3.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.18000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 7512201 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 6-8A | szt | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 52 |  |  |  |  | 3.000 |
53 d.2.3 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.18000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 7512212 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 10-20 | szt | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 53 |  |  |  |  | 1.000 |
54 d.2.3 | KNR-W 5-08 0407-03 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy | szt |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.21800 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 7512799 | wyłączniki przeciwporażeniowe P-312 20A/30mA | szt. | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 54 |  |  |  |  | 1.000 |
55 d.2.3 | KSNR 5 0408-04 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach pomocniczych budynków mieszkalnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże : tynk na cegle | wyp. |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 3.49000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 7580083 | Rura instalacyjna gładka RB 20 mm | m | 6.03000 |  |  |  |
| 7920999 | przewody izolowane YDYp 3x1,5mm | m | 7.50000 |  |  |  |
| 7510522 | Łącznik n/t schod. 250V/10A st.pod. IP-44 | szt | 1.02000 |  |  |  |
| 7540403 | Puszka natynk.PK 5, IP-44 (125x125x80 mm) | szt | 1.20000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 55 |  |  |  |  | 1.000 |
56 d.2.3 | KSNR 5 0408-05 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach pomocniczych budynków mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże : tynk na cegle | wyp. |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 3.54000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 7580083 | Rura instalacyjna gładka RB 20 mm | m | 6.66000 |  |  |  |
| 7920999 | przewody izolowane YDYp 3x2,5mm | m | 8.20000 |  |  |  |
| 7530504 | Gniazdo podwójne 2x2P+Z, 10/16A, 250V | szt | 1.02000 |  |  |  |
| 7540403 | Puszka natynk.PK 5, IP-44 (125x125x80 mm) | szt | 1.02000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 56 |  |  |  |  | 2.000 |
57 d.2.3 | KSNR 5 0501-02 | Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych do 2x40W hermetycznych | kpl. |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 1.03000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 7302299 | oprawy świetlówkowe | szt. | 1.00000 |  |  |  |
| 7350402 | Świetlówka o podw. wyd. świetlnej 36W | szt | 1.04000 |  |  |  |
| 7330999 | zapłonniki | szt. | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 57 |  |  |  |  | 1.000 |
58 d.2.3 | KNR-W 5-08 0405-02 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 deska licznikowa w istniejącej skrzynce | szt |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 3.78000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 8310999 | obudowy deska licznikowa | szt. | 1.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 58 |  |  |  |  | 1.000 |
59 d.2.3 | KNR-W 5-08 0620-01 | Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych | szt. |  |  |  | 3.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.35000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1213091 | blacha ołowiana | kg | 0.03000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 59 |  |  |  |  | 3.000 |
60 d.2.3 | KSNR 5 0603-02 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na innym podłożu | m |  |  |  | 5.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.34400 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1123510 | Kształ.st.zamk.kwadr.20x20x1,0-25x25x3,0mm | kg | 0.86400 |  |  |  |
| 7590335 | Wspornik z kołkiem rozp.fi 12 mocując.drut | szt | 1.01000 |  |  |  |
| 7590858 | Uchwyty krzyżowe stal-miedź. fi 17,2 mm | szt | 0.02000 |  |  |  |
| 6801403 | śuby stal. zgrubne M 8 d_. do 60 mm | kg | 0.00600 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 4.00000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 72100 | spawarka | m-g | 0.02940 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 60 |  |  |  |  | 5.000 |
61 d.2.3 | KNR-W 4-03 1003-17 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm | otw. |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 1.20000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 61 |  |  |  |  | 2.000 |
62 d.2.3 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.63000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 62 |  |  |  |  | 1.000 |
63 d.2.3 | KNR-W 5-08 0901-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.42000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 63 |  |  |  |  | 2.000 |
64 d.2.3 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 998 | Roboty instalacji elektrycznych (WP) | r-g | 0.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 64 |  |  |  |  | 2.000 |
2.4 |  | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
65 d.2.4 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami | m3 |  |  |  | 11.900 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 13.01000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 65 |  |  |  |  | 11.900 |
66 d.2.4 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m2 |  |  |  | 10.08 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.39530 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1563199 | wykładzina podłogowa z PCW GAMRAT Rekord P gr 2mm | m2 | 1.09000 |  |  |  |
| 1551000 | klej winylowy osakrylowy | kg | 0.60000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34000 | wyciąg | m-g | 0.00570 |  |  |  |
| 39599 | środek transportowy | m-g | 0.00410 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 66 |  |  |  |  | 10.08 |
67 d.2.4 | KNNR 2 1205-02 | Podłogi z desek struganych gr. 32 mm | m2 |  |  |  | 7.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.86200 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2600220 | Bale igl.obrzyn.wymiar.gr.50-100mm kl.III | m3 | 0.00500 |  |  |  |
| 2620201 | Bale iglaste strugane jednostronnie kl.I | m3 | 0.03600 |  |  |  |
| 2631100 | Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm | m | 1.08000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34000 | wyciąg | m-g | 0.01910 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 67 |  |  |  |  | 7.000 |
68 d.2.4 | KNR 2-02 1111-06 | Posadzki z deszczułek - cokół | m |  |  |  | 51.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.20590 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2631299 | cokoły przyścienne z drewna liściastego 1.07*0.50=0.535= | m | 0.53500 |  |  |  |
| 1343299 | wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi | kg | 0.12740 |  |  |  |
| 1530200 | pasta podłogowa bezbarwna | kg | 0.01500 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34000 | wyciąg | m-g | 0.00180 |  |  |  |
| 39599 | środek transportowy | m-g | 0.00300 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 68 |  |  |  |  | 51.000 |
69 d.2.4 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  |  |  | 86.700 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.57290 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2380800 | zaprawa wapienna M 4 | m3 | 0.00270 |  |  |  |
| 2380802 | zaprawa cementowo wapienna M 15 | m3 | 0.02060 |  |  |  |
| 2380806 | zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m3 | 0.00210 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34000 | wyciąg | m-g | 0.03780 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 69 |  |  |  |  | 86.700 |
70 d.2.4 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m2 |  |  |  | 86.700 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.08000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 202x050 | preparat gruntujący "CERESIT CT 17" | dm3 | 0.22000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34000 | wyciąg | m-g | 0.00020 |  |  |  |
| 39599 | środek transportowy | m-g | 0.00030 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 70 |  |  |  |  | 86.700 |
71 d.2.4 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m2 |  |  |  | 86.700 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.24260 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1740103 | gips budowlany szpachlowy | t | 0.00327 |  |  |  |
| 3930000 | woda | m3 | 0.00213 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 46111 | mieszarka do zapraw | m-g | 0.00400 |  |  |  |
| 34000 | wyciąg | m-g | 0.02000 |  |  |  |
| 39599 | środek transportowy | m-g | 0.00320 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 71 |  |  |  |  | 86.700 |
72 d.2.4 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |  |  | 86.700 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.11900 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1510899 | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.28600 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 72 |  |  |  |  | 86.700 |
73 d.2.4 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km | m3 |  |  |  | 12.200 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.39000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39521 | samochód skrzyniowy do 5 t' 0.72+5*0.02=0.82= | m-g | 0.82000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 73 |  |  |  |  | 12.200 |
74 d.2.4 | KNR-W 4-01 0212-01 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podwórko | m3 |  |  |  | 0.300 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 13.80000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 74 |  |  |  |  | 0.300 |
75 d.2.4 | KNR-W 2-01 0306-01 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - podwórko | m3 |  |  |  | 2.880 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 1.40000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 75 |  |  |  |  | 2.880 |
76 d.2.4 | KNR-W 2-01 0312-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - podwórko | m3 |  |  |  | 2.880 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.88000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 76 |  |  |  |  | 2.880 |
77 d.2.4 | KNR-W 4-01 0203-01 | Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - podwórko | m3 |  |  |  | 0.300 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 5.90000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2370699 | beton żwirowy zwykły | m3 | 1.01500 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 77 |  |  |  |  | 0.300 |
78 d.2.4 | KNNR 4 0207-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |  | 3.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.19700 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 5601199 | rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm | m | 0.96000 |  |  |  |
| 5613999 | kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm | szt. | 1.16000 |  |  |  |
| 5601499 | rury PVC przepustowe o śr. 50 mm | m | 0.16000 |  |  |  |
| 6602099 | uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm | szt. | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 78 |  |  |  |  | 3.000 |
79 d.2.4 | KSNR 4 0207-01 | Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm | szt. |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 997 | Roboty instalacji sanitarnych (WP) | r-g | 0.96000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 6328400 | wpust ściekowy podłogowy, z rusztem | szt. | 1.00000 |  |  |  |
| 5613999 | kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm | szt. | 1.16000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 17.00000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39000 | środek transportowy | m-g | 0.05000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 79 |  |  |  |  | 1.000 |
2.5 |  | Roboty budowlane - węzeł c.o.
80 d.2.5 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno | szt. |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 1.16000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 80 |  |  |  |  | 1.000 |
81 d.2.5 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 1.58000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 81 |  |  |  |  | 1.000 |
82 d.2.5 | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 |  |  |  | 0.289 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 8.63000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 82 |  |  |  |  | 0.289 |
83 d.2.5 | KNR 4-01 0346-01 | Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych | gniazd. |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.65000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 83 |  |  |  |  | 2.000 |
84 d.2.5 | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2 L 50*50*5 mm - nad drzwiami | m |  |  |  | 3.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 | 1.62*0.8=1.296= | r-g | 1.29600 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1701106 | Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. | t | 0.00218 |  |  |  |
| 1602003 | piasek do zapraw | m3 | 0.01800 |  |  |  |
| 1100399 | kształtowniki walcowane - L 50*50*5 2.97*1.03=3.0591= | kg | 3.05910 |  |  |  |
| 3930000 | woda | m3 | 0.00600 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 43211 | betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03*0.8=0.024= | m-g | 0.02400 |  |  |  |
| 34312 | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''' 0.07*0.8=0.056= | m-g | 0.05600 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 84 |  |  |  |  | 3.000 |
85 d.2.5 | KNR 4-01 0304-01 z.sz. 2.4. 9906-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - murowanie w łuku o promieniu do 3 m nad drzwiami wejściowymi | m3 |  |  |  | 0.232 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 | 15.37*1.2= | r-g | 18.44400 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1800199 | cegła budowlana pełna | szt. | 372.00000 |  |  |  |
| 1700311 | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.06180 |  |  |  |
| 2360000 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 | 0.05100 |  |  |  |
| 1602003 | piasek do zapraw | m3 | 0.32200 |  |  |  |
| 3930000 | woda | m3 | 0.15200 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 43211 | betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g | 0.45000 |  |  |  |
| 34312 | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 2.11000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 85 |  |  |  |  | 0.232 |
86 d.2.5 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | szt |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 1.88000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1700311 | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.00345 |  |  |  |
| 1602003 | piasek do zapraw | m3 | 0.00800 |  |  |  |
| 3930000 | woda | m3 | 0.00400 |  |  |  |
| 132460101 | ościeżnica drzwiowa stalowa | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' | m-g | 0.09000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 86 |  |  |  |  | 1.000 |
87 d.2.5 | KNR 2-02 1015-04 | Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy budynków dwukrotnie malowane na budowie | m2 |  |  |  | 2.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 2.12000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze | % | 1.50000 |  |  |  |
| 2712703 | Drzwi płycin.zew.sosnowe,pełne,szer.100cm | szt | 0.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39599 | środek transportowy' | m-g | 0.09000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 87 |  |  |  |  | 2.000 |
88 d.2.5 | KNR 2-02 0218-01 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu | m3 |  |  |  | 0.072 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 18.83340 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2370699 | beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 1.02000 |  |  |  |
| 3950001 | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.00600 |  |  |  |
| 2600620 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.I | m3 | 0.06900 |  |  |  |
| 1330400 | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 1.00000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39599 | środek transportowy' | m-g | 0.08000 |  |  |  |
| 44141 | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 0.20000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 88 |  |  |  |  | 0.072 |
89 d.2.5 | KNR 4-04 0405-01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych | m2 |  |  |  | 6.570 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.17000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 89 |  |  |  |  | 6.570 |
90 d.2.5 | KNR 4-01 0609-01 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm | m2 |  |  |  | 6.570 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.20000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 90 |  |  |  |  | 6.570 |
91 d.2.5 | KNR 2-02 0607-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 |  |  |  | 7.227 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.35960 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2300199 | Emulsje asfaltowe izolacyjne | kg | 3.50000 |  |  |  |
| 1560412 | folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 | 1.20000 |  |  |  |
| 1040600 | lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 0.18000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'' | m-g | 0.01120 |  |  |  |
| 39521 | samochód skrzyniowy do 5 t'' | m-g | 0.00680 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 91 |  |  |  |  | 7.227 |
92 d.2.5 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 20 cm | m2 |  |  |  | 6.570 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.08910 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1561099 | płyty styropianowe gr. 20 cm | m2 | 1.05000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''' | m-g | 0.00320 |  |  |  |
| 39521 | samochód skrzyniowy do 5 t'' | m-g | 0.00470 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 92 |  |  |  |  | 6.570 |
93 d.2.5 | KNR 2-02 1102-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | m2 |  |  |  | 6.570 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.65880 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2380807 | zaprawa cementowa M 12 0.0206+0*0.0105=0.0206= | m3 | 0.02060 |  |  |  |
| 1701100 | cement portlandzki z dodatkami 25' | t | 0.00030 |  |  |  |
| 2300411 | Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji | kg | 0.07000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34000 | wyciąg' 0.0313+0*0.0158=0.0313= | m-g | 0.03130 |  |  |  |
| 39599 | środek transportowy' | m-g | 0.00060 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 93 |  |  |  |  | 6.570 |
94 d.2.5 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | m2 |  |  |  | 6.570 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.07160 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2380807 | zaprawa cementowa M 12' | m3 | 0.01050 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34000 | wyciąg' | m-g | 0.01580 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 94 |  |  |  |  | 6.570 |
95 d.2.5 | KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. - gres | m2 |  |  |  | 6.570 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 | 2.4792*1.2= | r-g | 2.97504 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2520199 | płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 1.02000 |  |  |  |
| 1550599 | zaprawa klejąca'' | kg | 4.75000 |  |  |  |
| 1550599 | zaprawa spoinująca | kg | 0.55000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.05800 |  |  |  |
| 39521 | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.03910 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 95 |  |  |  |  | 6.570 |
96 d.2.5 | KNR 0-12 1119-02 z.sz. 5.3.a | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.- gres | m |  |  |  | 9.900 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 | 0.5411*1.2= | r-g | 0.64932 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2520199 | płytki ceramiczne lub terakotowe | m2 | 0.07500 |  |  |  |
| 1550599 | zaprawa klejąca'' | kg | 0.78000 |  |  |  |
| 1550599 | zaprawa spoinująca | kg | 0.08250 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.00580 |  |  |  |
| 39521 | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.00380 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 96 |  |  |  |  | 9.900 |
97 d.2.5 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.- wydzielenie pom. węzła cieplnego | m2 |  |  |  | 12.045 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 1.41000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1800199 | cegła budowlana pełna | szt. | 48.10000 |  |  |  |
| 2380807 | zaprawa cementowa M 12' | m3 | 0.03000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.16000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 97 |  |  |  |  | 12.045 |
98 d.2.5 | KNR 2-02 0803-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  |  |  | 25.946 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.48680 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 2380802 | zaprawa cementowo wapienna m. 15 | m3 | 0.01860 |  |  |  |
| 2380806 | zaprawa cementowo-wapienna m 50' | m3 | 0.00200 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 34312 | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0.03060 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 98 |  |  |  |  | 25.946 |
99 d.2.5 | KNR 4-01 1202-0_ | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |  | 27.195 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.09200 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1530101 | mydło techniczne maziste (szare) 65% | kg | 0.02200 |  |  |  |
| 1720200 | wapno suchogaszone | t | 0.00088 |  |  |  |
| 1602003 | piasek do zapraw | m3 | 0.00100 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 99 |  |  |  |  | 27.195 |
100 d.2.5 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |  | 27.195 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.09500 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1740100 | gips szpachlowy | t | 0.00030 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 2.00000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 100 |  |  |  |  | 27.195 |
101 d.2.5 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie | m2 |  |  |  | 27.195 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.06620 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1552326 | preparat wzmacniający podłoże (CT17) * | dm3 | 0.20000 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39521 | samochód skrzyniowy do 5 t''' | m-g | 0.00010 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 101 |  |  |  |  | 27.195 |
102 d.2.5 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit węzła cieplnego | m2 |  |  |  | 64.630 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.13910 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1502199 | farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 | 0.28910 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39521 | samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.00030 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 102 |  |  |  |  | 64.630 |
103 d.2.5 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - w ściance działowej | szt. |  |  |  | 1.000 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 0.68000 |  |  |  |
|  | -- Materiały -- |  |  |  |  |  |
| 1701106 | Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.' | t | 0.00207 |  |  |  |
| 1602003 | piasek do zapraw | m3 | 0.00500 |  |  |  |
| 1350320 | Kratka wentyl.surowa 14x21 cm b/żaluzji | szt | 1.00000 |  |  |  |
| 3930000 | woda | m3 | 0.00200 |  |  |  |
| 0000000 | materiały pomocnicze(od M) | % | 1.50000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 103 |  |  |  |  | 1.000 |
104 d.2.5 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km | m3 |  |  |  | 0.800 |
|  | -- Robocizna -- |  |  |  |  |  |
| 999 |  | r-g | 1.39000 |  |  |  |
|  | -- Sprzęt -- |  |  |  |  |  |
| 39521 | samochód skrzyniowy do 5 t'''' 0.72+5*0.02=0.82= | m-g | 0.82000 |  |  |  |
Koszty pośrednie od (R, S) | % |  |  |  |  |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | % |  |  |  |  |
Razem pozycja 104 |  |  |  |  | 0.800 |
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Ogółem wartość kosztorysowa robót |

Słownie:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

Roboty remontowe

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

1 Maja 4 całość.kst

PODSUMOWANIE

Instalacje C.O.

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

Instalacje c.w.

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

instalacja zasilania węzła c.o.

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

1 Maja 4 całość.kst

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane - węzeł c.o.

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

Grupa 4 - Instalacje

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
VAT [V] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie: