| PRZEDMIAR |
| Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |

45400000-1 |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 |  | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 |  | Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI | : | Wykonanie instalacji c.o.etażowego w lokalach mieszkalnych
ADRES INWESTYCJI | : | 64-920 Piła - Bocheńskiego 2-8 ,( mieszkania : 2/4,5,7 - 4/2,3,4 - 8/4,5,7 - 9 mieszkań)
INWESTOR | : | MZGM- Piła
ADRES INWESTORA | : | 64-920 Piła - Al.Powstańców Wlkp. 164
BRANŻA | : | sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Ryszard Wiesek
DATA OPRACOWANIA | : | 07 marzec 2014 r.

Stawka roboczogodziny | : |

Poziom cen | : | 4 kw. 13

NARZUTY |  |

Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S
Zysk [Z] | % | R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] | % | R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł
Podatek VAT | : | zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł

Słownie: |  |

SPORZĄDZIŁ : |  | INWESTOR :
Data opracowania 07 marzec 2014 r. |  |

Bocheńskiego 2m4,5,7 4m2,3,4 8m4,5,7 instalacja c.o..kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 |  | Bocheńskiego 2/4
1 d.1 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (2.46+1.76+1.5)*2 | m | 11.44 |
|  |  |  | RAZEM | 11.44
2 d.1 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | 2.49*2 | m | 4.98 |
|  |  |  | RAZEM | 4.98
3 d.1 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (3.99+3.92+1.7+1.5)*2 | m | 22.22 |
|  |  |  | RAZEM | 22.22
4 d.1 | KNNR 4 0406-01 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urządz. |  |
|  | 3 | urządz. | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
5 d.1 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. |  |
|  | 4 | urz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
6 d.1 | KNNR 4 0409-04 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
7 d.1 | KNNR 4 0409-02 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
8 d.1 | KNR 0-35 0215-06 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm | szt. |  |
|  | 8 | szt. | 8.00 |
|  |  |  | RAZEM | 8.00
9 d.1 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1200 mm z głowicą termostatyczną -pokój 2 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
10 d.1 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1000 mm z głowicą termostatyczną - kuchnia | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
11 d.1 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 900 mm z głowicą termostatyczną -pokój 1 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
12 d.1 | KSNR 4 0410-03 | Grzejnik łazienkowy | kpl. |  |
|  | 1 | kpl. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
13 d.1 | KNR INSTAL 0309-07 | Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm do grzejnika w łazience. | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
14 d.1 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |
|  | 3 | szt | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
15 d.1 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
16 d.1 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg.w mieszkaniu i w piwnicy | szt |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
17 d.1 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
18 d.1 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. |  |
|  | 3 | urządz. | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
19 d.1 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m |  |
|  | 1 | m | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
20 d.1 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami - 2 szt | m3 |  |
|  | 0.70*2 | m3 | 1.40 |
|  |  |  | RAZEM | 1.40
2 |  | Bocheńskiego 2/5 podłączenie do istniejącej instalacji c.o.
21 d.2 | KSNR 8 0314-04 | Demontaż pieca węglowego c.o | szt |  |
|  | 1 | szt | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
22 d.2 | KSNR 8 0425-01 | Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. do 10 dm3 | szt |  |
|  | 1 | szt | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
23 d.2 | KSNR 8 0410-03 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie | m |  |
|  | (6+3.92+3.99+1.6)*2 | m | 31.02 |
|  |  |  | RAZEM | 31.02
24 d.2 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (3.92+2.7)*2 | m | 13.24 |
|  |  |  | RAZEM | 13.24
25 d.2 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (1.10+2.4+1.1+2.28+2.13+1)*2 | m | 20.02 |
|  |  |  | RAZEM | 20.02
26 d.2 | KNNR 4 0409-04 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
27 d.2 | KNNR 4 0409-02 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
28 d.2 | KNNR 4 0406-01 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urządz. |  |
|  | 4 | urządz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
29 d.2 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |
|  | 2 | szt | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
30 d.2 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
31 d.2 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg.w mieszkaniu i w piwnicy | szt |  |
|  | 3 | szt | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
32 d.2 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
33 d.2 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. |  |
|  | 3 | urządz. | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
34 d.2 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m |  |
|  | (1.1+2.4+1.1+2.28+2.13+1)*2 | m | 20.02 |
|  |  |  | RAZEM | 20.02
3 |  | Bocheńskiego 2/7
35 d.3 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (1.2+1.82+2.1+3.1+0.5)*2 | m | 17.44 |
|  |  |  | RAZEM | 17.44
36 d.3 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (3.16+1.22+1.76)*2 | m | 12.28 |
|  |  |  | RAZEM | 12.28
37 d.3 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (3.28+4.02)*2 | m | 14.60 |
|  |  |  | RAZEM | 14.60
38 d.3 | KNNR 4 0406-01 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urządz. |  |
|  | 4 | urządz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
39 d.3 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. |  |
|  | 4 | urz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
40 d.3 | KNNR 4 0409-04 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
41 d.3 | KNNR 4 0409-02 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
42 d.3 | KNR 0-35 0215-06 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm | szt. |  |
|  | 8 | szt. | 8.00 |
|  |  |  | RAZEM | 8.00
43 d.3 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 500 mm z głowicą termostatyczną - pokój | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
44 d.3 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 400 mm z głowicą termostatyczną - kuchnia | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
45 d.3 | KSNR 4 0410-03 | Grzejnik łazienkowy | kpl. |  |
|  | 1 | kpl. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
46 d.3 | KNR INSTAL 0309-07 | Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm do grzejnika w łazience. | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
47 d.3 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |
|  | 3 | szt | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
48 d.3 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
49 d.3 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg.w mieszkaniu i w piwnicy | szt |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
50 d.3 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
51 d.3 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. |  |
|  | 4 | urządz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
52 d.3 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m |  |
|  | (1.2+1.82+2.1+3.1+0.5)*2 | m | 17.44 |
|  |  |  | RAZEM | 17.44
53 d.3 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami - 1 szt | m3 |  |
|  | 0.70*1 | m3 | 0.70 |
|  |  |  | RAZEM | 0.70
4 |  | Bocheńskiego 4/2
54 d.4 | KSNR 8 0422-07 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660-1060 mm | szt |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
55 d.4 | KSNR 8 0410-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie | m |  |
|  | (1.87+3.92+4.00+2.52+2.32+1.76)*2 | m | 32.78 |
|  |  |  | RAZEM | 32.78
56 d.4 | KSNR 8 0412-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr.15-20 mm | szt |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
57 d.4 | KSNR 8 0425-01 | Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. do 10 dm3 | szt |  |
|  | 1 | szt | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
58 d.4 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (1.76+0.5+3)*2 | m | 10.52 |
|  |  |  | RAZEM | 10.52
59 d.4 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | 2.49*2 | m | 4.98 |
|  |  |  | RAZEM | 4.98
60 d.4 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (3.99+3.92+1.7+1.5)*2 | m | 22.22 |
|  |  |  | RAZEM | 22.22
61 d.4 | KNNR 4 0406-01 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urządz. |  |
|  | 4 | urządz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
62 d.4 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. |  |
|  | 4 | urz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
63 d.4 | KNNR 4 0409-04 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
64 d.4 | KNNR 4 0409-02 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
65 d.4 | KNR 0-35 0215-06 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm | szt. |  |
|  | 8 | szt. | 8.00 |
|  |  |  | RAZEM | 8.00
66 d.4 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1200 mm z głowicą termostatyczną -pokój 2 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
67 d.4 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1000 mm z głowicą termostatyczną - kuchnia | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
68 d.4 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 900 mm z głowicą termostatyczną -pokój 1 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
69 d.4 | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, o wys. 500 mm i dł. 1000 mm, montaż grzejników na ścianie - łazienka | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
70 d.4 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |
|  | 3 | szt | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
71 d.4 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
72 d.4 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg.w mieszkaniu i w piwnicy | szt |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
73 d.4 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
74 d.4 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. |  |
|  | 3 | urządz. | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
75 d.4 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m |  |
|  | 1 | m | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
5 |  | Bocheńskiego 4/3
76 d.5 | KSNR 8 0314-04 | Demontaż pieca węglowego c.o | szt |  |
|  | 1 | szt | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
77 d.5 | KSNR 8 0412-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr.15-20 mm | szt |  |
|  | 3 | szt | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
78 d.5 | KSNR 8 0422-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 | szt |  |
|  | 2 | szt | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
79 d.5 | KSNR 8 0422-07 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660-1060 mm | szt |  |
|  | 1 | szt | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
80 d.5 | KSNR 8 0425-01 | Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poj. do 10 dm3 | szt |  |
|  | 1 | szt | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
81 d.5 | KSNR 8 0410-03 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie | m |  |
|  | (3+1.8+3.8+2+1.8)*2 | m | 24.80 |
|  |  |  | RAZEM | 24.80
82 d.5 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (1.5+2.86+2.83+2.95+2.39)*2 | m | 25.06 |
|  |  |  | RAZEM | 25.06
83 d.5 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | 4.28*2 | m | 8.56 |
|  |  |  | RAZEM | 8.56
84 d.5 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (3.43+2.9+2.34)*2 | m | 17.34 |
|  |  |  | RAZEM | 17.34
85 d.5 | KNNR 4 0406-01 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urządz. |  |
|  | 4 | urządz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
86 d.5 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. |  |
|  | 4 | urz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
87 d.5 | KNNR 4 0409-04 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
88 d.5 | KNNR 4 0409-02 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
89 d.5 | KNR 0-35 0215-06 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm | szt. |  |
|  | 6 | szt. | 6.00 |
|  |  |  | RAZEM | 6.00
90 d.5 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1100 mm z głowicą termostatyczną - pokój | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
91 d.5 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1200 mm z głowicą termostatyczną - kuchnia | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
92 d.5 | KSNR 4 0410-03 | Grzejnik łazienkowy | kpl. |  |
|  | 1 | kpl. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
93 d.5 | KNR INSTAL 0309-07 | Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm do grzejnika w łazience. | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
94 d.5 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
95 d.5 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
96 d.5 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg.w mieszkaniu i w piwnicy | szt |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
97 d.5 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
98 d.5 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. |  |
|  | 6 | urządz. | 6.00 |
|  |  |  | RAZEM | 6.00
99 d.5 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m |  |
|  | (1.70+4.0+1.6)*2 | m | 14.60 |
|  |  |  | RAZEM | 14.60
6 |  | Bocheńskiego 4/4
100 d.6 | KSNR 8 0314-04 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt |  |
|  | 1 | szt | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
101 d.6 | KSNR 8 0412-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr.15-20 mm | szt |  |
|  | 5 | szt | 5.00 |
|  |  |  | RAZEM | 5.00
102 d.6 | KSNR 8 0422-07 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660-1060 mm | szt |  |
|  | 5 | szt | 5.00 |
|  |  |  | RAZEM | 5.00
103 d.6 | KSNR 8 0410-03 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie | m |  |
|  | (1.75+2.54+2.48+3.99)*2 | m | 21.52 |
|  |  |  | RAZEM | 21.52
104 d.6 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | 2.48*2 | m | 4.96 |
|  |  |  | RAZEM | 4.96
105 d.6 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (1.5+2.86+2.83+2.95+2.39)*2 | m | 25.06 |
|  |  |  | RAZEM | 25.06
106 d.6 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (4.0+3.92+1.9+1.5)*2 | m | 22.64 |
|  |  |  | RAZEM | 22.64
107 d.6 | KNNR 4 0406-01 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urządz. |  |
|  | 6 | urządz. | 6.00 |
|  |  |  | RAZEM | 6.00
108 d.6 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. |  |
|  | 6 | urz. | 6.00 |
|  |  |  | RAZEM | 6.00
109 d.6 | KNNR 4 0409-04 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
110 d.6 | KNNR 4 0409-02 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
111 d.6 | KNR 0-35 0215-06 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm | szt. |  |
|  | 8 | szt. | 8.00 |
|  |  |  | RAZEM | 8.00
112 d.6 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1200 mm z głowicą termostatyczną - pokój 1 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
113 d.6 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 900 mm z głowicą termostatyczną - pokój 2 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
114 d.6 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1000 mm z głowicą termostatyczną -kuchnia | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
115 d.6 | KSNR 4 0410-03 | Grzejnik łazienkowy | kpl. |  |
|  | 1 | kpl. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
116 d.6 | KNR INSTAL 0309-07 | Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm do grzejnika w łazience. | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
117 d.6 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |
|  | 3 | szt | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
118 d.6 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
119 d.6 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg.w mieszkaniu | szt |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
120 d.6 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
121 d.6 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. |  |
|  | 4 | urządz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
122 d.6 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m |  |
|  | (1.8+1.68+1.75+4)*2 | m | 18.46 |
|  |  |  | RAZEM | 18.46
123 d.6 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. |  |
|  | 3 | szt. | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
7 |  | Bocheńskiego 8/4
124 d.7 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (2.46+1.76+1.5)*2 | m | 11.44 |
|  |  |  | RAZEM | 11.44
125 d.7 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | 2.49*2 | m | 4.98 |
|  |  |  | RAZEM | 4.98
126 d.7 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (3.99+3.92+1.7+1.5)*2 | m | 22.22 |
|  |  |  | RAZEM | 22.22
127 d.7 | KNNR 4 0406-01 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urządz. |  |
|  | 3 | urządz. | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
128 d.7 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. |  |
|  | 4 | urz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
129 d.7 | KNNR 4 0409-04 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
130 d.7 | KNNR 4 0409-02 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
131 d.7 | KNR 0-35 0215-06 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm | szt. |  |
|  | 8 | szt. | 8.00 |
|  |  |  | RAZEM | 8.00
132 d.7 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1200 mm z głowicą termostatyczną -pokój 2 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
133 d.7 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 1000 mm z głowicą termostatyczną - kuchnia | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
134 d.7 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 900 mm z głowicą termostatyczną -pokój 1 | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
135 d.7 | KSNR 4 0410-03 | Grzejnik łazienkowy | kpl. |  |
|  | 1 | kpl. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
136 d.7 | KNR INSTAL 0309-07 | Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm do grzejnika w łazience. | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
137 d.7 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |
|  | 3 | szt | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
138 d.7 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
139 d.7 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg.w mieszkaniu i w piwnicy | szt |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
140 d.7 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
141 d.7 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. |  |
|  | 3 | urządz. | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
142 d.7 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m |  |
|  | 1 | m | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
143 d.7 | KNR 4-01 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami - 2 szt | m3 |  |
|  | 0.70*2 | m3 | 1.40 |
|  |  |  | RAZEM | 1.40
8 |  | Bocheńskiego 8/5 przełączenie do istniejącej instalacji c.o. etażowej
144 d.8 | KSNR 8 0314-04 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt |  |
|  | 1 | szt | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
145 d.8 | KNR-W 4-01 0325-02 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. otwór kominowy od przewodu spalinowego | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
146 d.8 | KSNR 8 0307-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm | m |  |
|  | 3 | m | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
147 d.8 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (1.8+4.0+1.7+2.5+1.8)*2 | m | 23.60 |
|  |  |  | RAZEM | 23.60
148 d.8 | KNNR 4 0406-01 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urządz. |  |
|  | 3 | urządz. | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
149 d.8 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. |  |
|  | 4 | urz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
150 d.8 | KNNR 4 0409-04 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
151 d.8 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |
|  | 2 | szt | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
152 d.8 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
153 d.8 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. |  |
|  | 4 | urządz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
154 d.8 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m |  |
|  | 15 | m | 15.00 |
|  |  |  | RAZEM | 15.00
155 d.8 | KNNR 4 0117-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 18 mm | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
9 |  | Bocheńskiego 8/7
156 d.9 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (0.5+1.2+2.41+2.63)*2 | m | 13.48 |
|  |  |  | RAZEM | 13.48
157 d.9 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | 5.87*2 | m | 11.74 |
|  |  |  | RAZEM | 11.74
158 d.9 | KNNR 4 0405-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |
|  | (2.17+2.41+2.65+2.65)*2 | m | 19.76 |
|  |  |  | RAZEM | 19.76
159 d.9 | KNNR 4 0406-01 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urządz. |  |
|  | 4 | urządz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
160 d.9 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. |  |
|  | 4 | urz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
161 d.9 | KNNR 4 0409-04 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 22 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
162 d.9 | KNNR 4 0409-02 | Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
163 d.9 | KNR 0-35 0215-06 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm | szt. |  |
|  | 8 | szt. | 8.00 |
|  |  |  | RAZEM | 8.00
164 d.9 | KNNR 4 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 600 mm - pokój z głowicą termostatyczną | szt. |  |
|  | 2 | szt. | 2.00 |
|  |  |  | RAZEM | 2.00
165 d.9 | KNR 0-35 0209-05 | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, o wys. 600 mm i dł. 500 mm, montaż grzejników na ścianie - łazienka | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
166 d.9 | KNR INSTAL 0309-07 | Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm do grzejnika w łazience. | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
167 d.9 | KNR 4-01 0333 - 09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt |  |
|  | 4 | szt | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
168 d.9 | KNR 4-01 0333-04 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. |  |
|  | 1 | szt. | 1.00 |
|  |  |  | RAZEM | 1.00
169 d.9 | KNR 4-01 0323 - 03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg. | szt |  |
|  | 3 | szt | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
170 d.9 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór odpowietrzający o śr. 15 mm | szt. |  |
|  | 3 | szt. | 3.00 |
|  |  |  | RAZEM | 3.00
171 d.9 | KNR INSTAL 0307-04 | Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz. |  |
|  | 4 | urządz. | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
172 d.9 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) | m |  |
|  | (1.51+3.8)*2 | m | 10.62 |
|  |  |  | RAZEM | 10.62
10 |  | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
173 d.10 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m2 |  |
|  | 5*1.2*1.2+1.4*0.6 | m2 | 8.04 |
|  |  |  | RAZEM | 8.04
174 d.10 | KNR 2-02 1111-06 | Posadzki z deszczułek - cokół | m |  |
|  | 20 | m | 20.00 |
|  |  |  | RAZEM | 20.00
175 d.10 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  |
|  | 10.45+2 | m2 | 12.45 |
|  |  |  | RAZEM | 12.45
176 d.10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży | m2 |  |
|  | (3.96+2.4*2)*3+(4.16*2.4*2)+(3.78*2.50*2) | m2 | 65.15 |
|  |  |  | RAZEM | 65.15
177 d.10 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku | m2 |  |
|  | 65.15 | m2 | 65.150 |
|  |  |  | RAZEM | 65.150
178 d.10 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 |  |
|  | 65.15 | m2 | 65.150 |
|  |  |  | RAZEM | 65.150
179 d.10 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km | m3 |  |
|  | 0.7*5+0.5 | m3 | 4.00 |
|  |  |  | RAZEM | 4.00
180 d.10 | KNR 2-15 0118-01 | Montaż ciepłomierzy w istniejących szafkach na klatce schodowej | szt. |  |
|  | 9 | szt. | 9.00 |
|  |  |  | RAZEM | 9.00
181 d.10 | KNR-W 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. |  |
|  | 9*2 | otw. | 18.00 |
|  |  |  | RAZEM | 18.00
182 d.10 | KNR-W 4-01 0819-01 | Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu | m2 |  |
|  | 5*0.7*0.7 | m2 | 2.45 |
|  |  |  | RAZEM | 2.45

PODSUMOWANIE

Bocheńskiego 2/4

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

Bocheńskiego 2m4,5,7 4m2,3,4 8m4,5,7 instalacja c.o..kst

PODSUMOWANIE

Bocheńskiego 2/5 podłączenie do istniejącej instalacji c.o.

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

Bocheńskiego 2/7

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

Bocheńskiego 4/2

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

Bocheńskiego 4/3

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

Bocheńskiego 2m4,5,7 4m2,3,4 8m4,5,7 instalacja c.o..kst

PODSUMOWANIE

Bocheńskiego 4/4

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

Bocheńskiego 8/4

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

Bocheńskiego 8/5 przełączenie do istniejącej instalacji c.o. etażowej

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

Bocheńskiego 8/7

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

Bocheńskiego 2m4,5,7 4m2,3,4 8m4,5,7 instalacja c.o..kst

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt
RAZEM |  |  |  |
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
Zysk [Z] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
VAT [V] |  |  |  |
RAZEM |  |  |  |
OGÓŁEM |

Słownie: