Załącznik do Uchwały nr XLIV/539/06
Rady Miasta  Piły  
z dnia 24 stycznia 2006  roku

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
na lata 2006 –2008
Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Pile

.

Piła, grudzień 2005 r..

SPIS TREŚCI

I.	Planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych.	str.	3	
II.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzenie ścieków.	str.	6	
III.	Planowane źródła sfinansowania zadań rozwojowo-modernizacyjnych.	str.	7	
IV.	Planowane nakłady inwestycyjne.	str.	8	
V.	Zadania rozwojowo- modernizacyjne w latach 2006- 2008.	str.	9	
V.1
VI.	Roboty budowlane
Plan wieloletni , a kierunki rozwoju miasta Piły określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	str.

str.	10

12	

I.	Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile zajmuje się: 
a)	zbiorowym zaopatrzeniem w wodę: ujmowaniem, uzdatnianiem
i dostarczaniem wody,  
b)	zbiorowym odprowadzeniem ścieków  w zakresie odprowadzania ścieków
z terenu miasta Piły do oczyszczalni ścieków „GWDA”. 

1.	Na terenie miasta Piły z usług wodociągowych korzysta 99 % mieszkańców.
W latach 2006-2008 zakres planowanych usług wodociągowych będzie zbliżony do wielkości realizowanych obecnie.   
MWiK Piła zaopatruje Piłę w wodę z nowo wybudowanej i oddanej do użytku
w kwietniu 2005 r. stacji uzdatniania wody przy ul. Wałeckiej w Pile. Woda pochodzi z 9 studni głębinowych położonych w lesie w rejonie wsi Dobrzyca.
Po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego w miesiącu maju nastąpiło przełączenie miasta na nowe zasilanie. Obecnie trwa jeszcze proces wpracowywania się złoża na filtrach.
Efektem zrealizowanej  inwestycji jest dostarczenie odbiorcom uzdatnionej wody pitnej w ilości 660 m3/h z zachowaniem parametrów określonych w Dyrektywie Komisji Europejskiej nr 98/83/EC, dotyczącej jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.
Kolejnym celem zakończonej inwestycji jest zabezpieczenie obecnych
i przyszłych potrzeb wodnych miasta Piła. Poprzez uruchomienie zbiorników wody czystej w Dolaszewie rozwiązany został problem deficytu wody w chwilach maksymalnego jej poboru. Układ taki zapewnia odpowiednie ciśnienie w sieci
i wpływa na zmniejszenie ilości awarii sieci wodociągowej spowodowanej uderzeniami hydraulicznymi. 

2.	W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków MWiK Piła odbiera ścieki poprzez sieć kanalizacji rozdzielczej . Z usług korzysta 95 % ludności miasta. Odebrane ścieki przepompowywane są przez siedem przepompowni ścieków do oczyszczalni.  
Oczyszczaniem ścieków zajmuje się osobny podmiot Spółka GWDA.  

3.	MWiK Piła jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzenia ścieków w sposób ciągły
i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków / Dz. U. Nr 72 z 13 lipca 2001 r. poz. 747/
Realizując zadania w granicach środków będących w posiadaniu MWiK Piła, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne prowadzonej działalności oraz przy pełnym uczestnictwie gminy zadania inwestycyjne skupiły się głównie na zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych potrzeb wodnych miasta Piły.

3.1.	Najważniejszym i największym przedsięwzięciem  jest inwestycja pt. „Wodociąg dla m. Piły z ujęcia wody w Dobrzycy”.
Wraz z w/w inwestycją realizowane będą inwestycje towarzyszące, które pomogą osiągnąć wyznaczone cele ( np.  sieci wodociągowe ).      

Podstawowe cele przedsięwzięcia to:
a)	dostosowanie jakości wody do wymagań norm Unii Europejskiej,
w szczególności Dyrektywy Komisji Europejskiej 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 roku, dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
b)	likwidacja zagrożenia skażenia ujęć poboru wody dla miasta Piły przez substancje ropopochodne,
c)	zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych potrzeb wodnych mieszkańców miasta Piły.
Konieczność realizacji przedsięwzięcia – budowa nowego ujęcia wody wraz
ze stacją uzdatniania wynikała z:
a)	niskiej wydajności eksploatowanych ujęć wody położonych na terenie miasta Piły,
b)	zablokowania części dostępnych na terenie miasta zasobów wodnych z uwagi na zagrożenie skażeniem substancjami ropopochodnymi,
c)	braku stacji gwarantującej pełne uzdatnianie wody dla odbiorców na terenie miasta (wody z ujęć trzeciorzędowych podawano do sieci miejskiej bez uzdatniania). 

3.2.	W ramach II etapu „Modernizacja systemu doprowadzania wody dla miasta Piła” zostanie zlikwidowanych 39 istniejących otworów studziennych, które są wyeksploatowane, a niektóre z nich skażone związkami ropopochodnymi. Jako ewentualne zabezpieczenie pozostaną dwa ujęcia tj. studnia nr 10 przy ul. Jana Pawła II i studnia nr 13 przy ul. Paderewskiego. Przedmiotem nowej inwestycji jest też ułożenie i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta Piły o długości 19,8 km. Wymiana odcinków sieci wodociągowej w niektórych rejonach miasta spowodowana jest koniecznością zwiększenia przekroju wodociągu w celu właściwego doprowadzenia wody do odbiorców. 
Rozwój miasta w kierunku osiedla Motylewo powoduje konieczność budowy nowej sieci wodociągowej. Ma to zabezpieczyć teraźniejsze i przyszłe potrzeby wodne nowych mieszkańców osiedla. Budowa nowych i wymiana starych rurociągów pozwoli na uzyskanie prawidłowego, równomiernego zasilania
w wodę wszystkich rejonów.
Następnym działaniem będzie ułożenie linii energetycznej SN 15 kV od stacji uzdatniania wody przy ul. Wałeckiej w Pile do GPZ Północ o długości 5,6 km.
Ułożona linia stanowić będzie drugostronne zasilanie stacji, co zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie w przypadku wystąpienia awarii w dopływie energii.

3.3.	Kolejnym ważnym dla miasta przedsięwzięciem jest „Uzbrojenie w urządzenia oczyszczające 16 wylotów kanalizacji deszczowej w Pile do rzeki Gwdy”.
Na wylotach kanalizacji deszczowej zostaną zamontowane podczyszczalnie wód deszczowych, które redukować będą substancje ropopochodne i zawiesinę ogólną (piaski, związki organiczne, tj. liście). Wykonanie urządzeń oczyszczających na istniejących kanałach kanalizacji deszczowej przed odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Gwdy wpłynie na poprawę czystości rzeki poniżej miasta Piły. Ponadto wykonanie separatorów zabezpieczy rzekę przed zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi. Realizacja tego zadania pozwoli na pozbawienie wód opadowych zanieczyszczeń i tym samym spełnione zostaną wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn.29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.212.poz.1799).

3.4.	Zadanie „Ochrona wód zlewni Noteć” jest zadaniem prowadzonym w ramach działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich i obejmuje:
a)	ułożenie kanalizacji sanitarnej  o długości 9,2 km,
b)	ułożenie sieci wodociągowej o długości 3,9 km,
c)	ułożenie kanalizacji deszczowej o długości 19,1 km.
Należy nadmienić, że miasto Piła położone jest na obszarach, które mają istotne znaczenie dla ochrony zasobów przyrody europejskiej i krajowej i ujęte zostały
w Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET.
Realizacja zadania przyczyni się do pełnej ochrony strefy infiltracji tego obszaru
i zabezpieczenia  przed antropopresją wód podziemnych, pitnych w rejonie obszarów chronionych w obszarze ONO ( obszar wymagający najwyższej ochrony). Poprawa jakości i ochrona wód zlewni rzeki Noteć ma również duże znaczenie dla łowisk ryb słodkowodnych  (w rzece występują chronione i rzadkie gatunki ryb).
 
3.5.	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych zakłada zwiększenie jakości świadczonych usług poprzez wykonanie sieci wodociągowych w ulicach :Budowlanych, Ludowej, Piekarskiej,
Wojska Polskiego, Lotniczej i Wiosny Ludów.

II.	
Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.
 
W latach 2006-2008 przewiduje się następujące przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody:
1.	Przyjęcie jako podstawę do rozliczeń z klientami wskazania wodomierzowe
i całkowita rezygnacja z rozliczeń ryczałtowych (rozliczenia ryczałtowe tylko
w sytuacjach awaryjnych).
2.	Pobór wody może odbywać się tylko przez docelowe przyłącze - dot. również wody na cele budowlane.
3.	Stosowanie rozdziałów i zakładanie podliczników w celu rozliczania się za wodę
i ścieki na różne cele gospodarcze.
4.	W dalszym ciągu wymieniane będą stare przyłącza. W ten sposób likwidowane będą nielegalne rozdziały wody oraz możliwość wystąpienia awarii przyłącza.
5.	W trakcie usuwania awarii stosowane będą wypróbowane materiały oraz  armatura.
6.	Prowadzone będzie dalsze czyszczenie sieci, co bezpośrednio wpłynie
na częstotliwość i ilość płukań sieci wodociągowej. 
7.	Kontrolę legalności podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
8.	Proponowanie przyłączenia się do kanalizacji ściekowej klientom, którzy do tej nie zostali przyłączeni.

III.	Planowane źródła sfinansowania zadań rozwojowo-modernizacyjne.

Lp.	Źródło finansowania	Środki finansowania w latach 
(w tys. zł. )	
		2006	2007	2008	
1	BUDŻET GMINY	  648,00	  301,00	-	
2	MWIK PIŁA
  w tym :	8 818,14	2 822,00	3 133,00	
	amortyzacja 	2,867,25	2 822,00	2 649,00	
	środki przechodzące z 2005r	5 950,89	-	-	
	środki przechodzące z 2007r	-	-	  484,00	
3	Fundusz Spójności	5 743,05	2 250,00	4 250,00	
4	Pożyczka z WFOŚiGW	1 966,50	-	-	
	RAZEM	17 175,69	5 373,00	7 383,00	

IV.	Planowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2008.

Rok	Planowane nakłady                                      [ tys. zł. ]	
		
2006	17 175,69	
2007	4 889,00	
2008	6 606,54	
RAZEM	28 671,23	

Planowane nakłady są zgodne z dysponowanymi w poszczególnych latach źródłami ich sfinansowania. 

V.	Zadania rozwojowo modernizacyjne.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nakładów w latach
[ tys. zł. ]	
		2006	2007	2008	
A	 Wodociągi	
1	Wodociąg dla m.Piły z ujęcia wody w Dobrzycy :  
-etap I 
-etap II	   
    193,79
12919,60	
0,00
0,00	
0,00
0,00	
2.
	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć:
- sieć wodociągowa os. Koszyce	
15,00	500,00	800,00	
 3.	Sieć wodociągowa ul. Budowlanych	-	-	271,00	
 4.	Sieć wodociągowa ul. Ludowa	-	814,50	-	
 5.	Sieć wodociągowa ul. Piekarska	-	84,5	-	
 6. 	Sieć wodociągowa ul. Wojska Polskiego 37,39	-	-	35,54	
7.	Sieć wodociągowa ul. Fabryczna	51,10	-	-	
B	Kanalizacja sanitarna	
  1.
1.1	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć
-kanalizacja sanitarna z przepompownią 
  na os. Koszyce                                                        	19,00	600,00	1000,00	
1.2	-kanalizacja sanitarna ul. Walki Młodych	2,00	54,00	90,00	
C	Kanalizacja deszczowa	
  1.	Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile	3 827,60	0,00	0,00	
  2.
2.1	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć :
- II kanalizacja deszczowa ul. Wawelska	10,00	252,00	420,00	
2.2	- kanalizacja deszczowa osiedle Koszyce	14,00	490,00	800,00	
2.3	- kolektor deszczowy od ul. Giełdowej do drogi 11	11,00	280,00	500,00	
2.4	- kanalizacja deszczowa – rejon ul. Przemysłowej	7,00	210,00	350,00	
2.5	- kanalizacja deszczowa os. Motylewo	14,00	420,00	700,00	
2.6	- kanalizacja deszczowa ul. Walki Młodych	2,00	54,00	90,00	
2.7	- kanalizacja deszczowa os. Gładyszewo	6,00	140,00	250,00	
D	Pozostałe	
1.	 Numeryczna mapa zasadnicza m. Piły	23,60	-	-	
2.	 Dokumentacja przyszłościowa	60,00	60,00	60,00	
3.	Spłata kredytu NFOŚiGW	-	930,00	1240,00	
	RAZEM	17 175,69	4 889,00	6 606,54	

V.1.  Roboty budowlane.

LP	NAZWA ZADAŃIA	ZAKRES RZECZOWY	TERMIN ROZPOCZ	WARTOŚĆ KOSZTOR.	NAKADY PONIESIONE DO 31.12.2005 	PLANOWANE NAKŁADY
W TYS.ZŁ	
			TERMIN ZAKOŃCZ			2006	2007	2008	
A	Wodociągi								

1.	Wodociąg dla m. Piły z ujęcia wody w Dobrzycy 	etap I -ujęcie wody 660m3/h, SUW1260m3/h, magistrale wod.-7,4km 	1996 / 2006	30 993,79	30 800,00,	193,79	0,00	0,00	
			etap II - sieci wodociągowe-dł.19,7km,
- linia kablowa-dł.5,6km,
- likwidacja 39 szt. studni głębinowych	1998 / 2006	13 519,60	600,00	12 919,60	0,00	0,00	
	   2.
	Ochrona wód zlewni rzeki .Noteć:
-sieć wodociągowa os.  Koszyce		2004/2009	3 200,00	61,80	15,00	500,00	800,00	
	3.	Sieć wodociągowa  ul. Budowlanych	-sieć wodociągowa z rur PE Ø 110- dł. 0,320 km	2008	271,00	-
	-	-	271,00	
	4.	Sieć wodociągowa  ul. Ludowa	-sieć wodociągowa z rur PE Ø 110- dł. 0,948 km	2007	814,50	-	-	814,50		
	5.	Sieć wodociągowa  ul. Piekarska	-sieć wodociągowa z rur PE Ø 110- dł. 0,140 km	2007	84,50
	-	-	84,50		
	6.	Sieć wodociągowa  ul. Wojska Polskiego 37,39	-sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 – dł. 0,211 km	2008	35,54	-	-		35,54	
	7.	Sieć wodociągowa  ul. Fabryczna	Sieć wodociągowa  PVCØ110 dł. 0,324 km	2005/2006	51,90	0,80	51,10		
	
B	Kanalizacja sanitarna								
      	1.
1.1
	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć :
-kanalizacja sanit.z przepom. os. Koszyce	Kanał sanitarny z rur PVC Ø 250 dł. 0,5 km           kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 dł. 5,4 km           kanał  sanitarny z rur PE Ø 160 przyłącza 1,1 km   kanał sanitarny z rur PVC Ø 90 dł. 0,362 km          kanał sanitarny z rur PVC Ø 400 dł. 0,482 km        kanał sanitarny z rur PVC Ø 315 dł. 1,178 km 	2004/2009	4 000,00	64,80	19,00	600,00	1000,00	
	1.2	-kanalizacja sanitarna .ul. Walki Młodych	Kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 dł. 0,596 km      kanał sanitarny z rur PE Ø 90 dł. 0,2 km	2004/2010	382,50	6,70	2,00	54,00	90,00	
C	Kanalizacja deszczowa								
     	1.	Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile	 16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej	2004/2006	4 300,00	472,60	3 827,60	0,00	0,00	
	2.
2.1	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć :
- II kanalizacja deszczowa ul. Wawelska	Kanał deszczowy z rur PVC Ø 800 dł. 2,3 km	2004/2010	1 800,00	29,16	10,00	252,00	420,00	
	2.2	- kanalizacja deszczowa os. Koszyce	Kanał deszczowy z rur PE Ø 1000 dł 0,095 km       kanał deszczowy z rur PE Ø 800 dł. 0,506 km        kanał deszczowy z rur PE Ø 500 dł. 0,174 km        kanał deszczowy z rur PVC Ø 400 dł. 1,050 km     kanał deszczowy z rur PVC Ø 315 dł. 3,819 km	2004/2011	2 915,00	47,22	14,00	490,00	800,00	
	2.3	- kolektor deszczowy od ul. Giełdowej            
  do drogi  nr 11	Kanał deszczowy z rur WIARO Ø  300-800 dł. 4,1 km	2004/2009	2 000,00	32,40	11,00	280,00	500,00	
	 2.4	- kanalizacja deszczowa – rejon ul. 
  Przemysłowej	Kanał deszczowy dł. 3,8 km	2004/2011	1500,00	24,30	7,00	210,00	350,00	
	2.5	- kanalizacja deszczowa os. Motylewo	Kanał deszczowy dł. 3,5 km	2004/2011	3 000,00	58,60	14,00	420,00	700,00	
	2.6	- kanalizacja deszczowa ul. Walki Młodych 	Kanał deszczowy z rur PVC Ø 300 dł. 0,3 km	2004/2011	382,50	7,20	2,0	54,00	90,00	
	2.7	- kanalizacja deszczowa os. Gładyszewo	Kanał deszczowy dł. 1,4 km	2004/2010	1000,00	16,20	6,00	140,00	250,00	
D	Pozostałe								
	1.	Numeryczna mapa zasadnicza m.Piły	Udział MWiK w budowie numerycznej mapy m.Piły	2003/2006	259,00	235,40	23,60	0,00	0,00	
	2.	Dokumentacja przyszłościowa		2006/2008	180,00	0,00	60,00	60,00	60,00	
	3.	Spłata kredytu NFOŚ i GW		2007/2012	6 521,90	0,00	0,00	930,00	1240,00	
 			 	RAZEM	77 211,70	32 457,18	17 175,69	4 889,00	6 606,54	

I.	
VI.	Plan wieloletni a kierunki rozwoju miasta Piły określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta Piły określonymi w „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. 
Plan uwzględnia kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, a w szczególności zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych potrzeb wodnych miasta Piły poprzez:
1.	budowę ujęcia wody dla miasta Piły w rejonie wsi Dobrzyca,
2.	budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Wałeckiej w Pile,
3.	wprowadzenie systemu automatycznego sterowania procesami produkcji i dostawy wody,
4.	stworzenie możliwości doprowadzenia wody do dotychczas nie zasilonych w wodę terenów miejskich np. Oś Motylewo, Oś. Stare Koszyce,
Jako główną inwestycję w planowanym okresie 2006-2008 wyznaczono realizację zadania pn. „ Wodociąg dla miasta Piły z ujęcia wody w Dobrzycy wraz ze Stacją Uzdatniania Wody (SUW) w Pile”. Wraz z inwestycją główną zaplanowano inwestycje towarzyszące,
które pomogą osiągnąć wyznaczone cele. Głównym celem inwestycji jest zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych potrzeb wodnych miasta Piły. Wiąże się one bezpośrednio
z dążeniem do utrzymania wzrostu społeczno-gospodarczego miasta liczącego 76 tys. mieszkańców, w których jednym z determinujących czynników jest zapewnienie szerokiego dostępu do wody zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym.
W planowanym okresie rozwój systemów kanalizacyjnych w dużym stopniu zależy
od przeznaczonych na ten cel środki budżetu Gminy, które do tej pory były przeznaczane
na budowę systemów kanalizacyjnych.
Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2006 – 2008 oparty jest
o realne możliwości MWiK Piła Sp. z o.o. w Pile, środki budżetu Gminy, środki z Funduszu Spójności oraz kredytu z NFOŚiGW.
Natomiast dla lat 2008 – 2011 pokazane są inwestycje przewidziane do realizacji
bez wyszczególnienia źródeł finansowania. Ich realizacja będzie możliwa ze środków własnych, kredytu i dzięki pozyskaniu środków z funduszy pomocowych.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH na lata 2006-2011

LP	NAZWA ZADAŃIA	ZAKRES RZECZOWY	TERMIN ROZPOCZ.	WARTOŚĆ KOSZTOR.	NAKADY PONIESIONE DO 31.12.2005 	PLANOWANE NAKŁADY
W TYS.ZŁ	
			TERMIN ZAKOŃCZ.			2006	2007	2008	2009	2010	2011	
A	Wodociągi                                                                    	
      1	Wodociąg dla m. Piły z ujęcia wody 
w Dobrzycy 	etap I
-ujęcie wody 660m3/h,
- SUW 1260m3/h, 
-magistrale wod.-7,4km;                                 	1996 / 2006	  30 993,79	   30 800,00	193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		etap II
 - sieci wodociągowe - dł.19,7 km 
- linia kablowa SN - zasilanie 
  elektroenergetyczne SUW w Pile 
  (5 584 mb),
- likwidacja studni głęb.-39 otworów	1998 / 2006	13 519,60	        600,00	12919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć                       – sieć wodociągowa os. Koszyce	Sieć wodociągowa z rur PE Ø110-2,827 km   sieć wodociągowa  z rur PE Ø 225-1,385 km sieć  wodociągowa z rur PE Ø 110-6455 km siec wodociągowa z rur PE Ø 90- 0,17 km       	2004/2009	        3 200,00	61,80	15,00	500,00	800,00	1 823,16	0,00	0,00	
3 	Sieć wodociągowa ul.Budowlanych	-sieć.wodoc z rur PE d.ł.0,320 km		271,00				271,00				
4	Sieć wodociągowa ul. Ludowej	-sieć wodoc. Z rur PE dł.0,948 km		814,50			814,50					
5	Sieć wodociągowa ul. Piekarska	-sieć wodoc.z rur PE dł.0,140 km		84,5			84,50					
6	Sieć wodociągowa ul. Wojska Polskiego	-sieć wodoc. Z rur PE dł.0,211km		35,54				35,54				
7	Siec wodociągowa w Al. Niepodległości       (od ul. Piekarskiej do ul. Ks.J. Popiełuszki)	-sieć wodoc.z rurPE dł.0,439 km		235,76					235,76			
8	Sieć wodociągowa pod wiaduktem- rurociąg rezerwowy	-sieć wodoc.z rur slal. dł.0,150 km		110,60						110,60		
9	Siec wodociągowa ul. Lotnicza	-sieć wodoc. z rur PE dł.0,380 km		203,80						203,80		
10	Sieć wodociągowa ul. Wiosny Ludów	-sieć wodoc.z rur PE dł.0,150 km		127,00							127,00	
11	Sieć wodociągowa ul. Fabryczna	Sieć wodoc.PVC Ø110 dł.0,324 km	2005/2006	51,90	0,80	51,10	-	-	-	-	-	
12	Magistrala wodociągowa Al. Piastów	Sieć wodoc.Ø400 dł.0,600km	740,00							740,00		
B	Kanalizacja sanitarna	
1
1.1	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć                              – kanalizacja sanit.z  przepom. os.Koszyce	Kanał sanitarny z  rur PVC Ø 250 - 0,5 km   kanał sanitarny z  rur PVC Ø 200 - 5,4 km    kanał sanitarny z rur PE Ø 160 przyłącza 1,1 km kanał sanitarny z  rur PVC Ø 90 – 0,362 km     kanał sanitarny z  rur PVC Ø 400 – 0,482 km  kanał sanitarny z rur PVC Ø 315 – 1,178 km 	2004/2009	4 000,00	64,80	19,00	600,00	1 000,00	2316,20	0,00	0,00	
1.2	Kanalizacja sanitarna ul. Walki Młodych	Kanał sanitarny z rur PVC Ø200 – 0,596 km  kanał sanitarny z rur PE Ø 90 – 0,2 km	2004/2010	382,50	6,70	2,00	54,00	90,00	100,00	129,82	0,00	
C	Kanalizacja deszczowa	
1	Poprawa czystości rzeki Gwdy w Pile	16 oczyszczalni na wylotach kanalizacji deszczowej 	2004 / 2006	4 300,00	472,60	3 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2
2.1	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć:
-II kanalizacja deszczowa ul.Wawelska	Kanał deszczowy z rur PVC Ø 800 – 2,3 km	2004/2010	1 800,00	29,16	10,00	252,00	420,00	588,84	500,00	0,00	
2.2	-kanalizacja deszczowa os.Koszyce	Kanał deszczowy z rur PE Ø 1000- 0,095 km kanał deszczowy z rur PE Ø 800 – 0,506 km  kanał deszczowy z rur PE Ø 500 – 0,174 km  kanał deszczowy z rur PVC Ø 400 – 1,050 km kanał deszczowy z rur PVC Ø 315 – 3,819 km	2004/2009	2 915,00	47,22	14,00	490,00	800,00	1 563,78	0,00	0,00	
2.3	-kolektor deszcz. od ul.Giełdowej do drogi 11	kanał deszczowy z  rur WIARO Ø300-800 dł 4,1 km	2004/2011	2 000,00	32,40	11,00	280,00	500,00	500,00	300,00	376,60	
2.4	-kanalizacja deszcz. w rejonie ul . .Przemysłowej	Kanał deszczowy dł 3,8 km	2004/2011	1 500,00	24,30	7,00	210,00	350,00	200,00	300,00	408,70	
2.5	-kanalizacja deszczowa os. Motylewo	Kanał deszczowy dł 3,5 km	2004/2011	3 000,00	58,60	14,00	420,00	700,00	200,00	700,00	907,40	
2.6	-kanalizacja deszczowa .ul.W. Młodych	Kanał deszczowy z rur PVC Ø 300 dł. 0,3 km	2004/2011	382,00	7,20	2,00	54,00	90,00	50,00	70,00	109,30	
2.7	-kanalizacja deszczowa os. Gładyszewo	Kanał deszczowy dł. 1,4 km	2004/2010	1 000,00	16,20	6,00	140,00	250,00	250,00	337,80	0,00	
D	Pozostałe	
1.	Numeryczne mapa zasadnicza Piły	udział MwiK w bud. numerycznej mapy Piły	2003 / 2006	259,00	235,40	23,60	 	 	 	 	 	
2.	Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               	 	2005 / 2011	270,00	0,00	60,00	60,00	60,00	30,00	30,00	30,00	
3	Spłata kredytu NFOŚiGW	 	2007 / 2012	6 521,90	0,00	 	930,00	1240,00	1240,00	1240,00	1240,00	
 	RAZEM	 	 	90 319,27	32 457,18	17 175,69	4 889,00	6 606,54	9 097,74	4 662,02	3 169,00