UCHWAŁA NR XLVIII/ 577/06
RADY MIASTA PIŁY
z dnia 25 kwietnia 2006r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły 
w rejonie ulic: Podchorążych - Bydgoskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z  2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087),

Rada Miasta Piły
uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Podchorążych – Bydgoskiej, zwany dalej planem. 
 
2. Granicami obszaru objętego planem są ulice: Podchorążych, Bydgoska, Kossaka oraz  linia kolejowa do Chojnic, oznaczone graficznie na rysunku planu w skali 1: 1000, zwanym dalej rysunkiem. 

3. Integralnymi częściami uchwały są:
1)	rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)	stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Podchorążych - Bydgoskiej  z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3)	rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Podchorążych - Bydgoskiej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§2.1. Na obszarze objętym planem nie występują: 
1)	tereny i obiekty podlegające ochronie wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
2)	obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości;
3)	obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1)	sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
2)	szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy.
	
§3.  Dla zapewnienia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 
1)	możliwość lokalizowania jedynie takich przedsięwzięć, które uwzględniają potrzeby ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem;
2)	kształtowanie terenów zieleni poprzez zachowanie zieleni urządzonej (ZP);
3)	zachowanie walorów krajobrazowych terenu objętego planem poprzez właściwe zagospodarowanie terenów, w tym ograniczenia zmiany formy architektonicznej budynków objętych ochroną konserwatorską;
4)	zakaz indywidualnych rozwiązań gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami.

	§4.1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1)	tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczenie na rysunku – MW;
2)	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczenie na rysunku – MU;
3)	tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oznaczenie na rysunku – UM;
4)	tereny zabudowy usługowej, oznaczenie na rysunku – U;
5)	tereny obiektów administracyjno-usługowych, oznaczenie na rysunku – AU;
6)	tereny usług kultury, oznaczenie na rysunku – UK;
7)	teren usług sportu i rekreacji, oznaczenie na rysunku – US;
8)	tereny związane z edukacją, oznaczenie na rysunku – UE;
9)	teren zieleni urządzonej, oznaczenie na rysunku – ZP;
10)	teren wodociągów, oznaczenie na rysunku – W;
11)	tereny elektroenergetyki, oznaczenie na rysunku – E;
12)	tereny komunikacji obejmujące:
a)	drogi publiczne:
-    poszerzenie pasa drogowego drogi zbiorczej, oznaczenie na rysunku – KD-Z,
-	drogi dojazdowe, oznaczenie na rysunku – KD-D,
b)	miejskie drogi wewnętrzne, oznaczenie na rysunku – KDW, z zastrzeżeniem §18 ust.1 pkt 2,
c)	drogi wewnętrzne, o których mowa w przepisach o gospodarce nieruchomościami, oznaczenie na rysunku – Kw,
 d)  pozostałe tereny komunikacyjne:
-    przejścia piesze, oznaczenie na rysunku – Kx,
-    tereny parkingów, oznaczenie na rysunku – Kp,
-    tereny garaży, oznaczenie na rysunku – Kg.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczono dodatkowym symbolem cyfrowym.

§5.1. Obowiązują oznaczone na rysunku:
1)	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zgodne z ewidencją gruntów;
2)	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania niewystępujące w ewidencji gruntów;
3)	zasady podziału na działki budowlane;
4)	obowiązujące linie zabudowy;
5)	maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
6)	możliwe lokalizacje budynków na granicy działek budowlanych;
7)	obszary wolne od zabudowy budynkami;
8)	miejsca ważne w kompozycji przestrzennej;
9)	kierunek przeważającej kalenicy dachu;
10)	budynki objęte ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
11)	kierunki ciągów pieszych;
12)	obowiązkowa służebność drogowa;
13)	kierunek obsługi komunikacyjnej.

2. Obowiązujące linie zabudowy dotyczą głównej bryły budynku; w przestrzeni pomiędzy linią rozgraniczającą komunikację a obowiązującą linią zabudowy mogą znajdować się okapy, wykusze, ryzality, schody, zadaszone lub obudowane partie wejściowe do budynków itp. elementy.

3. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą wszystkich elementów zaliczanych do kubatury budynku.
Rozdział 2
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów jako zasady 
kształtowania ładu przestrzennego

§6. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) obejmują: 
1)	tereny istniejącej zabudowy, oznaczone na rysunku  – MW1, dla których ustala się:
a)	zachowanie istniejących III kondygnacyjnych budynków z dachami płaskimi, z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,
b)	wysokość istniejących budynków po nadbudowie – III kondygnacje nadziemne z dachem stromym lub IV kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
c)	możliwość zmiany istniejących dachów na strome, o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 35º, równym dla wszystkich budynków,
d)	dla budynków objętych ochroną konserwatorską, oznaczonych na rysunku, zakaz rozbudowy i zmiany formy architektonicznej budynku oprócz dachu – wg ustaleń pkt.1 lit.c,
e)	dla wszystkich budynków zakaz zmiany istniejącej linii zabudowy od strony ulic Bydgoskiej i Podchorążych,
f)	obowiązek zapewnienia wymaganej ilości miejsc postojowych, wg wskaźnika podanego w §24, zlokalizowanych na terenach parkingów ogólnodostępnych, wyznaczonych w planie;
2)	teren istniejącej i projektowanej zabudowy, oznaczony na rysunku – MW2, dla którego ustala się:
a)	zachowanie istniejącego IV kondygnacyjnego budynku z dachem płaskim, z możliwością przebudowy najwyższej kondygnacji na poddasze użytkowe lub dach stromy bez poddasza użytkowego,
b)	zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku, z wyjątkiem przebudowy, o której mowa w pkt. 2 lit.a,
c)	dach dla budynku istniejącego, w przypadku przebudowy – stromy o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 35º,
d)	sytuowanie zespołu budynków mieszkalnych,
e)	wysokość projektowanych budynków - III i IV kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe lub II i III kondygnacje nadziemne z dachem stromym,
f)	dachy dla projektowanych budynków - strome, o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 35º, równym dla wszystkich budynków,
g)	obowiązek kształtowania wspólnej, harmonijnej formy architektonicznej dla całego zespołu zabudowy, z zachowaniem określonych na rysunku ustaleń dotyczących kompozycji przestrzennej,
h)	maksymalną ilość mieszkań – 70,
i)	obowiązek lokalizacji co najmniej 30 miejsc postojowych, pozostałe wymagane miejsca postojowe – wg wskaźnika podanego w §24, na terenie parkingów ogólnodostępnych, wyznaczonych w planie;
3)	tereny projektowanej zabudowy, oznaczone na rysunku – MW3 i MW4, dla których ustala się:
a)	sytuowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych; dla terenu MW4 dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą – zamieszkanie zbiorowe,
b)	wysokość budynków - III i IV kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe lub II i III kondygnacje nadziemne z dachem stromym,
c)	dachy strome, o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 35º, równym dla wszystkich budynków,
d)	obowiązek kształtowania wspólnej, harmonijnej formy architektonicznej dla całego zespołu zabudowy, z zachowaniem określonych na rysunku ustaleń dotyczących kompozycji przestrzennej,
e)	maksymalną liczbę mieszkań – 120,
f)	obowiązek lokalizacji co najmniej 30 miejsc postojowych na każdym terenie, pozostałe wymagane miejsca postojowe – wg wskaźnika podanego w §24, na terenie parkingów ogólnodostępnych, wyznaczonych w planie,
g)	integralną część, każdego terenu, stanowiącą tereny zieleni urządzonej – ZP2. 

§7.1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MU), obejmują:
1)	tereny projektowanej zabudowy, oznaczone na rysunku – MU1 i MU2, dla których ustala się:
a)	zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane, zgodnie z oznaczeniem na rysunku (teren MU2),
b)	sytuowanie na każdej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego, jednego budynku usługowego i jednego budynku gospodarczo-garażowego,
c)	lokalizację budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego wzdłuż obowiązującej linii zabudowy,
d)	wysokość budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego:
-   dla terenu MU1 – II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe lub I kondygnacja nadziemna z dachem stromym,
-   dla terenu MU2 – III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe lub II kondygnacje nadziemne z dachem stromym,
e)	wysokość budynków usługowych i gospodarczo-garażowych – I kondygnacja nadziemna,
f)	dach dla budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych – stromy, symetryczny o nachyleniu nie mniejszym niż 35º, kierunek głównej kalenicy dachu zgodny z oznaczeniem na rysunku,
g)	poziom posadzki parteru budynków – nie wyższy niż 0,5 m,
h)	wysokość ścianki kolankowej na poziomie poddasza budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego – nie wyższa niż 0,5 m,
i)	zakaz stosowania ścianek kolankowych w budynkach usługowych i gospodarczo-garażowych,
j)	powierzchnia usługowa w budynkach mieszkalnych nie może być większa niż 50% powierzchni użytkowej budynku,
k)	sytuowanie elewacji frontowej budynku mieszkalnego, od strony dróg dojazdowych (KD-D), zgodnie z zasadą kształtowania zabudowy oznaczoną na rysunku;
2) teren istniejącej zabudowy, oznaczony na rysunku – MU3, dla którego ustala się: 
a)	zachowanie istniejącego budynku, z możliwością przebudowy i rozbudowy - na obszarze ograniczonym liniami zabudowy, nadbudowy do wysokości III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe lub II kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym; dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30°,
b)	sytuowanie maksymalnie dwóch budynków, w tym istniejący, o funkcji usługowej, z wyłączeniem handlu paliwami lub jednego budynku o funkcji usługowej i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
c)	obowiązek kształtowania wspólnej harmonijnej formy architektonicznej dla obu budynków,
d)	obowiązek zapewnienia wymaganej ilości miejsc postojowych, wg wskaźnika podanego w §24, lokalizowanych na terenie objętym ustaleniami.

2. Działalność usługowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie może znacząco oddziaływać na środowisko i wymagać sporządzenia raportu, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

§8.1. Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej (UM) obejmują: 
1)	teren istniejącej zabudowy , oznaczony na rysunku UM 1, dla którego ustala się: 
a)	zachowanie istniejącego budynku o wysokości II kondygnacji nadziemnych, dach stromy z możliwością przebudowy i rozbudowy – na obszarze ograniczonym liniami zabudowy, nadbudowy do wysokości III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 30 º, 
b)	zachowanie istniejących garaży o wysokości I kondygnacji nadziemnej z możliwością przebudowy i rozbudowy,
c)	sytuowanie maksymalnie dwóch budynków o funkcji usługowej, z wyłączeniem handlu lub funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zamieszkania zbiorowego lub administracji,
d)	obowiązek kształtowania wspólnej harmonijnej formy architektonicznej dla zespołu zabudowy – z zachowaniem określonych na rysunku ustaleń dotyczących kompozycji przestrzennej,
e)	warunki zabudowy dla nowego budynku wg następujących ustaleń:
-	wysokość - II kondygnacje nadziemne, z dachem stromym lub III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
-	dach stromy, symetryczny o nachyleniu nie mniejszym niż 30º,
f)	obowiązek zapewnienia wymaganej ilości miejsc postojowych, wg wskaźnika podanego w §24, lokalizowanych na terenie objętym ustaleniami;
2)	teren istniejącej zabudowy, oznaczony na rysunku UM2, dla którego ustala się:
a)	zachowanie istniejącego zespołu zabudowy,
b)	dla budynku objętego ochroną konserwatorską, oznaczonego na rysunku – zakaz zmiany formy architektonicznej, w tym nachylenia połaci dachowych,
c)	możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku do wysokości II kondygnacji nadziemnych z dachem stromym lub III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, kąt nachylenia połaci dachowych zbliżony, z tolerancją ±5º, do dachu budynku objętego ochroną konserwatorską,
d)	funkcję terenu: usługową (z wyłączeniem handlu), mieszkaniową wielorodzinną, zamieszkania zbiorowego lub administracji,
e)	obowiązek zapewnienia wymaganej ilości miejsc postojowych wg wskaźnika podanego w §24;
3)	teren istniejącej zabudowy, oznaczony na rysunku UM3, dla którego ustala się:
a)	zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub rozbiórki,
b)	sytuowanie maksymalnie trzech budynków (na każdej działce budowlanej jeden) lub trzech łącznie na wyznaczonym terenie – z możliwością sytuowania obiektów budowlanych na granicach działek ewidencyjnych,
c)	w przypadku zmiany istniejących lub lokalizacji nowych budynków, wysokość – 
III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe lub II kondygnacje nadziemne 
z dachem stromym, o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 30º, 
d)	funkcję terenu: usługi, w tym usługi handlu o łącznej powierzchni sprzedaży wszystkich budynków, na wyznaczonym terenie UM3 – do 2000 m2, lub mieszkalnictwo wielorodzinne, zamieszkanie zbiorowe, administracja,
e)	obowiązek zapewnienia wymaganej ilości miejsc postojowych wg wskaźnika podanego w §24.

2. Działalność usługowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie może znacząco oddziaływać na środowisko i wymagać sporządzenia raportu, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

§9.1. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 i U8,  ustala się:
1)	zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane oraz istniejącej zabudowy;
2)	funkcje terenów:
a)	teren U1 – usługi, w tym usługi handlu, z wyłączeniem handlu paliwami; możliwość urządzenia mieszkania w budynku usługowym,
b)	teren U2 – usługi, w tym handel paliwami,
c)	teren U3 i U4 – usługi, w tym usługi handlu, z wyłączeniem handlu paliwami,
d)	teren U5 – usługi, z dopuszczeniem działalności produkcyjnej; usługi handlu z wyłączeniem handlu paliwami,
e)	tereny U6 i U8 – usługi, w tym usługi wytwórcze,
f)	teren U7 – usługi konsumpcyjne;
3)   wyklucza się przeznaczenie terenów U6 i U8 wyłącznie na cele produkcyjne;
4)	działalność usługowa i produkcyjna, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a÷f, nie może znacząco oddziaływać na środowisko i wymagać sporządzenia raportu, zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska.

2. Dla terenów U1, U2 i U3, ustala się:
1)	możliwość łączenia działek ewidencyjnych oraz sytuowania obiektów budowlanych na granicy działek terenów U3, wg rysunku;
2)	na każdej działce budowlanej – możliwość sytuowania maksymalnie dwóch obiektów budowlanych, w tym istniejące;
3)	łączną powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 35%;
4)	w przypadku lokalizacji obiektów handlowych –  łączną powierzchnię sprzedaży na jednej lub kilku działkach ewidencyjnych tworzących jedną nieruchomość – do 2000 m2;
5)	w przypadku przebudowy istniejących lub lokalizacji nowych – wysokość budynków – do II kondygnacji nadziemnych, z preferowanym dachem stromym o nachyleniu  nie mniejszym niż 30º;
6)	sytuowanie na jednej działce budowlanej maksymalnie dwóch budynków, w tym istniejące.

3. Dla terenów U4 i U5, ustala się:
1)	łączną powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 25%;
2)	w przypadku lokalizacji obiektów handlowych – łączną powierzchnię sprzedaży na jednej działce budowlanej – do 2000 m2;
3)	w przypadku przebudowy istniejących lub lokalizacji nowych budynków – wysokość – do II kondygnacji nadziemnych;
4)	sytuowanie na jednej działce budowlanej maksymalnie trzech budynków, w tym istniejące.

4. Dla terenów U6, U7, U8, ustala się:
1)	zakaz podziału na działki budowlane;
2)	sytuowanie na każdym wyznaczonym terenie jednego budynku, oprócz terenu U8, dla którego ustala się możliwość sytuowania maksymalnie dwóch budynków, w tym istniejący;
3)	łączną powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 35%;
4)	w przypadku łączenia terenów U7 i U8 w jedną nieruchomość:
a)	możliwość sytuowania budynków na granicy działek, wg rysunku,
b)	możliwość przeznaczenia terenu U8 tylko na cele działalności produkcyjnej;
5)	w przypadku lokalizacji obiektów handlowych – łączną powierzchnię sprzedaży na jednej lub dwóch działkach budowlanych tworzących jedną nieruchomość – do 2000 m²;
6)	w przypadku przebudowy istniejącego lub lokalizacji nowych – wysokość budynków – do II kondygnacji nadziemnych, z dachem stromym o nachyleniu nie mniejszym niż 30°, zakaz stosowania ścianek kolankowych na poziomie poddasza, wyższych niż 0,6 m.

§10. Tereny obiektów administracyjno-usługowych (AU) obejmują:
1)	teren istniejącego archiwum, oznaczony na rysunku AU1, dla którego ustala się:
a)	zachowanie istniejącego budynku z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub rozbiórki,
b)	sytuowanie maksymalnie dwóch budynków na obszarze ograniczonym, na rysunku, liniami zabudowy,
c)	maksymalną powierzchnię zabudowy działki - 35%,
d)	wysokość budynków – do III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe lub II kondygnacji nadziemnych z dachem stromym,
e)	dach stromy o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 30º,
f)	funkcję uzupełniającą - usługi konsumpcyjne oraz biura,
g)	obowiązek zlokalizowania miejsc postojowych, na terenie objętym ustaleniami wg wskaźnika podanego w §24;
2)	teren istniejących gabinetów lekarskich i biur, oznaczony na rysunku AU2, dla którego ustala się:
a)	zachowanie istniejącego budynku objętego ochroną konserwatorską,
b)	funkcję obsługi ochrony zdrowia, administrację, biura, z możliwością urządzenia mieszkania,
c)	obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych, zgodnie z §24, wskazane łączenie miejsc postojowych z parkingiem usytuowanym przy granicy działki.

§11. Dla terenu usług kultury (UK), obejmującego budynek objęty ochroną konserwatorską, ustala się:
1)	zakaz zmiany formy architektonicznej budynku, oprócz dachu – wg ustaleń §6 pkt 1 lit.c i pkt 1 lit.d;
2)	funkcje uzupełniające: usługi ochrony zdrowia, z wyłączeniem szpitali, usługi związane z edukacją, usługi opieki socjalnej, administrację, gastronomię;
3)	obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych, zlokalizowanych na terenach parkingów ogólnodostępnych, wyznaczonych w planie.

§12. Dla terenu usług sportu i rekreacji (US), ustala się:
1)	zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu, z możliwością budowy budowli sportowych oraz obiektów małej architektury i zieleni, służących rekreacji;
2)	zachowanie istniejącej studni, oznaczonej na rysunku – „w”; w przypadku likwidacji studni  zagospodarowanie terenu zgodnie z wyznaczoną funkcją;
3)	sytuowanie maksymalnie dwóch zespołów zabudowy zgodnie z wyznaczoną funkcją, do wysokości istniejącego budynku pływalni (maksymalnie III kondygnacje nadziemne),
z zachowaniem określonych na rysunku linii zabudowy;
4)	obowiązek służebności dojazdu do terenu elektroenergetyki (E);
5)	obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych, wg wskaźnika podanego 
w §24.

§13.1. Tereny związane z edukacją (UE) obejmują:
1)	teren istniejącej zabudowy, oznaczony na rysunku UE1, dla którego ustala się:
a)	zachowanie istniejącej zabudowy:
-	z zakazem zmiany układu tworzącego dwa kwartały zabudowy,
-	z zakazem rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany formy architektonicznej budynków objętych ochroną konserwatorską, oznaczonych na rysunku,
-	z możliwością rozbudowy, przebudowy i nadbudowy pozostałych budynków,
b)	wysokość budynków po przebudowie – do III kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe lub do dwóch kondygnacji nadziemnych z dachem stromym,
c)	dach stromy o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 35º,
d)	obsługę komunikacyjną zgodnie z oznaczeniem na rysunku, 
e)	obowiązek służebności dojazdu do terenu elektroenergetyki (E);
2)	teren istniejącej i projektowanej zabudowy, oznaczony na rysunku UE2, dla którego ustala się:
a)	zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością zabudowy, rozbudowy i nadbudowy,
b)	sytuowanie maksymalnie trzech zespołów zabudowy, stanowiących infrastrukturę edukacyjną uczelni (teren UE1), na obszarze ograniczonym na rysunku liniami zabudowy,
c)	wysokość dachu budynków nowych i po przebudowie – wg pkt. 1 lit.b i pkt. 1 lit.c,
d)	obowiązek służebności dojazdu do terenu energetyki (E); 
3)	teren istniejącej zabudowy, oznaczony na rysunku UE3, dla którego ustala się:
a)	zachowanie istniejącej zabudowy,
b)	dla budynku objętego ochroną konserwatorską, oznaczonego na rysunku - zakaz zmiany formy architektonicznej, oprócz dachu –  wg ustaleń zawartych w §6 pkt1 lit.c i pkt. 1 lit.d,
c)	możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku sali sportowej oraz pozostałego budynku do wysokości III kondygnacji nadziemnych.

2. Dla terenów UE1, UE2 i UE3 ustala się obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych wg wskaźnika podanego w §24, dla terenów UE1 i UE2 – łącznie. 

§14. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku – ZP, ustala się:
1)	zachowanie istniejącego zadrzewienia;
2)	zachowanie i sytuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z obowiązkiem zapewnienia dojazdu;
3)	sytuowanie małej architektury oraz zieleni, służących rekreacji;
4)	sytuowanie miejsc postojowych - wyłącznie na terenach ZP1.

§15.1. Dla terenów wodociągów (W) i elektroenergetyki (E), ustala się: zachowanie istniejących budynków, budowli i urządzeń oraz możliwość realizacji nowych, zgodnie z wyznaczoną funkcją terenów.

2. Teren wodociągów (W), w przypadku likwidacji budowli i urządzeń, przeznacza się na usługi sportu i rekreacji.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§16. Ochronę środowiska realizuje się poprzez:
1)	pełne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych i opadowych, z zachowaniem przepisów o środowisku;
2)	zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach o środowisku;
3)	komunalny system odbioru odpadów;
4)	zachowanie zieleni parkowej.

§17.1. Ochrona konserwatorska obszaru obejmuje budynki usytuowane w rejonie ul. Podchorążych i Bydgoskiej, oznaczone na rysunku, chronione na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla których mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego.

2. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na obszarze objętym planem, ustala się obowiązek zgłaszania prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub zabudową terenu  – do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych.

Rozdział 4
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§18.1. Układ komunikacyjny, na obszarze objętym planem, obejmuje:
1)   drogi publiczne, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 12 lit. a;
2)   miejskie drogi wewnętrzne, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 12 lit. b, o ile nie zostaną zaliczone do kategorii dróg gminnych zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
3)	drogi wewnętrzne, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 12 lit. c;
4)	pozostałe  tereny komunikacyjne, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 12 lit.d.

2. Układ komunikacyjny, określony w ust. 1, posiada powiązanie z podstawowym układem drogowym miasta, poprzez zaprojektowane skrzyżowania z ulicami zbiorczymi (ul. Podchorążych i ul. Kossaka). 

§19. Do dróg publicznych zalicza się:
1)	poszerzenie pasa drogowego ulicy zbiorczej (ul. Podchorążych), oznaczenie na rysunku KD-Z;
2) drogi dojazdowe, oznaczenie na rysunku KD-D, obejmujące  ulice: Rodła, płk. Michała Zioły, ppłk. Aleksandra Kity; część ulic: gen. Władysława Andersa, Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia.
 
      §20.1. Ulice dojazdowe, które nie zostaną zaliczone do kategorii dróg gminnych na podstawie przepisów o drogach publicznych, stanowią miejskie drogi wewnętrzne uzupełniające układ obsługujący.

      2. Do kategorii miejskich dróg wewnętrznych może być zaliczona część ulicy gen. Władysława Andersa, oznaczenie na rysunku – KDW.

      §21. Drogi wewnętrzne, oznaczenie na rysunku – Kw, stanowiące współwłasność użytkowników obejmują część ulic: Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia.

      §22.  Pozostałe tereny komunikacyjne  obejmują:
1)	tereny ogólnodostępnych przejść pieszych, oznaczenie na rysunku – Kx;
2)	tereny parkingów, oznaczenie na rysunku – Kp;
3)	tereny garaży, oznaczenie na rysunku – Kg.

§23.1. Modernizacja układu komunikacyjnego obejmuje:
1)	poszerzenie pasa drogi zbiorczej (KD-Z) w obrębie skrzyżowania z drogą główną (ul. Bydgoska), przeznaczone  w szczególności dla zatoki autobusowej, usytuowanej przy pasie prawego zjazdu z ul. Bydgoskiej;
2)	budowę wyznaczonych skrzyżowań dróg zbiorczych (ul. Podchorążych i ul. Kossaka) z drogami dojazdowymi układu komunikacyjnego w obszarze planu;
3)	budowę zaprojektowanych odcinków dróg dojazdowych (część ulic: Zesłańców Sybiru, Rodła, Ofiar Katynia, płk. Michała Zioły, ppłk. Aleksandra Kity i gen. Władysława Andersa);
4)	budowę parkingów (Kp)  w obszarze zabudowy mieszkaniowej MW3, MW4 i MW2;
5)	budowę wydzielonych przejść pieszych (Kx).

       2. Do realizacji dróg dojazdowych i parkingów mają zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Dla dróg dojazdowych oraz miejskich dróg wewnętrznych ustala się możliwość wprowadzenia zasad ruchu uspokojonego.

§24.  Na obszarze planu ustala się wyznaczenie miejsc postojowych wg następujących wytycznych:
1)	dla terenów usługowych – stosownie do przeznaczenia i sposobu zabudowy, sytuowanie na dostępnych parkingach publicznych lub na terenach usługowych, wg wskaźnika nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne lub nie mniej niż 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków;
2)	dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych – sytuowanie na terenie wyznaczonym w planie i na terenach mieszkaniowych, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na jedno mieszkanie;
3)	dla terenów mieszkaniowo-usługowych – sytuowanie na wyznaczonym terenie, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe lub 1 garaż na jedno mieszkanie, oraz 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych.

§25.1. Dla terenów garaży (Kg), ustala się:
1)	sytuowanie zespołu garaży i miejsc postojowych, z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 20 m od okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi;
2)	wysokość garaży – równa dla wszystkich budynków – I kondygnacja nadziemna; 
3)	dla każdego budynku (zespołu garaży):
a)	jednakowe wymiary i rodzaj (sposób otwierania) bram wjazdowych,
b)	jednakową wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – gzymsu,
c)	jednakową kolorystykę ścian i bram wjazdowych,
d)	jednakowy kąt nachylenia połaci dachowych;
4)	maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej – 40%;
5)	zachowanie odległości nie mniejszej niż 10 m od terenów kolejowych.

	2. Każdy budynek (zespół garaży), powinien być realizowany na podstawie jednej decyzji o pozwoleniu na budowę.

§26. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady obsługi infrastruktury technicznej:
1)	zaopatrzenie w wodę – z istniejącego  systemu wodociągowego, wymagającego rozbudowy;
2)	zasilanie w gaz ziemny – z istniejących, w ul. Bydgoskiej i Podchorążych, sieci gazowniczych;
3)	zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego systemu elektroenergetycznego złożonego z trzech stacji transformatorowych oraz linii kablowych niskiego i średniego napięcia;
4)	odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w           ul. Podchorążych, poprzez istniejący system kanałów wymagających rozbudowy;
5)	odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych – do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Podchorążych, poprzez istniejący system kanałów deszczowych wymagających rozbudowy;
6)	zaopatrzenie w energię  cieplną:
a)	z istniejącego miejskiego systemu ciepłowniczego, zasilanego z KR-Kaczorska,
b)	dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MU) – możliwość korzystania z lokalnych źródeł ciepła, spełniających wymagania ochrony środowiska;
7)	obsługę telekomunikacyjną – poprzez istniejący, w miarę potrzeb rozbudowywany system łączności telefonicznej;
8)	gospodarka odpadami – gromadzenie i wywóz poprzez komunalny system odbioru odpadów stałych, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

     2. Powiązania zewnętrzne systemów infrastruktury technicznej:
1)	wszystkie sieci infrastruktury technicznej, na obszarze objętym planem, stanowią elementy systemów miejskich;
2)	na obszarze objętym planem funkcjonują następujące lokalne systemy przesyłowe infrastruktury technicznej:
a)	system odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych, poprzez istniejące miejskie sieci kanalizacji deszczowej, z wylotem do rzeki Gwdy;
      b) system odbioru ścieków komunalnych, poprzez istniejące sieci miejskiej kanalizacji  sanitarnej, do przepompowni przy ul. Walki Młodych, z tłoczeniem ścieków do miejskiej oczyszczalni w Leszkowie.
     3. Na całym terenie, objętym planem, zachowuje się istniejące czynne sieci uzbrojenia technicznego, z obowiązkiem zapewnienia do nich dostępu.

     4. System infrastruktury technicznej wymaga rozbudowy na obszarze wyznaczonego do zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, w rejonie ulic: płk. Michała Zioły, Rodła, ppłk. Aleksandra Kity, Zesłańców Sybiru.
     
     5. Na obszarze objętym planem nie występują elementy ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej.

     6. Zadania własne Gminy w zakresie infrastruktury technicznej określa załącznik nr 3 do uchwały.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§27. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę – 30%, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
  
§28. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§29. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

								Przewodniczący
								Rady Miasta Piły
								/-/ Andrzej Czapiewski